## Śledź w dół

##

To narzędzie określa szlak lub ścieżkę spływu w dół od punktów w warstwie wejściowej.

Na przykład, załóżmy, że mamy obiekty punktowe będące źródłem zanieczyszczenia i chcemy określić, gdzie w obrębie badanego obszaru popłynie to zanieczyszczenie. Możemy użyć narzędzia Śledź w dół, aby określić ścieżkę, którą przemieści się zanieczyszczenie. Śledzenie można podzielić na pojedyncze segmenty liniowe poprzez wprowadzenie odległości i jednostek. Wynikowa linia może mieć całkowitą długość ścieżki przepływu, określoną maksymalną długość tej ścieżki śledzenia lub może być ograniczona do obiektów powierzchniowych jak np. badany obszar. W wielu przypadkach, jeśli wyświetlana jest całkowita długość ścieżki śledzenia, będzie ona rozciągać się od źródła aż do oceanu.

Wynikiem jest linia odzwierciedlająca śledzenie w dół. Jeżeli odległość jest określona dla opcji Podziel śledzenie na odcinki liniowe, linia śledzenia będzie podzielona na wiele odcinków liniowych, każdy o konkretnej długości. Jeśli na przykład Twój punkt wejściowy przedstawia rozlane zanieczyszczenie i rzekę, do której wpływa ono w tempie 1 km na godzinę lub 24 km na dzień, rzekę można podzielić na 24-kilometrowe odcinki. Podzielenie śledzenia na 24-kilometrowe odcinki pokaże w przybliżeniu, gdzie zanieczyszczenia będą przemieszczać się każdego dnia. Linia będzie przedstawiona za pomocą symboli w kolorach stopniowanych w zależności od odległości i będzie opisana odległościami od początku śledzenia.

Wynikowe śledzenie będzie posiadać wszystkie atrybuty punktów wejściowych, jak również atrybuty dodatkowe.

- PointID – zawiera wartość ID od punktu wejściowego.
- LengthKm – zawiera długość w kilometrach całkowitego śledzenia w dół.
- Description i DataResolution – zawierają informacje dotyczące danych hydrologicznych użytych do obliczenia śledzenia.
- FromDistance i ToDistance – zawierają odległości od i do każdego odcinka liniowego. Te atrybuty zostaną zapisane, jeżeli użyta będzie opcja Podziel śledzenie na odcinki liniowe.

Jeśli opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy jest zaznaczona, zostaną przeanalizowane tylko te obiekty punktowe w warstwie wejściowej, które są widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, zostaną użyte wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Obiekty punktowe używane jako lokalizacje początkowe w przypadku wszystkich śledzeń w dół

Obiekty punktowe używane jako lokalizacje początkowe w przypadku wszystkich śledzeń w dół Dane wynikowe będą zawierać odrębne linie dla każdego punktu wejściowego.

Poza wybraniem warstwy na mapie można wybrać opcję Wybierz warstwę analizy Living Atlas lub Wybierz warstwę analizy dostępną w dolnej części menu rozwijanego. Zostanie wtedy otwarta galeria zawierająca kolekcje warstw przydatnych podczas wielu analiz.

## Podziel śledzenie na odcinki liniowe

Linia śledzenia będzie podzielona na wiele linii, każda o konkretnej długości. Jeśli na przykład Twój punkt wejściowy przedstawia rozlane zanieczyszczenie i rzekę, do której wpływa ono w tempie 1 km na godzinę lub 24 km na dzień, rzekę można podzielić na 24-kilometrowe odcinki. Podzielenie śledzenia na 24-kilometrowe odcinki pokaże w przybliżeniu, gdzie zanieczyszczenia będą przemieszczać się każdego dnia. Linia będzie przedstawiona za pomocą symboli w kolorach stopniowanych w zależności od odległości i będzie opisana odległościami od początku śledzenia. Wynik śledzenia będzie składać się z wielu odcinków liniowych, każdy z nich będzie zawierał pola FromDistance i ToDistance.

## Maksymalny dystans śledzenia

Określa całkowitą długość wynikowej linii. Jeżeli w celu ograniczenia śledzenia podane zostaną obiekty powierzchniowe, to wynik będzie ograniczony do danego obszaru, bez względu na wprowadzoną odległość.

## Ogranicz dane wynikowe do

Opcja umożliwiająca wyświetlenie lub podanie warstwy ograniczającej obszar śledzenia. Na przykład jeżeli chcemy, aby wyniki śledzenia znajdowały się w badanym obszarze, na przykład w określonym powiecie, należy wprowadić jego obszar jako dane wejściowe, tak aby śledzenie kończyło się na granicy tego powiatu.

## Nazwa warstwy wynikowej

Jest to nazwa warstwy, która zostanie utworzona w zakładce Moje zasoby i zostanie dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.