## Calcolo densità

##

Lo strumento Calcolo densità consente di creare una mappa di densità a partire da feature puntuali o lineari diffondendo nella mappa quantità note di alcuni fenomeni (rappresentati come attributi di punti o linee). Il risultato è un layer di aree classificate a partire da quella meno densa a quella più densa.

Per l'input di punti, ogni punto deve rappresentare la località di un evento o di un incidente, mentre il layer dei risultati rappresenta il conteggio degli incidenti per area unitaria. Un valore di densità maggiore in una nuova località indica che sono presenti più punti nelle prossimità di tale località. In molti casi il layer dei risultati può essere interpretato come una superficie di rischio per eventi futuri. Se ad esempio i punti di input rappresentano le località in cui si sono verificati fulmini, il layer dei risultati può essere interpretato come una superficie a rischio fulmini in futuro.

Per l'input lineare la superficie di densità lineare rappresenta il numero totale di linee in prossimità di ciascuna località. Le unità dei valori di densità calcolati costituiscono la lunghezza della linea per area unitaria. Se ad esempio le linee rappresentano fiumi, il layer dei risultati rappresenterà la lunghezza totale dei fiumi compresi nel raggio di ricerca. È quindi possibile utilizzare questo risultato per identificare le aree idonee ad ospitare animali da pascolo.

È inoltre possibile utilizzare questo strumento nei seguenti casi:

- Per creare mappe della densità dei reati e consentire alle stazioni di polizia di allocare correttamente le risorse per le aree ad elevato rischio di criminalità
- Per calcolare le densità relative agli ospedali presenti in una determinata area. Nel layer dei risultati verranno indicate le aree con maggiore o minore accessibilità agli ospedali e tali informazioni saranno utili per stabilire dove costruire nuove strutture.
- Per identificare aree ad alto rischio di incendio sulla base delle località in cui nel tempo si sono verificati incendi di aree boschive.
- Per individuare le comunità più lontane dalle principali autostrade e pianificare le aree in cui costruire nuove strade.

## Scegli il layer di punti o di linea in base al quale calcolare la densità

Il layer di punti o di linea in base al quale verrà calcolata la densità.

Oltre a scegliere un layer dalla mappa, è possibile selezionare Scegli layer di analisi dell'atlante attivo o Scegli layer di analisi in fondo all'elenco a discesa. Verrà aperta una galleria contenente una raccolta di layer utili per numerose analisi.

## Usa un campo conteggio

Consente di visualizzare un campo in cui specificare il numero di incidenti in ogni località. Se ad esempio sono presenti punti che rappresentano città, è possibile utilizzare un campo per rappresentare la popolazione della città come campo conteggio, in modo che nel layer della densità di popolazione risultante vengano calcolate le densità di popolazione maggiori in prossimità di città con popolazioni più numerose.

Se si utilizza il valore predefinito Nessuno, ogni località verrà considerata come un conteggio singolo.

## Distanza di Ricerca

Immettere un valore che specifica la distanza di ricerca di feature puntuali o lineari durante il calcolo di valori di densità. Se ad esempio si specifica una distanza di ricerca pari a 10.000 metri, la densità di qualsiasi località nel layer di output verrà calcolata sulla base delle feature che si trovano a una distanza massima di 10.000 metri dalla località. Il valore di densità di qualsiasi località per la quale non sono presenti incidenti a una distanza massima di 10.000 metri sarà zero.

Se non viene specificata nessuna distanza, verrà calcolato un valore predefinito basato sulle località delle feature di input e dei valori nel campo conteggio, se fornito.

## Ritaglia output in

Tracciare o specificare un layer per specificare l'area in cui si desidera calcolare le densità. Ad esempio, se si intende calcolare le densità di pesci in un lago, è possibile utilizzare il limite del lago in questo parametro in modo che il layer tracciato si riferisca solo alla parte interna al limite del lago.

## Classifica per

Consente di scegliere in che modo i valori di densità verranno classificati in aree.

- Stesso intervallo: le aree vengono create in modo tale che l'intervallo dei valori di densità risulti uguale per ciascuna area.
- Intervallo geometrico: le aree vengono basate su intervalli di classe per i quali è disponibile una serie geometrica. Con questo metodo ogni intervallo di classi dispone all'incirca dello stesso numero di valori e la variazione tra gli intervalli è congruente.
- Interruzioni naturali: gli intervalli di classi per le aree sono basati su raggruppamenti naturali dei dati. I valori delle interruzioni delle classi vengono identificati in modo da raggruppare nel migliore dei modi valori simili e massimizzare le differenza fra classi.
- Stessa area: le aree vengono create in modo tale che la dimensione sia uguale in ciascuna area. Se ad esempio il layer dei risultati include più valori di densità maggiori che minori, verranno create più aree per le densità maggiori.
- Deviazione standard: le aree vengono create sulla base della deviazione standard dei valori di densità previsti.

## Numero di classi

Consente di specificare il numero di classi (intervallo di valori previsti) nel layer dei risultati. Ogni classe definisce il confine delle aree. I valori di tali classi saranno determinati dal parametro Classifica per descritto in precedenza.

## Unità area di output

Consente di specificare l'unità dell'area di output. La densità è data dalla divisione del conteggio per l'area; questo parametro consente di specificare l'unità dell'area nel calcolo della densità.

## Nome layer risultati

Questo è il nome del layer che verrà creato in I miei contenuti e aggiunto alla mappa. Il nome predefinito è basato sul nome dello strumento e sul nome del layer di input. Se il layer esiste già, verrà chiesto di fornire un altro nome.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare il risultato.