## إنشاء النطاقات

##

النطاق هو مساحة تغطي مساحة المعالم النقطية أو الخطية أو المساحية.

يتم استخدام النطاقات لإنشاء المساحات التي يمكن تحليلها فيما بعد باستخدام الأدوات الأخرى. مثال، إذا كان السؤال ما هي المباني التي تقع ضمن 1 ميل من المدرسة؟ ستجد الإجابة بإنشاء نطاق 1 ميل حول المدرسة وكذلك تراكب النطاق مع الطبقة التي تحتوي على مواضع المبنى. تكون النتيجة النهائية طبقة تلك المباني الواقعة ضمن 1 ميل من المدرسة.

## اختر طبقة لتطبيق المخزن المؤقت عليها

يمكن تخزين معالم النقاط أو الخطوط أو النقاط مؤقتًا. يجب أن تكون طبقات المدخلات في نظام إحداثي مُسقط أو يجب تعيين مرجع مكاني للمعالجة إلى نظام إحداثي مسقط باستخدام بيئات التحليل.

بالإضافة إلى اختيار طبقة من الخريطة، يمكنك اختيار استعراض الطبقات أسفل القائمة المنسدلة لاستعراض محتوياتك لمجموعة بيانات مشاركة ملف البيانات الضخمة أو طبقة معالم.

## حدد نوع المخزن المؤقت لتطبيقه

يوجد ثلاث طرق يمكنك تحديد حجم النطاق للمعالم المدخلة:

- حدد المسافة التي يتم تطبيقها على جميع المعالم.
- حدد حقل على طبقة الإدخال التي تحتوي على قيمة المسافة. يمكنك استخدام حقل السلسلة للحقل الرقمي. إذا لم يتم تحديد الوحدة الخطية، يتم استخدام وحدات الإسناد المكاني. إذا كنت تقوم باستخدام نظام إحداثي جغرافي، سيتم افتراض حقل الوحدات الأقل بالأمتار.
- إنشاء تعبير مع العديد من الحقول والعوامل الرياضية. على سبيل المثال، لتحديد نطاق بمقدار عشرة أضعاف قيمة حقل باسم wind_speed أضف التعبير $feature["wind_speed"] x 10.

## حدد طريقة المخزن المؤقت

يمكنك اختيار استخدام طريقة مسطح أو طريقة جيوديسي. قد تكون طريقة مسطح أسرع وتكون مناسبة للتحليل المحلي في البيانات المسقطة. تكون طريقة جيوديسي مناسبة للمناطق الكبيرة وأي نظام إحداثي جغرافي.

## حدد نوع طريقة الإذابة

خيارات لتحديد طريقة الإذابة. إذا تم اختيار طريقة الإذابة، سوف يتوفر لك خيار إنشاء مناطق متعددة الأجزاء أو ذات جزء واحد وستكون قادرًا على احتساب الإحصائيات المستندة إلى الحقل المتوفرة.

- الكل—يتم إذابة جميع المعالم. إذا تم السماح للمعالم متعددة الأجزاء، يتم إذابة جميع المعالم في معلم واحد. إذا لم يتم السماح بأكثر من جزء، سيتم إذابة المعالم التي تكون متجاورة أو متراكبة.
- الحقول—سيتم إذابة المعالم التي تشارك نفس الحقل المحدد أو مجموعة الحقل المحدد. إذا تم السماح للمعالم متعددة الأجزاء، يتم إذابة جميع المعالم ضمن نفس الحقل في معلم واحد. إذا لم يتم السماح بأكثر من جزء، سيتم إذابة المعالم التي تكون متجاورة أو متراكبة ضمن نفس قيمة الحقل.
- لا شيء—لن يتم إذابة جميع المعالم. هذا هو الوضع الافتراضي.

## السماح للمعالم متعددة الأجزاء

خيار لتحديد ما إذا تتكون النتيجة من جزء واحد أو معالم متعددة الأجزاء.

- تم التحديد—سوف تحتوي نتائج التحليل على معالم متعددة الأجزاء.
- لم يتم التحديد—سوف تحتوي نتائج التحليل على معالم ذات جزء واحد، وهذا هو الوضع الافتراضي.

## إضافة إحصائيات (اختياري)

يُمكنك حساب الإحصائيات في المعالم المُلخّصة. في الحقول الرقمية، يمكنك حساب ما يلي:

- التعداد—يحتسب عدد القيم غير الفارغة. يمكن استخدامه على الحقول الرقمية أو السلاسل. تعداد [قيمة خالية، 0، 2] هو 2.
- المجموع—مجموع القيم الرقمية في كل حقل. مجموع [قيمة خالية، قيمة خالية، 3] هو 3.
- المتوسط—متوسط القيم الرقمية. متوسط [0، 2، قيمة خالية] هو 2.
- الحد الأدنى—الحد الأدنى لقيمة الحقل الرقمي. الحد الأدنى لـ [0، 2، قيمة خالية] هو 0.
- الحد الأقصى—الحد الأقصى لقيمة الحقل الرقمي. الحد الأقصى لـ [0، 2، قيمة خالية] هو 2.
- النطاق—نطاق الحقل الرقمي. يتم احتساب هذا في صورة الحد الأدنى للقيم المطروح منها الحد الأقصى للقيمة. نطاق [0، قيمة خالية، 1] هو 1. نطاق [قيمة خالية، 4] هو 0.
- نسبة الفرق—نسبة فرق الحقل الرقمي في مسار ما. نسبة فرق [1] تكون خالية. نسبة فرق [قيمة خالية، 1,1، 1] هو 1.
- الانحراف المعياري—الانحراف المعياري للحقل الرقمي. الانحراف المعياري لـ [1] تكون خالية. الانحراف المعياري لـ [قيمة خالية، 1,1، 1] هو 1.

في حقول السلسلة، يمكنك حساب ما يلي:

- التعداد—عدد السلاسل غير الخالية.
- أيّ منها - هذه الإحصائية هي نموذج عشوائي على قيمة السلسلة في الحقل المحدد.

يتم حساب كل الإحصائيات في القيم غير الفارغة. ستتضمن الطبقة الناتجة حقلاً جديدًا لكل إحصائية محسوبة. يمكن إضافة أي عدد من الاحصائيات باختيار البيانات الجدولية والاحصائيات.

## اختر ArcGIS Data Store لحفظ التغييرات على

نتائج GeoAnalytics هي مخازن على ArcGIS Data Store ويتم عرضها في صورة طبقة معلم في Portal for ArcGIS. في معظم الحالات، يجب تخزين النتائج على مخزن بيانات الموضع الزماني والمكاني وهذا هو الوضع الافتراضي. في بعض الحالات، تكون حفظ النتائج على مخزن البيانات الارتباطية خيار جيد. فيما يلي الأسباب وراء لماذا ترغب في تخزين النتائج في مخزن بيانات ارتباطي:

- استخدم النتائج في تعاون بوابة إلكترونية إلى بوابة إلكترونية.
- تمكين إمكانات التزامن مع النتائج الخاصة بك.

ينبغي عليك عدم استخدام مخزن البيانات الارتباطي إذا كنت تتوقع زيادة نتائج GeoAnalytics، ويتعين عليك الاستفادة من إمكانات مخزن البيانات الضخمة للموضع الزماني والمكاني لمعالجة كميات كبيرة من البيانات.

## اسم طبقة النتيجة

هذا هو اسم الطبقة الذي سيتم إنشاؤه في المحتويات وستتم إضافته إلى الخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجِدَت الطبقة بالفعل، ستفشل الأداة.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.