## Overvåk vegetasjon

##

Dette verktøyet utfører en aritmetisk operasjon på båndene i et flerbånds rasterlag for å vise informasjon om vegetasjonsdekningen i studieområdet.

## Velg inndata

Velg det flerbånds rasterlaget. Sørg for at inndatarasteret har de riktige båndene tilgjengelig.

## Velg metode for overvåking av vegetasjon

Velg metoden som brukes til å opprette vegetasjonsindekslaget. De ulike vegetasjonsindeksene kan bidra til å fremheve enkelte geoobjekter eller bidra til å redusere ulike former for støy.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI er en ikke-lineær vegetasjonsindeks for global miljøovervåkning fra satellittbilder. Den ligner på NDVI, men den er mindre følsom for atmosfæriske effekter. Den påvirkes av åpen jord, derfor anbefales det ikke å bruke den i områder med sparsom eller moderat tett vegetasjon.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI ble opprinnelig utviklet fra Landsat MSS-bilder, men er blitt modifisert for bruk med Landsat TM-bilder. Den er også kjent som Landsat TM tasseled Cap grønn vegetasjonsindeks. Denne overvåkingsindeksen kan også benyttes sammen med bilder som har bånd med samme spektralkarakteristika.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 er en vegetasjonsindeks som forsøker å minimere åpen jord-påvirkning på SAVI-metoden.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI er en standardisert indeks som lar deg generere et bilde som viser grønnhet, relativ biomasse. Denne indeksen drar nytte av kontrasten fra karakteristikken av to bånd fra et multispektralt rasterdatasett. Klorofyllpigmentabsorpsjonene i det røde båndet og den høye refleksjonen av plantemateriale i det nær infrarøde (NIR) båndet.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI ligner på en differansevegetasjonsindeks, men den er følsom for atmosfæriske variasjoner. Når du bruker denne metoden for å sammenligne ulike bilder, bør den bare brukes på bilder som er blitt atmosfærisk korrigert. Denne informasjonen kan gis av din dataleverandør.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI er en vegetasjonsindeks som forsøker å minimalisere påvirkning fra jordlysstyrke ved hjelp av en korrigeringsfaktor for jordlysstyrke. Dette brukes ofte i tørre områder hvor det vegetative dekket er lavt.
- Sultan's Formula — Sultans formel-prosessen tar et seksbånds 8-bits bilde og benytter en bestemt algoritme på det for å produsere et trebånds 8-bits bilde. Den resulterende bildet fremhever steinformasjoner som kalles ofiolitter i kystlinjer. Denne formelen ble utarbeidet på bakgrunn av TM- og ETM-båndene i en Landsat 5- eller 7-scene.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Transformed-SAVI er en vegetasjonsindeks som forsøker å minimalisere påvirkning fra jordlysstyrke ved å anta at jordlinjen har en vilkårlig helning og brytning.

## Angi indekser for NIR-båndet og Red-båndet

Skriv inn båndetindeksene for nær-infrarødt (NIR) og Red-båndet.

Hver satellittsensor og et flykamera fanger opp informasjon som er delt opp i båndindekser. Hver båndindeks inneholder informasjon for en bestemt del av det elektromagnetiske spekteret. Denne vegetasjonsovervåkingsmetoden krever at du oppgir båndindeksen som fanget opp NIR- og Red-bølgelengdene.

## Helling for jordlinje

Jordlinjens helning. Helningen er det omtrentlige lineære forholdet mellom NIR og de røde båndene på et punktdiagram.

Denne parameteren er gyldig bare for Transformed Soil-Adjusted Vegetation-indeksen.

## Avskjær

Dette er verdien av nær-infrarød (NIR) når refleksjonsverdien av det røde (Red) båndet er 0 for de bestemte jordlinjene.

`(a = NIR - sRed)` , når Red er 0.

Denne parameteren er gyldig bare for Transformed Soil-Adjusted Vegetation-indeksen.

## Mengde grønn vegetasjonsdekning

SAVI-metoden krever at mengden vegetasjonsdekke blir spesifisert.

Skriv inn en verdi mellom 0,0 og 1,0, der

- 1 = områder uten grønt vegetasjonsdekke
- 0,5 = områder med moderat grønt vegetasjonsdekke
- 0 = områder med høy grad av grønt vegetasjonsdekke

## Justeringfaktor

Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index-metoden krever at justeringsfaktoren er stilt inn for å minimere jordeffekten. Standardverdien er 0,08.

En lavere verdi betyr at du ignorerer jordeffekten. En høy verdi betyr at jorden vil påvirke resultatet.

## Navn på resultatlag

Navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.