## 다음 범위 내 래스터 요약

##

이 도구는 첫 번째 입력 레이어에 의해 정의된 영역(구역)을 기반으로 래스터를 요약합니다.

다음과 같은 몇 가지 적용 예가 있습니다.

- 유역 경계 레이어와 토지 이용 유형별 토지 이용 경계 레이어가 주어진 경우 각 유역에 대한 토지 이용 유형의 총 면적을 계산합니다.
- 도시 내 필지 레이어와 도시 경계 레이어가 주어진 경우 각 도시 경계 내의 공지에 대한 평균 값을 요약합니다.

현재 맵 범위 사용을 선택한 경우 현재 맵 범위 내에 표시된 입력 레이어 및 요약할 레이어의 피처만 분석되고, 이 옵션을 선택하지 않는 경우 현재 맵 범위를 벗어나는 피처까지 포함하여 입력 레이어와 요약할 레이어에 있는 피처가 전부 분석됩니다.

## 정의된 경계 내의 래스터 레이어를 요약할 영역 레이어 선택

영역이나 구역의 경계를 정의하는 레이어로, 요약될 레이어입니다.

래스터나 피처 데이터가 레이어로 사용될 수 있습니다. 래스터의 경우 구역은 셀 값이 같은 입력의 모든 위치에 의해 정의됩니다. 영역은 인접하지 않아도 됩니다.

## 경계를 정의할 필드 선택

이 필드는 영역의 경계를 정의하는 데 사용될 레이어의 속성입니다.

예를 들어 첫 번째 입력 레이어가 지역, 구역 및 각 단위의 필지 ID를 정의하는 속성을 사용하여 관리 단위 경계를 정의한다고 가정해 보겠습니다. 각 위치의 생물 다양성 색인을 정의하는 래스터 레이어도 있습니다. 선택한 필드를 사용하여 지방, 구역 또는 지역 수준에서의 평균 생물 다양성을 계산해볼 수 있습니다.

## 요약할 래스터 레이어 선택

이 레이어의 래스터 셀은 포함되어 있는 영역(구역)별로 요약됩니다.

## 계산할 통계 선택

요약할 레이어를 선택하면, 필요한 경우 입력 영역 레이어 내에 있는 포인트, 라인 또는 영역의 수치 속성에 대한 통계를 계산할 수 있습니다.

선택한 필드가 정수인 경우 사용 가능한 통계 유형은 평균(Average), 최대(Maximum), 중앙값(Median), 최소(Minimum), 소수(Minority), 범위(Range), 표준편차(Standard Deviation), 합(Sum), 다양(Variety)입니다.

부동 소수점 필드인 경우에는 평균(Average), 최대(Maximum), 최소(Minimum), 범위(Range), 표준편차(Standard Deviation), 합(Sum)을 선택할 수 있습니다.

## 계산 내 누락 값 무시

누락 값을 무시하도록 선택하면 요약될 레이어에 값이 있는 셀만 해당 영역의 결과 값을 확인하는 데 사용됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 영역 내에 누락 값이 있을 경우 해당 구역의 모든 셀에 대해 통계 계산을 수행하기 위한 정보가 부족하여 해당 영역에 대한 결과에는 null (NoData) 값이 포함되는 것으로 간주됩니다.

## 결과 레이어 이름

내 콘텐츠에 생성되고 맵에 추가되는 레이어의 이름입니다. 기본 이름은 도구 이름과 입력 레이어 이름을 기반으로 합니다. 레이어가 이미 있는 경우 다른 이름을 제공하라는 메시지가 나타납니다.

결과 저장: 드롭다운 상자를 사용하여 내 콘텐츠에서 결과를 저장할 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.