## रास्टर को फीचर में रूपांतरित करें

##

यह उपकरण बिंदुओं, लाइनों, या बहुभुजी रूप में डेटासेट सुविधा में रूपांतरित करता है।

फील्ड चुनने का पैरामीटर आपके लिए यह चुनना संभव करता है कि रैस्टर डेटासेट के इनपुट का कौन सा विशेषता फील्ड आउटपुट विशेषता वर्ग में एक विशेषता होगा। यह पैरामीटर केवल पूर्णांक रैस्टर के लिए उपलब्ध है जिसमें संबद्ध तालिका में संबद्ध विशेषताएं हैं।

इनपुट रैस्टर में कोई सेल आकार हो सकता है।

पूर्णांक रैस्टर बिंदु, लाइन, या बहुभुज सुविधाओं में रूपांतरित हो सकते हैं; तथापि, अस्थिर-बिंदु रैस्टर केवल बिंदु सुविधाओं में रूपांतरित हो सकते हैं।

यदि वर्तमान मानचित्र सीमा प्रयोग करें चयनित है, तो केवल जो रैस्टर सेल वर्तमान मानचित्र सीमा के भीतर दिखाई देते हैं वे ही रूपांतरित होंगे। यदि चयनित नहीं है, तो रैस्टर लेयर में सभी सेल रूपांतरित हो जाएंगे, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हैं। यदि रैस्टर लेयर अपेक्षाकृत बढ़ी है या बहुत ही उच्च रिजाल्यूशन है तो इसका ध्यान रखें ।

इस उपकरण के यूस केसेस में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भू-प्रयोग वर्गीकरण रैस्टर से बहुभुज सुविधाएं बनाएं।
- DEM में पहचाने गए स्रोत लाइन सुविधाओं में रूपांतरित किए जा सकते हैं।
- एक DEM को बिंदु सुविधाओं में रूपांतरित किया जा सकता है जिसका प्रयोग गैर-रैस्टर आधारित कार्यप्रवाह में प्रयोग किया जा सकता है।

## रूपांतरित करने के लिए रास्टर लेयर चुनें

रैस्टर लेयर इनपुट सुविधा लेयर में रूपांतरित होगी।

## क्षेत्र चुनें

क्षेत्र उपलब्ध कराएं जो निर्दिष्ट करे कि कौन सा मान परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होगा।

यह कोई पूर्णांक या पाठ्य मान हो सकता है।

अस्थिर-बिंदु मानों से युक्त किसी क्षेत्र का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब आउटपुट एक बिंदु डेटाट के लिए हो।

प्रत्येक रैस्टर सेल में मान युक्त, मान क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए प्राथमिक विकल्प है।

## आउटपुट प्रकार चुनें

बिंदु, लाइन, या बहुभुज में से आउटपुट प्रकार चुनें।

- बिंदु—रैस्टर बिंदु डेटासेट में रूपांतरित हो जाएगा।
- लाइन —रैस्टर लाइन सुविधा डेटासेट में रूपांतरित हो जाएगा।
- बिंदु—रैस्टर बिंदु डेटासेट में रूांतरित हो जाएगा।

## रेखाओं या बहुभुजों को सरलीकृत करें

निर्दिष्ट करें यदि सुविधाएं सरल होना चाहिए।

यदि चयनित (प्राथमिक) है, तो लाइन या बहुभुज सुविधाएं अधिक सामान्य परिणाम प्रदान करने के लिए कुगम हो जाएंगी। यदि यह विकल्प चयनित नहीं है, तो लाइनर सुविधाएं रैस्टर डेटासेट की सेल की सीमाओं का अनुसरण करेंगी।

## परिणामी लेयर का नाम

फीचर लेयर का नाम, जो मेरी सामग्री में बनाया जाएगा और मानचित्र में जोड़ा जाएगा। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।