## Geokódovat umístění z tabulky (Geocode Locations from Table)

##

Geokódování je způsob převodu adres na souřadnice. Tento nástroj převádí adresy z tabulky (souboru ve formátu CSV nebo souboru Excel) do vrstvy prvků nebo výstupního souboru, kde jsou souřadnice uvedeny v dodatečných sloupcích.

## Zvolit vstupní tabulku

Vstupní tabulka s adresami, které se mají geokódovat. Vstup musí být tabulka, soubor ve formátu CSV nebo soubor aplikace Excel.

## Zvolit lokátor

Zvolte službu lokátoru, pro kterou se má geokódovat. Pokud požadovaná služba lokátoru v rozbalovací nabídce chybí, kontaktujte administrátora, aby nakonfiguroval službu lokátoru pro dávkové geokódování.

## Země

Pokud všechny vaše adresy procházejí z jedné země, vyberte ji. Zpřesníte tím výsledky. V opačném případě ponechte tento parametr prázdný.

## Vybrat datová pole

Služba lokátoru očekává v datech určitá pole, jako je adresa, město, stát a PSČ. Přiřaďte pomocí rozbalovacích nabídek datová pole ve vstupním souboru nebo tabulce k polím, které lokátor očekává. Čím více polí namapujete, tím přesnější budou výsledky. Má-li vstupní tabulka všechna data v jediném sloupci, zvolte možnost Jedno pole a z rozbalovací nabídky vyberte datové pole. V opačném případě vyberte možnost Více polí a příslušná pole lokátoru namapujte k více sloupcům (polím) v tabulce.

## Zvolit výstupní formát

Formát výstupních výsledků Zvolíte-li vytvoření služby prvků, přidají se adresy ze vstupní tabulky do mapy jako vrstva bodových prvků. Je-li zvolena možnost CSV nebo XLS, přidají se po skončení úlohy soubory s výsledky geokódovací úlohy do Mého obsahu.

## Název výstupního výsledku

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.