## Konvertuj geoobjekat u raster

##

Ovaj zadatak konvertuje geoobjekte u rasterski skup podataka.

Svaka klasa podataka koja sadrži tačkaste, linijske ili poligonalne geoobjekte može da se konvertuje u rasterski skup podataka.

Središte ćelije se koristi za odlučivanje vrednosti piksela izlaznog rastera.

Tip ulaznog polja određuje tip izlaznog rastera. Ako je polje celobrojno, izlazni raster će biti celobrojni; ako je sa pokretnim zarezom, izlazni rezultati će biti sa pokretnim zarezom.

## Odaberite sloj geoobjekta za konvertovanje

Sloj ulaznog geoobjekta za konvertovanje u rasterski skup podataka.

## Odaberite polje

Odaberite polje koje će se koristiti za dodelu vrednosti izlaznom rasteru.

## Veličina izlazne ćelije

Unesite veličinu ćelije i jedinicu za izlazne rastere.

Jedinice koje su na raspolaganju su stope, milje, metri i kilometri.

## Naziv sloja sa rezultatima

Naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat mapi. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, bićete upitani da unesete drugi naziv.

Koristeći Sačuvaj rezultat u padajućem polju, možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.