## Övervaka vegetation

##

Det här verktyget utför en aritmetisk åtgärd på banden i ett multibandsrasterlager för att visa information om vegetationstäckning i undersökningsområdet.

## Välj indata

Välj multibandsrasterlagret. Kontrollera att indatarastret har rätt band tillgängliga.

## Välj metod för att övervaka vegetation

Välj den metod som ska användas för att skapa vegetationsindexlagret. De olika vegetationsindexen kan hjälpa till att belysa vissa geoobjekt eller hjälpa till att minska brus.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI är ett icke-linjärt vegetationsindex för global miljöövervakning utifrån satellitbilder. Det liknar NDVI men är mindre känsligt för atmosfäreffekter. Det påverkas av bar mark och rekommenderas därför inte för användning i områden med gles eller medeltät vegetation.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI utformades ursprungligen från Landsat MSS-bilder men har modifierats för användning med Landsat TM-bilder. Det är också känt som Landsat TM Tasseled Cap-grönvegetationsindexet. Detta övervakningsindex kan också användas med bilder vars band delar samma spektrala egenskaper.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 är ett vegetationsindex som försöker minimera påverkan från bar mark på SAVI-metoden.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI är ett standardiserat index som låter dig generera en bild som visar grönhet (relativ biomassa). Det här indexet drar nytta av kontrasten mellan egenskaperna hos två band i ett multispektralt rasterdataset: klorofyllpigmentabsorptionerna i det röda bandet och den höga reflektiviteten hos växtmaterial i det nära infraröda (NIR) bandet.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI liknar ett differensvegetationsindex, förutom att det är känsligt för variationer i atmosfären. När denna metod används för att jämföra olika bilder ska den bara användas på bilder som har korrigerats för atmosfäriska störningar. De uppgifterna kan tillhandahållas av din dataleverantör.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI är ett vegetationsindex som försöker minimera inflytanden av markens ljusstyrka genom att använda en korrektionsfaktor för markens ljusstyrka. Det används ofta i arida regioner med låg vegetationstäckning.
- Sultan's Formula — Processen Sultans formel tar en 8-bitarsbild med sex band och använder en specifik algoritm på den för att ge en trebands 8-bitarsbild. Den resulterande bilden framhäver klippformationer som kallas ofioliter vid kuster. Formeln togs fram baserat på TM- och ETM-banden i en Landsat 5- eller 7-scen.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Transformed SAVI är ett vegetationsindex som försöker minimera inflytanden av markens ljusstyrka genom att anta att marklinjen har en godtycklig lutning och skärningspunkt.

## Ange index för NIR-band och Red-band

Ange bandindex för de nära infraröda- (NIR) och Red-banden.

Varje satellitsensor och flygfoto samlar in information som delas upp i bandindex. Varje bandindex innehåller information för en viss del av det elektromagnetiska spektrat. Den här metoden för vegetationsövervakning kräver att du anger det bandindex som fångade in NIR- och rödvåglängderna.

## Lutning för ///soil line

Lutningen för marklinjen. Lutningen är den ungefärliga linjära relationen mellan NIR- och rödbanden på ett sambandsdiagram.

Den här parametern är bara giltig för Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index.

## Skärningspunkt

Det här är värdet för nära infrarött (NIR) när reflektionsvärdet för det röda bandet (Red) är 0 för de specifika marklinjerna.

`(a = NIR - sRed)` , när Red är 0.

Den här parametern är bara giltig för Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index.

## Mängden grönt växttäcke

SAVI-metoden kräver att mängden växttäcke anges.

Ange ett värde mellan 0,0 och 1,0 där

- 1 = områden utan grönt växttäcke
- 0,5 = områden med måttligt grönt växttäcke
- 0 = områden med mycket grönt växttäcke

## Justeringsfaktor

Metoden Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index kräver att justeringsfaktorn anges som hjälp att minimera markeffekten. Standardvärdet är 0,08.

Ett lägre värde betyder att du ignorerar markeffekten. Ett högt värde betyder att jorden påverkar ditt resultat.

## Resultatlagrets namn

Namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.