## Afledt aspekt

##

Dette værktøj opretter et aspektkort ud fra en højdedatakilde. Aspekt angiver den nedadgående hældning ud fra den maksimale ændring af værdien af hver celle i forhold til dens naboceller. Man kan tænke på aspekt som en hældningsretning. Værdierne i output-rasterdataene vil udgøre kompasretningen for aspektet.

## Inputdata

Det højdelag, for hvilket aspektet for hver celleplacering kan beregnes.

## Navn på resultatlag

Navnet på det lag, som oprettes under Mit indhold og føjes til kortet. Standardnavnet er baseret på navnet på værktøjet og navnet på inputlaget. Hvis laget allerede findes, vil du blive bedt om at angive et andet navn.

Ved hjælp af rullelisten Gem resultat i kan du angive navnet på en mappe i Mit indhold, hvor resultatet skal gemmes.