## Apskaičiuoti nuolydį

##

Šis įrankis sukuria paviršių, kuriame rodomas nuolydis pagal įvestus aukščių duomenis. Nuolydis apskaičiuojamas kaip kiekvieno skaitmeninio aukščių modelio (DEM) aukščio pokyčio santykis.

## Nurodykite įvesties duomenis nuolydžiui apskaičiuoti

Aukščių sluoksnis, pagal kurį bus skaičiuojamas nuolydis.

## Nurodykite aukščio proporcingumo koeficientą

Įveskite z faktorių.

Z faktorius – tai proporcingumo koeficientas, naudojamas konvertuojant aukščių reikšmes šiais dviem tikslais:

- Konvertuoti aukščio vienetus (pvz., metrus ar pėdas) į sluoksnio horizontaliosios ašies vienetus – pėdas, metrus ar laipsnius
- Pridėti vertikalią ašį geresniam vizualiniam efektui

| Iš pėdų | Iš metrų
Iš pėdų | 1 | 0,3048
Iš metrų | 3,28084 | 1

## Rezultatų sluoksnio pavadinimas

Sluoksnio, kuris bus sukurtas puslapyje Mano turinys ir įtrauktas į žemėlapį, pavadinimas. Numatytasis pavadinimas sukuriamas naudojant įrankio ir įvesties sluoksnio pavadinimus. Jei toks sluoksnis jau egzistuoja, jūsų paprašys pateikti kitą pavadinimą.

Naudodami iškrentančio meniu parinktį Rezultatą įrašyti į, galite nurodyti puslapyje Mano turinys esančio aplanko, kur bus įrašyti rezultatai, pavadinimą.