## Lacak Alur Hilir

##

Alat ini menentukan pelacakan, atau arah aliran ke hilir dari titik-titik pada layer input Anda.

Sebagai contoh, misalkan Anda punya fitur-fitur titik yang menunjukkan sumber-sumber pencemaran, dan dalam penelitian, Anda ingin menentukan ke mana pencemaran ini akan mengalir. Anda dapat menggunakan Trace Downstream untuk mengidentifikasi jalur yang akan ditempuh oleh pencemaran tersebut. Jalur ini juga dapat dibagi menjadi segmen-segmen garis individu dengan menentukan nilai dan unit jarak. Garis yang dimunculkan bisa berupa total panjang jalur aliran, panjang pelacakan maksimum yang sudah ditetapkan, atau memotong sesuai fiture area misalnya area penelitian Anda. Seringkali, jika total panjang jalur pelacakan dimunculkan, ini berarti dari sumbernya sampai ke laut.

Hasilnya adalah garis yang melambangkan pelacakan ke arah hilir. Jika Anda menetapkan jarak untuk Split the trace into line segments, garis pelacakan tersebut akan dibagi menjadi banyak garis yang masing-masingnya punya panjang yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, jika titik input Anda mewakili tumpahan pencemaran dan sungai yang dialirinya mengalir dengan kecepatan 0,6 mil per jam, atau 15 mil per hari, Anda mungkin ingin membagi sungai ini ke dalam segmen-segmen dengan panjang 15 mil. Membagi pelacakan ke dalam interval sepanjang 15 mil akan memperlihatkan kira-kira ke mana tumpahan tadi akan bergerak setiap harinya. Garis akan dilambangkan dengan warna-warna gradasi berdasarkan jarak, dan akan diberi label dengan jarak dari awal pelacakan.

Pelacakan yang dihasilkan akan mempunyai semua atribut dari titik-titik input Anda serta atribut-atribut lainnya.

- PointID—Memuat nilai ID dari titik input.
- LengthKm—Memuat total panjang pelacakan aliran hilir dalam kilometer.
- Description dan DataResolution—Memuat informasi terkait dengan data hidrologi yang digunakan untuk menghitung pelacakan.
- FromDistance dan ToDistance—Memuat jarak dari dan ke di setiap segmen garis Semua atribut ini ditulis jika Pisahkan pelacakan menjadi segmen garis digunakan.

Jika Gunakan jangkauan peta saat ini dicentang, yang akan dianalisis hanya fitur-fitur titik yang terlihat di jangkauan peta saat ini. Jika tidak dicentang, semua fitur pada layer input akan dianalisis meskipun berada di luar jangkauan peta saat ini.

## Fitur titik yang digunakan sebagai lokasi awal untuk setiap pelacakan aliran hilir

Fitur titik yang digunakan sebagai lokasi awal untuk setiap pelacakan aliran hilir. Hasilnya akan memuat sebuah garis untuk setiap titik input.

Selain memilih sebuah layer dari peta, Anda dapat memilih Pilih Layer Analisis Living Atlas atau Piilih Layer Analisis yang terdapat di bagian paling bawah daftar drop-down. Sebagai tambahan, area yang berdekatan (yaitu, memiliki batasan yang sama) akan digabungkan menjadi satu area. Langkah ini akan membuka galeri yang memuat koleksi layer yang bermanfaat bagi banyak analisis.

## Pisahkan jejak menjadi segmen garis

Garis pelacakan tersebut akan dibagi menjadi banyak garis yang masing-masingnya punya panjang yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, jika titik input Anda mewakili tumpahan pencemaran dan sungai yang dialirinya mengalir dengan kecepatan 0,6 mil per jam, atau 15 mil per hari, Anda mungkin ingin membagi sungai ini ke dalam segmen-segmen dengan panjang 15 mil. Membagi pelacakan ke dalam interval sepanjang 15 mil akan memperlihatkan kira-kira ke mana tumpahan tadi akan bergerak setiap harinya. Garis akan dilambangkan dengan warna-warna gradasi berdasarkan jarak, dan akan diberi label dengan jarak dari awal telusuran. Pelacakan yang dihasilkan akan mempunyai banyak segmen garis, masing-masing dengan kolom FromDistance dan ToDistance.

## Jarak maksimal pelacakan

Menentukan total panjang garis yang akan dimunculkan. Jika Anda menyediakan fitur area untuk meng-Clip pelacakan tersebut, hasilnya akan diclip ke fitur area, terlepas dari jarak yang Anda masukkan di sini.

## Potong output menjadi

Anda bisa menggambar atau menyediakan layer dari area tempat yang ingin Anda Clip. Sebagai contoh, jika Anda hanya menginginkan agar hasil pelacakan berada di dalam area penelitian Anda, misalnya daerah Anda, gunakan fitur daerah Anda sebagai input supaya pelacakan berhenti di batas daerah tersebut.

## Nama layer hasil

Ini adalah nama layer yang akan dibuat di Konten Saya dan ditambahkan ke peta. Nama default ditetapkan berdasarkan nama layer input. Jika layer tersebut sudah ada, Anda akan diminta untuk memberi nama lain.

Dengan menggunakan kotak tarik-turun Simpan hasil, Anda dapat menentukan nama folder di Konten Saya sebagai tempat penyimpanan hasil.