## Nastavitve okolja analiz na Portalu

##

Nastavitve okolja analiz v Portal for ArcGIS in ArcGIS Online.

## Prepiši sloj z rezultati

Možnost za prepis obstoječih slojev. Če je to obkljukano in sloj z enakim imenom že obstaja v vaši vsebini, bo ta prepisan.

- Obkljukano – Če sloj z enakim imenom že obstaja v vaši vsebini, bo ta prepisan. Izhodni sloj bo prikazan v istem koordinatnem sistemu kot vhodni sloj.
- Odkljukano – Če vneseno ime sloja z rezultati že obstaja, bo prišlo do napake. Zato morate sloj z rezultati pred izvajanjem orodja preimenovati. To je privzeto.

## Po zagonu analize zapri pripomoček

Možnost, da analizno pogovorno okno ostane odprto in omogočeno med procesiranjem orodja. Ta nastavitev vam bo omogočila, da enostavno spremenite vaše analizne parametre, medtem ko se izvaja prejšnje analizno opravilo. Analiza je ponavljajoč se postopek. Če pustite odprto pogovorno okno, lahko enostavno spreminjate parametre in ponovno zaženete analizo.

- Obkljukano – Okno analiznega orodja se bo zaprlo in poudarek bo vrnjen na vsebino. To je privzeto
- Odkljukano – Okno analiznega orodja bo ostalo odprto in omogočeno.

## Shrani rezultate analize kot gostujoče geoobjektne sloje

Možnost, ki navede, ali bo sloj z rezultati, ustvarjen iz vaše analize, zbirka geoobjektov ali gostujoč geoobjektni sloj.

- Obkljukano – Rezultati vaše analize bodo ustvarili gostujoč geoobjektni sloj in element bo ustvarjen v vaši vsebini. To je privzeto.
- Odkljukano – Rezultati vaše analize bodo ustvarili zbirko geoobjektov.

## Izhodni koordinatni sistem

Nastavitev okolja za rastrsko analizo je uporabljena za določanje koordinatnega sistema sloja z rezultati.

- Enako kot vnos – Izhodni sloj vaše analize bo prikazan v istem koordinatnem sistemu kot vhodni sloj. To je privzeto.
- Kot je navedeno – Izberite koordinatni sistem za izhodne sloje vaše analize. Ko je izbrana ta možnost, kliknite ikono globusa, da izberete s seznama znanih koordinatnih sistemov, ali dodajte WKID koordinatnega sistema v določeno polje.
- Sloj <name> – Izberite obstoječi sloj na vaši spletni karti, ki bo uporabljen za določitev koordinatnega sistema rezultata vaše analize.

## Koordinatni sistem procesiranja

Nastavitev okolja za GeoAnalytics, uporabljena za določitev koordinatnega sistema, ki jo bo uporabljala vaša analiza med izvajanjem.

Za GeoAnalytics nekatere analize zahtevajo, da se procesiranje izvede v projeciranem koordinatnem sistemu. Katero koli orodje, ki uporablja združevanje podatkov ali linearne enote, zahteva projeciran koordinatni sistem.

- Enako kot vnos – Vaša analiza bo obdelana v istem koordinatnem sistemu kot vhodni sloj. To je privzeto.
- Kot je navedeno – Izberite koordinatni sistem za obdelavo vaše analize. Ko je izbrana ta možnost, kliknite ikono globusa, da izberete iz seznama znanega projeciranega koordinatnega sistema, ali dodajte WKID koordinatnega sistema v določeno polje.
- Sloj <name> – Izberite obstoječi sloj z vaše spletne karte. Koordinatni sistem izbranega sloja bo uporabljen za določitev koordinatnega sistema, ki bo uporabljen za procesiranje vaše analize.

## Obseg

Nastavitev okolja, uporabljena za določitev obsega ali meje, ki bo uporabljena med izvajanjem analize. Vsi vhodni geoobjekti, ki so v celoti znotraj ali ki sekajo določen obseg, bodo uporabljeni v analizi.

- Privzeto – Uporablja obseg orodja.
- Kot je navedeno – Ročno vnesite koordinate za določitev obsega.
- Sloj <name> – Izberite obstoječi sloj z vaše spletne karte. Prostorski obseg izbranega sloja bo uporabljen za določanje obsega, uporabljenega za procesiranje vaše analize.

## Magneti raster

Pri izvajanju rastrske analize bo nastavitev okolja Magneti raster prilagodila obseg izhodnega rastrskega sloja, tako da se ujema s poravnavo celic določenega sloja Magneti raster.

## Velikost celice

Pri izvajanju rastrske analize ta nastavitev okolja določa velikost ali ločljivost celic, ki bodo uporabljeni za ustvarjanje izhodnega rastrskega sloja. Privzeta izhodna ločljivost je določena z največjo velikostjo celice vhodnega rastrskega sloja.

- Minimum vnosov – Uporabite najmanjšo velikost celice vseh vhodnih slojev.
- Maksimum vnosov – Uporabite največjo velikost celice vseh vhodnih slojev. To je privzeto.
- Kot je navedeno – Določite številsko vrednost, da nastavite velikost celice. Če je to izbrano, je privzeta vrednost 1.
- Sloj <name> – Nastavite velikost celice za izbran rastrski sloj.

## Maska

Pri izvajanju rastrske analize uporabite nastavitev okolja Maska za navedbo sloja, ki se bo uporabljal za določanje vašega interesnega območja. Samo tiste celice, ki padejo znotraj maske analize, bodo upoštevane pri izvajanju analize.

- Maska je lahko bodisi rastrski bodisi geoobjektni sloj.
- Če je maska analize raster, bodo vse celice, ki imajo vrednost, upoštevane pri določanju maske. Celice v rastru maske, ki so brez podatkov, bodo smatrane, da so izven maske in bodo brez podatkov tudi v sloju z rezultati analize.
- Če je maska analize geoobjektni sloj, bo ob izvedbi interno pretvorjena v raster. Iz tega razloga poskrbite, da boste zagotovili, da sta in pravilno nastavljena za vašo analizo.

## ArcGIS Data Store

Rezultati GeoAnalytic so shranjeni v ArcGIS Data Store in prikazani kot geoobjektni sloj v Portal for ArcGIS. V večini primerov morajo rezultati biti shranjeni v prostorsko-časovno shrambo podatkov. To je privzeto. V nadaljevanju so razlogi, zakaj bi morda želeli shraniti rezultate v relacijsko shrambo podatkov:

- Za uporabo vaših rezultatov pri sodelovanju portal z portalom
- Da omogočite zmožnost sinhronizacije z vašimi rezultati

Relacijske shrambe podatkov ne smete uporabljati, če pričakujete, da se bodo vaši rezultati GeoAnalytics povečali in želite izkoristiti zmožnosti velike prostorsko-časovne shrambe podatkov za obdelavo velikih količin podatkov.