## Nokta Ara Değerlerini Hesapla

##

Bu araç, bir nokta grubundan elde edilen ölçümlere dayanarak yeni konumlardaki değerleri tahmin etmenize olanak tanır. Araç, nokta verilerinin her noktadaki değerlerini alır ve bir tahmini değerler rasterı döndürür:

- Hava kalitesi yönetimi bölgesinde, kirlilik düzeyini ölçen sensörler bulunmaktadır. Nokta Ara Değerlerini Hesaplama, okul veya hastane gibi popülasyonu yüksek risk grubunda olduğundan sensör bulunmayan konumlardaki kirlilik düzeylerini tahmin etmek için kullanılır.
- Bitkilerden alınan örneklere dayanarak mahsuldeki ağır metal konsantrasyonları tahmin edilir.
- Toprak besin düzeyi (azot, fosfor, potasyum vb.) ve diğer göstergeler (elektriksel iletkenlik gibi) tahmin edilerek, tarımsal mahsul üzerindeki etkileri araştırılır ve alan içindeki her konum için hassas gübre miktarları belirlenir.
- Meteorolojik uygulamalar sıcaklıkların, yağışların ve ilişkili diğer değişkenlerin (asit yağmuru gibi) tahmin edilmesini kapsar.

## Bilinen değerlere sahip konumları içeren nokta katmanını seç

Değerlerin ölçüldüğü noktaları içeren nokta katmanı.

## Ara değeri belirlenecek alanı seç

Ara değerlerini hesaplamak istediğiniz değerlerin olduğu alanı seçin. Alan sayısal olmalıdır.

## Şunun için optimize et:

Hız veya hassaslık tercihinizi belirleyin.

Daha hassas tahminlerin hesaplanmasının daha uzun süreceğini unutmayın. Bu parametre Nokta Ara Değerlerini Hesaplama özelliğinin diğer birkaç varsayılan değerini değiştirerek hesaplama hızını, sonuçların hassasiyetini veya ikisinin birleşimini optimize eder. Varsayılan olarak, araç bu iki parametre arasında denge kurarak optimizasyon sağlar.

## Verileri normal dağılıma dönüştür

Verilerinizin normal dağılıma dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirleyin.

Ara değer hesaplama, en iyi sonucu bir normal (çan eğrisi) dağılımını izleyen veriler için sağlar. Verileriniz normal dağılıma uymuyor gibi görünüyorsa, bir dönüşüm uygulamanız gerekir.

## Yerel modellerin boyutu

Nokta Ara Değerlerini Hesaplama, en son tahmin haritasını oluşturmak için bir araya getirilen yerel ara değer hesaplama modelleri inşa ederek çalışır. Bu parametre, her yerel modelde bulundurulacak nokta sayısını denetler. Daha küçük değerler, sonuçları daha yerel yapar ve küçük ölçekli etkiler gösterebilir, ancak hesaplamalara da bazı tutarsızlıklar ekleyebilir. Daha büyük değerler, daha tutarlı olmakla birlikte yerel bazı etkiler eksik kalabilir.

Değer aralığı 30 ila 500'dür, en sık görülen değerler ise 50 ve 200 arasındadır.

## Komşuların Sayısı

Tahminler komşu noktalara dayanarak hesaplanır. Bu parametre, hesaplamada kullanılacak nokta sayısını denetler. Daha büyük bir komşu sayısı kullanılması, genellikle daha kesin sonuçlar üretmekle birlikte, sonuçların hesaplanması daha uzun sürer.

Bu değer aralığı 1 ila 64'dür, en sık görülen değerler ise 5 ve 15 arasındadır.

## Hücre boyutu çıktısı

Çıktı rasterları için hücre boyutunu ve birimini girin.

Kullanılabilen birimler şunlardır: Fit, Mil, Metre ve Kilometre.

## Çıktı tahmin hatası

Tahmin edilen değerler için standart hata rasterı oluşturmak isteyip istemediğinizi belirtin.

Standart hatalar, tahmin edilen değerlerin güvenilirliği hakkında bilgi sağladıklarından önemlidir. Basit bir genel kural olarak doğru değerin, yüzde 95 olasılıkla tahmin edilen değerden iki standart sapma az ya da fazla olacağı kabul edilir. Örneğin, yeni bir konum için standart hatası 5 olan tahmini 50 değeri elde ediliyor. Bu, söz konusu aracın en iyi tahmininin konumdaki gerçek değer 50 olduğunda, bunu en düşük 40 ya da en yüksek 60 olarak ölçebileceği anlamına gelir. Bu kabul edilebilir değer aralıklarını hesaplamak için standart hatayı 2 ile çarpın ve menzil üst sınırı için bu değeri tahmini değere ekleyin, menzil alt sınırı için de tahmini değerden çıkartın.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.