## Jäljitä alavirtaan

##

Tämä työkalu määrittää jäljityksen tai virran polun lähtökarttatason pisteistä alavirran suuntaan.

Oletetaan esimerkiksi, että käytössäsi on pistekohteita, jotka edustavat saasteiden lähteitä, ja haluat selvittää, minne saaste virtaa tarkastelualueella. Jäljitä alavirtaan -työkalun avulla voit selvittää polun, jota saaste kulkee. Tämän jäljityksen voi myös jakaa yksittäisiksi viivasegmenteiksi määrittämällä etäisyysarvo ja yksikkö. Palautettava viiva voi olla virran polun kokonaispituus, määritetty jäljityksen enimmäispituus tai leikatut aluekohteet, kuten tarkastelualue. Jos palautettavana arvona on jäljityspolun kokonaispituus, useissa tapauksissa se on matka lähteestä aina mereen saakka.

Tuloksena on viiva, joka edustaa alavirran jäljitystä. Jos Jaa jäljitys viivasegmenteiksi -kohtaan määritetään etäisyys, jäljitys jaetaan useaan viivaan, jossa kukin viiva on määritetyn pituinen. Jos lähtöpiste edustaa esimerkiksi saastevalumaa, ja joki, johon saaste valuu, liikkuu nopeudella 0,6 mailia/tunti tai 15 mailia/päivä, haluat ehkä jakaa joen 15 segmenttiin. Jakamalla jäljityksen 15 mailin väleihin voit nähdä suurin piirtein, missä valuma kulkee kunakin päivänä. Viivaan lisätään symboliikkaa käyttämällä etäisyyteen perustuvia liukuvärejä, ja ne merkitään etäisyydellä jäljityksen alusta.

Tuloksena syntyvissä jäljityksissä on kaikki lähtöpisteiden ominaisuustiedot sekä lisäominaisuustiedot.

- PointID – Sisältää lähtöpisteen tunnusarvon.
- LengthKm – Sisältää alavirran jäljityksen pituuden kilometreinä.
- Kuvaus ja DataResolution – Sisältävät tietoja, jotka liittyvät jäljityksen laskennassa tarvittavaan hydrologiseen aineistoon.
- FromDistance ja ToDistance – Sisältävät kunkin viivasegmentin Mistä- ja Mihin-etäisyydet. Nämä ominaisuustiedot kirjoitetaan, jos Jaa jäljitys viivasegmenteiksi -asetus on käytössä.

Jos vaihtoehto Käytä nykyistä karttalaajuutta on valittuna, vain nykyisessä karttalaajuudessa näkyvässä lähtökarttatasossa olevat pistekohteet analysoidaan. Jos vaihtoehto ei ole valittuna, kaikkia kohteita käytetään, vaikka ne eivät kuuluisi karttalaajuuteen.

## Pistekohteet, joita käytetään kunkin alavirran jäljityksen aloitussijaintina

Pistekohteet, joita käytetään alavirran jäljityksen aloitussijaintina. Tulosaineisto sisältää viivan kutakin lähtöpistettä kohti.

Kartasta valittavan karttatason lisäksi voit valita alareunan avattavasta luettelosta Valitse maailmankartaston analyysikarttataso- tai Valitse analyysikarttataso -vaihtoehdon. Tämä vaihtoehto avaa gallerian, joka sisältää monissa analyyseissa hyödyllisten karttatasojen kokoelman.

## Jaa jäljitys viivasegmenteiksi

Jäljitysviiva jaetaan useaksi viivaksi, jossa kukin viiva on määritetyn pituinen. Jos lähtöpiste edustaa esimerkiksi saastevalumaa, ja joki, johon saaste valuu, liikkuu nopeudella 0,6 mailia/tunti tai 15 mailia/päivä, haluat ehkä jakaa joen 15 segmenttiin. Jakamalla jäljityksen 15 mailin väleihin voit nähdä suurin piirtein, missä valuma kulkee kunakin päivänä. Viivaan lisätään symboliikkaa käyttämällä etäisyyteen perustuvia liukuvärejä ja ne merkitään etäisyydellä jäljityksen alusta. Tuloksena syntyvässä jäljityksessä on useita viivasegmenttejä, joista kussakin on kentät FromDistance ja ToDistance.

## Jäljityksen enimmäisetäisyys

Määrittää palautettavan viivan kokonaispituuden. Jos määrität aluekohteet jäljityksen leikkausta varten, tulos leikataan aluekohteeseen tässä antamastasi etäisyydestä riippumatta.

## Leikkaa tulosaineisto kohteeseen

Piirrä tai määritä sen alueen karttataso, johon haluat leikata jäljityksen. Jos haluat esimerkiksi, että jäljitystulos sisältyy vain tarkastelualueeseen, kuten kuntaan, käytä lähtöaineistona kuntakohdetta, jotta jäljitys päättyy kunnan rajalle.

## Tulostason nimi

Sen tason nimi, joka luodaan kohtaan Oma sisältö ja joka lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos taso on jo luotu, sinua pyydetään antamaan toinen nimi.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.