## Tính toán Độ dốc

##

Công cụ này tạo ra bề mặt để thấy được độ dốc của dữ liệu độ cao đầu vào. Độ dốc thể hiện tốc độ thay đổi độ cao đối với mỗi ô cell của mô hình số hóa độ cao (DEM).

## Chọn dữ liệu đầu vào để tính toán độ dốc

Lớp độ cao để tính toán độ dốc.

## Xác định hệ số tỷ lệ đối với độ cao

Nhập hệ số z.

Hệ số z là một hệ số tỷ lệ được sử dụng để chuyển đổi các giá trị độ cao phục vụ cho hai mục đích:

- Để chuyển đổi đơn vị độ cao (như mét hoặc feet) thành đơn vị tọa độ ngang của lớp, có thể là feet, mét hoặc độ
- Để thêm độ phóng đại theo chiều thẳng đứng cho hiệu quả trực quan

| Từ Feet | Từ Mét
Từ Feet | 1 | 0,3048
Từ Mét | 3,28084 | 1

## Tên lớp kết quả

Tên lớp sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Tên mặc định dựa vào tên công cụ và tên lớp đầu vào.Nếu lớp đã tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên mới.

Sử dụng chức năng Lưu kết quả trong hộp xổ xuống, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ kết quả của bạn.