## Puffer erstellen

##

Ein Puffer ist ein Bereich, der eine angegebene Entfernung von einem Punkt, einer Linie oder einem Flächen-Feature abdeckt.

Puffer werden in der Regel zum Erstellen von Bereichen verwendet, die anhand anderer Werkzeuge weiter analysiert werden können. Beispielsweise kann die Antwort auf die Frage "Welche Gebäude befinden sich innerhalb einer Entfernung von einem Kilometer von der Schule?" gefunden werden, indem ein Puffer von einem Kilometer um die Schule erstellt und der Puffer mit dem Layer der Gebäudegrundrisse überlagert wird. Das Endergebnis ist ein Layer mit allen Gebäuden, die innerhalb eines Kilometers von der Schule entfernt liegen.

## Layer auswählen, auf den der Puffer angewendet werden soll

Die Punkt-, Linien- oder Flächen-Features, die gepuffert werden sollen. Die Eingabe-Layer müssen sich in einem projizierten Koordinatensystem befinden, oder der Raumbezug für die Verarbeitung muss unter Analyseumgebungen auf ein projiziertes Koordinatensystem festgelegt werden.

Sie können nicht nur einen Layer aus der Karte auswählen, sondern auch unten in der Dropdown-Liste Layer durchsuchen auswählen, um zu Ihren für ein Big-Data-Dateifreigabe-Dataset bzw. -Feature-Layer zu navigieren.

## Den anzuwendenden Puffertyp auswählen

Es gibt drei Möglichkeiten, die Größe des Puffers für die Eingabe-Features festzulegen:

- Legen Sie eine Entfernung fest, die auf alle Features angewendet wird.
- Legen Sie ein Feld für den Eingabe-Layer fest, der den Entfernungswert enthält. Sie können ein Zeichenfolgen- oder ein numerisches Feld verwenden. Wenn keine lineare Einheit definiert ist, werden die Einheiten des Raumbezugs verwendet. Bei Verwendung eines geographischen Koordinatensystems wird für das Feld ohne Einheit Meter vorausgesetzt.
- Erstellen Sie einen Ausdruck mit mehreren Feldern und mathematischen Operatoren. Damit zum Beispiel ein Puffer verwendet wird, der dem 10-fachen Wert des Feldes wind_speed entspricht, fügen Sie den Ausdruck $feature["wind_speed"] x 10 hinzu.

## Die Puffermethode auswählen

Sie können die Methode Planar oder die Methode Geodätisch auswählen. Die Methode Planar ist möglicherweise schneller und für die lokale Analyse von projizierten Daten geeignet. Die Methode Geodätisch ist für große Flächen und alle geographischen Koordinatensysteme geeignet.

## Den Typ der Zusammenführungsmethode auswählen

Optionen zum Festlegen der Zusammenführungsmethode. Wenn die Zusammenführungsmethode ausgewählt wurde, haben Sie die Möglichkeit, Multipart- oder Singlepart-Flächen zu erstellen und Statistiken basierend auf den bereitgestellten Feldern zu berechnen.

- Alle: Alle Features werden zusammengeführt. Wenn Multipart-Features zulässig sind, werden alle Features zu einem einzelnen Feature zusammengeführt. Wenn Multipart nicht zulässig ist, werden benachbarte oder überlappende Features zusammengeführt.
- Felder: Features mit demselben festgelegten Feld bzw. derselben Feldkombination werden zusammengeführt. Wenn Multipart-Features zulässig sind, werden alle Features mit demselben Feld zu einem einzelnen Feature zusammengeführt. Wenn Multipart nicht zulässig ist, werden benachbarte oder überlappende Features mit demselben Feldwert zusammengeführt.
- Keine: Es werden keine Features zusammengeführt. Dies ist die Standardeinstellung.

## Multipart-Features zulassen

Option, mit der festgelegt wird, ob das Ergebnis aus Einzelpart- oder Multipart-Features bestehen soll.

- Aktiviert: Die Ergebnisse der Analyse enthalten Multipart-Features.
- Deaktiviert: Die Ergebnisse der Analyse enthalten Singlepart-Features. Dies ist die Standardeinstellung.

## Statistiken hinzufügen (optional)

Sie können Statistiken für Features berechnen, die zusammengefasst wurden. Für numerische Felder kann Folgendes berechnet werden:

- Anzahl: Berechnet die Anzahl der Nicht-NULL-Werte. Kann für numerische Felder oder Zeichenfolgen verwendet werden. Die Anzahl von [NULL, 0, 2] beträgt 2.
- Summe: Die Summe der numerischen Werte in einem Feld. Die Summe von [NULL, NULL, 3] beträgt 3.
- Mittelwert: Der Mittelwert der numerischen Werte. Der Mittelwert von [0, 2, NULL] beträgt 1.
- Min: Der Minimalwert eines numerischen Feldes. Der Minimalwert von [0, 2, NULL] beträgt 0.
- Max: Der Maximalwert eines numerischen Feldes. Der Maximalwert von [0, 2, NULL] beträgt 2.
- Bereich: Der Bereich eines numerischen Feldes. Dieser wird durch die Subtraktion der Minimalwerte vom Maximalwert berechnet. Der Bereich von [0, NULL, 1] lautet 1. Der Bereich von [NULL, 4] lautet 0.
- Varianz: Die Varianz eines numerischen Feldes in einer Spur. Die Varianz von [1] beträgt Null. Die Varianz von [NULL, 1,1,1] beträgt Null.
- Standardabweichung: Die Standardabweichung eines numerischen Feldes. Die Standardabweichung von [1] ist Null. Die Standardabweichung von [NULL, 1,1,1] ist 1.

Für Zeichenfolgenfelder kann Folgendes berechnet werden:

- Anzahl: Die Anzahl der Nicht-NULL-Werte.
- Beliebig: Diese Statistik ist eine auf dem Zufallsprinzip basierende Stichprobe eines Zeichenfolgenwertes im angegebenen Feld.

Alle Statistiken werden für Nicht-NULL-Werte berechnet. Der resultierende Layer enthält ein neues Feld für jede berechnete Statistik. Jede Anzahl von Statistiken kann durch Auswahl eines Attributs und einer Statistik ausgewählt werden.

## Einen ArcGIS Data Store zum Speichern der Ergebnisse auswählen

GeoAnalytics-Ergebnisse werden in einem ArcGIS Data Store gespeichert und als Feature-Layer in Portal for ArcGIS dargestellt. In den meisten Fällen sollten Ergebnisse im Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert werden, was gleichzeitig die Standardeinstellung ist. Manchmal empfiehlt es sich auch, Ergebnisse im Data Store vom Typ "relational" zu speichern. Im Folgenden sind Gründe aufgeführt, die für ein Speichern der Ergebnisse in einem Data Store vom Typ "relational" sprechen:

- Verwenden der Ergebnisse in portalübergreifender Zusammenarbeit
- Aktivieren von Synchronisierungsfunktionen für Ihre Ergebnisse

Der Einsatz des Data Stores vom Typ "relational" ist nicht angezeigt, wenn abzusehen ist, dass Ihre GeoAnalytics-Ergebnisse weiter zunehmen. Verwenden Sie stattdessen die Funktionen des Big-Data-Store vom Typ "spatiotemporal", um große Datenmengen zu verwalten.

## Name des Ergebnis-Layers

Dies ist der Name des Layers, der in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt wird. Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, kann das Werkzeug nicht ausgeführt werden.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.