## 버퍼 생성 (Create Buffers)

##

버퍼는 포인트, 라인 또는 영역 피처에서 지정된 거리를 포함하는 영역입니다.

버퍼는 일반적으로 다른 도구를 사용하여 추가 분석할 수 있는 영역을 생성하는 데 사용됩니다. 예를 들어 질문이 "학교에서 1.6Km 이내에 있는 건물은 무엇입니까?"인 경우 학교를 중심으로 1.6Km 버퍼를 생성한 후 건물 풋프린트가 포함된 레이어로 버퍼를 중첩하여 답을 찾을 수 있습니다. 이 과정을 통해 학교에서 1.6Km 이내에 있는 건물의 레이어가 최종 결과로 생성됩니다.

## 버퍼를 적용할 레이어 선택

버퍼할 포인트, 라인 또는 영역 피처입니다. 입력 레이어가 투영 좌표체계에 있거나 분석 환경을 사용하여 처리 공간 참조가 투영 좌표체계로 설정되어 있어야 합니다.

맵에서 레이어를 선택하는 것 이외에, 드롭다운 목록의 하단에 있는 레이어 찾아보기를 선택하여 빅 데이터 파일 공유 데이터셋 또는 피처 레이어의 콘텐츠를 찾아볼 수 있습니다.

## 적용할 버퍼의 유형 선택

다음과 같은 3가지 방법으로 입력 피처의 버퍼 크기를 지정할 수 있습니다.

- 모든 피처에 적용되는 거리를 지정합니다.
- 거리 값을 포함하는 입력 레이어의 필드를 지정합니다. 문자열 필드나 숫자 필드를 사용할 수 있습니다. 선형 단위가 정의되지 않은 경우 공간 참조의 단위가 사용됩니다. 지리 좌표체계를 사용하는 경우 단위가 없는 필드는 미터로 간주됩니다.
- 여러 필드와 산술 연산자로 식을 만듭니다. 예를 들어 이름이 wind_speed인 필드 값을 10배 버퍼하려면 $feature["wind_speed"] x 10 식을 추가합니다.

## 버퍼 방법 선택

평면 방법 또는 측지선 방법을 사용하도록 선택할 수 있습니다. 평면 방법이 더 빠르며 투영된 데이터의 로컬 분석에 적합합니다. 측지선 방법은 대형 영역 및 지리 좌표체계에 적합합니다.

## 디졸브 방법의 유형 선택

디졸브 방법을 지정하는 옵션입니다. 디졸브 방법을 선택하고 나면 멀티파트 또는 싱글파트 영역을 생성하는 옵션을 선택할 수 있으며 제공된 필드를 기반으로 통계를 계산할 수 있습니다.

- 모두 - 모든 피처가 디졸브됩니다. 멀티파트 피처가 허용된 경우 모든 피처는 단일 피처로 디졸브됩니다. 멀티파트 피처가 허용되지 않은 경우에는 겹치거나 인접한 피처가 디졸브됩니다.
- 필드 - 동일한 지정 필드 또는 지정 필드 조합을 공유하는 피처가 디졸브됩니다. 멀티파트 피처가 허용된 경우 동일한 필드를 가진 모든 피처는 단일 피처로 디졸브됩니다. 멀티파트 피처가 허용되지 않은 경우에는 겹치거나 인접하며 동일한 필드 값을 갖는 피처가 디졸브됩니다.
- 없음 - 피처가 디졸브되지 않습니다. 이 방법이 기본값입니다.

## 멀티파트 피처 허용

결과를 구성하는 피처가 싱글파트 피처인지 멀티파트 피처인지를 지정하는 옵션입니다.

- 이 옵션을 선택하면 분석 결과에 멀티파트 피처가 포함됩니다.
- 이 옵션을 선택하지 않으면 분석 결과에 싱글파트 피처가 포함됩니다. 이 상태가 기본 설정입니다.

## 통계 추가(선택)

요약된 피처에 대한 통계를 계산할 수 있습니다. 숫자 필드에 대해 다음을 계산할 수 있습니다.

- 개수 - null이 아닌 값의 개수를 계산합니다. 숫자 필드나 문자열에 사용할 수 있습니다. [null, 0, 2]의 개수는 2입니다.
- 합계 - 필드에 있는 숫자 값의 합계입니다. [null, null, 3]의 합계는 3입니다.
- 평균 - 숫자 값의 평균입니다. [0, 2, null]의 평균은 1입니다.
- 최소 - 숫자 필드의 최소 값입니다. [0, 2, null]의 최소는 0입니다.
- 최대 - 숫자 필드의 최대 값입니다. [0, 2, null]의 최대는 2입니다.
- 범위 - 숫자 필드의 범위입니다. 이 값은 최대 값에서 최소 값을 뺀 값입니다. [0, null, 1]의 범위는 1입니다. [null, 4]의 범위는 0입니다.
- 분산 - 트랙 내 숫자 필드의 분산입니다. [1]의 분산은 null입니다. [null, 1,1,1]의 분산은 1입니다.
- 표준편차 - 숫자 필드의 표준편차입니다. [1]의 표준편차는 null입니다. [null, 1,1,1]의 표준편차는 1입니다.

문자열 필드에 대해 다음을 계산할 수 있습니다.

- 개수 - null이 아닌 문자열의 개수입니다.
- 임의 - 이 통계는 지정된 필드에 있는 문자열 값에 대한 랜덤 샘플입니다.

모든 통계는 null이 아닌 값에 대해 계산됩니다. 결과 레이어에는 계산된 각 통계에 대한 새 필드가 포함됩니다. 속성과 통계를 선택하여 원하는 개수의 통계를 추가할 수 있습니다.

## 결과를 저장할 ArcGIS 데이터 저장소 선택

GeoAnalytic 결과는 ArcGIS Data Store에 저장되며 Portal for ArcGIS에서 피처 레이어로 나타납니다. 대부분의 경우 결과는 기본 설정에 따라 시공간적 데이터 저장소에 저장되어야 합니다. 하지만 관계형 데이터 저장소에 결과를 저장하는 것이 좋은 경우도 있습니다. 결과를 관계형 데이터 저장소에 저장하려는 이유는 다음과 같습니다.

- 포털 간 컬래버레이션에 결과를 사용합니다.
- 기능과 결과 동기화를 활성화합니다.

GeoAnalytics 결과가 늘어날 것으로 예상되며 시공간형 빅데이터 저장소의 기능을 활용하여 대용량 데이터를 처리하려는 경우에는 관계형 데이터 저장소를 사용하지 마세요.

## 결과 레이어 이름

내 콘텐츠에서 생성되어 맵에 추가되는 레이어의 이름입니다. 기본 이름은 도구 이름과 입력 레이어 이름을 기반으로 합니다. 레이어가 이미 있으면 도구를 사용할 수 없습니다.

결과 저장: 드롭다운 상자를 사용하여 내 콘텐츠에서 결과를 저장할 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.