Rasterska analiza vam omogućava da izvršite analizu velikih rasterskih skupova podataka korišćenjem ArcGIS Image Server. Ovo vam omogućava da analizirate podatke brže koristeći snagu servera. Skupovi alatki koji su trenutno dostupni preko Portal for ArcGIS korisničkog veb iskustva su Sumiraj podatke, Analiza obrazaca, Analiziraj snimak, Analiziraj teren i Upravljaj podacima.

## Sumiraj podatke

Ovaj skup alatki sadrži alatku za izračunavanje neke statistike za sloj rastera u okviru granica oblasti koje vi definišete.

- Sumiraj raster u okviru izračunava statistiku za ćelije rastera koje spadaju u definisane granice oblasti.

## Sumiraj raster unutar |

Izračunava neku statistiku sumiranja za ćelije rastera u okviru definisanih oblasti.

Neki primeri primene su sledeći:

- S obzirom na sloj oblasti vododelnica i rasterski sloj elevacije, izračunajte opseg elevacija u okviru svake vododelnice kako biste odredili koje će imati najveću energiju toka.
- S obzirom na sloj jedinica za administrativno upravljanje i rasterski sloj kategorija za korišćenje zemljišta, izračunajte raznovrsnost vrednosti korišćenja zemljišta u okviru svake oblasti upravljanja, kako biste utvrdili koje zahtevaju najviše rada za određivanje plana upravljanja.

## Analiza obrazaca

Ove alatke vam pomažu da odredite, kvantifikujete i vizuelizujete prostorne obrasce u svojim podacima.

- Izračunaj gustinu uzima poznate količine neke pojave i kreira mapu gustine distribuiranjem tih količina širom mape.
- Interpolacija tačaka predviđa vrednosti na novim lokacijama na osnovu merenja pronađenih u kolekciji tačaka.

## Izračunaj gustinu |

Analiza gustine uzima poznate količine neke pojave i kreira mapu gustine distribuiranjem tih količina širom mape. Ovu alatku možete da koristite, na primer, da prikažete koncentracije udara groma ili tornada, pristup zdravstvenim objektima i gustinu populacije.

## Interpolacija tačaka |

Ova alatka vam omogućava da predvidite vrednosti na novim lokacijama na osnovu merenja pronađenih u kolekciji tačaka. Alatka uzima podatke iz tačaka sa vrednostima na svakoj tački i vraća oblasti klasifikovane po predviđenim vrednostima. Ovu alatku možete da koristite, na primer, za predviđanje nivoa padavina duž vododelnice na osnovu merenja uzetih na pojedinačnim pluviometrima.

## Analiziraj snimak

Sledeća alatka vam pomaže da analizirate snimke.

- Primeni šablon rasterske funkcije obrađuje vaš snimak lancem funkcija, kao što je navedeno u šablonu rasterske funkcije.
- Nadgledaj vegetaciju otkriva vegetaciju u okviru snimka, na osnovu aritmetičkih operacija na opsezima.

## Primeni šablon rasterske funkcije |

Obrađuje vaš snimak lancem funkcija, kao što je navedeno u šablonu rasterske funkcije.

## Nadgledaj vegetaciju |

Vrši aritmetičke operacije na opsezima rasterskog sloja sa više opsega kako bi otkrila informacije o pokrivenosti vegetacijom oblasti ispitivanja.

## Analiziraj teren

Ove alatke vam pomažu u analizi površina rastera.

- Izračunaj nagib izračunava strmost terena.
- Izvedi gledište izračunava usmerenje najstrmijeg nagiba za svaku lokaciju.
- Kreiraj vidno polje identifikuje šta može da se vidi sa bilo koje tačke na predelu.

## Izračunaj nagib |

Identifikuje površinu koja prikazuje nagib ulaznih podataka elevacije. Nagib predstavlja brzinu promene elevacije za svaku ćeliju digitalnog modela elevacije (DEM).

## Izvedi gledište |

Identifikuje smer nizbrdo sa najvećom stopom promene u vrednosti od svake ćelije do njoj susednih. Gledište može da se posmatra kao smer nagiba.

## Kreiraj vidno polje |

Određuje lokacije na površini rastera koje su vidljive skupu posmatrača.

## Upravljaj podacima

Ove alatke se koriste za svakodnevno upravljanje geografskim podacima, kao i za kombinovanje podataka pre analize.

- Ekstrahuj raster iseca delove rasterskog skupa podataka za dalju analizu.
- Ponovo mapiraj vrednosti dodeljuje različite vrednosti ćelijama rastera.
- Konvertuj geoobjekat u raster rasterizuje vektorske podatke.
- Konvertuj raster u geoobjekat vektorizuje rasterske podatke.

## Ekstrahuj raster |

Ekstrahuje ćelije iz rastera na osnovu vrednosti, oblika ili obuhvata različitog skupa podataka.

## Ponovo mapiraj vrednosti |

Promenite zasebnu ili čitav raspon vrednosti ćelija na nove vrednosti.

## Konvertuj geoobjekat u raster |

Kreirajte novi rasterski skup podataka od postojećeg skupa podataka geoobjekta.

## Konvertuj raster u geoobjekat |

Kreirajte novi skup podataka geoobjekta od postojećeg rasterskog skupa podataka.