## Izveidot ūdenskrātuves

##

Šis rīks katram ievades slāņa punktam nosaka ūdensšķirtnes vai augšteces apgabalu.

Piemēram, pieņemsim, ka jums ir punktu elementi, kas apzīmē ūdens piesārņojuma vietas, un jūs vēlaties noskaidrot šī piesārņojuma iespējamos avotus. Tā kā piesārņojuma avotam ir jābūt kaut kur ūdensgūtves baseina tuvumā augštecē no šī punkta, varat izmantot šo rīku, lai noteiktu ūdensgūtves baseinus, kuros ir piesārņojuma avoti.

Ir svarīga jūsu ievades punktu atrašanās vieta. Ja tie neatrodas precīzi uz ūdens noteces kanāla, rezultātā iegūtie ūdensgūtves baseini var būt ļoti mazi un nederīgi analīzes veikšanai. Funkciju Meklēt attālumu līdz tuvākajam ūdens noteces kanālam var izmantot, lai pielāgotu savu ievades punktu atrašanās vietu tā, lai tā precīzi sakristu ar ūdens noteces kanālu un tādējādi varētu atrast ūdensgūtves baseinus, no kuriem ūdens ieplūst noteces kanālā esošā punktā. Pielāgotās atrašanās vietas, kas tiek izmantotas, lai noteiktu ūdensgūtves baseinus, tiek ierakstītas izvades slānī — jūsu ievades punkti netiek mainīti.

Rezultāts ir slāņu grupa, kurā ir divi slāņi: ūdensgūtves baseini un pielāgotie punkti, kas izmantoti, lai aprēķinātu ūdensgūtves baseinus.

Rezultāta ūdensgūtves baseiniem būs visi jūsu ievades punktu atribūti, kā arī šādi papildu atribūti:

- PourPtID — satur ID vērtību no ievades punkta
- Apgabals kvadrātkilometros — satur augšteces ūdensgūtves baseina apgabalu kvadrātkilometros
- Apraksts un DataResolution — satur informāciju, kas attiecas uz hidroloģiskajiem datiem, kas tika izmantoti, lai aprēķinātu ceļu

Ja ir atzīmēta opcija Lietot pašreizējo kartes pārklājumu, ūdensgūtves baseinu aprēķināšanai tiks izmantoti tikai pašreizējā kartes pārklājuma elementi. Ja iespēja nav atzīmēta, tad tiks analizēti visi ievades slāņa elementi — arī tie, kuri atrodas ārpus pašreizējā kartes pārklājuma.

## Punktu elementi, ko izmantot ūdensšķirtņu aprēķināšanai

Katram punktam tiks aprēķināts ūdensgūtves baseins (augšteces apgabals).

Papildus slāņa izvēlei no kartes nolaižamā saraksta apakšā varat atlasīt Izvēlēties Living Atlas analīzes slāni vai Izvēlēties analīzes slāni. Tādējādi tiek atvērta galerija, kurā apskatāmi dažādi analīzes slāņi.

## Meklēt attālumu līdz tuvākajam ūdens noteces kanālam

Ja jūsu ievades punkti atrodas tālu prom no ūdens noteces kanāla, rezultāta ūdensgūtves baseini visdrīzāk būs ļoti mazi un nebūs īpaši noderīgi, lai noteiktu augšteces piesārņojuma avotu. Vairākumā gadījumu ieteicams pārspraust ievades punktus pie tuvākā ūdens noteces kanāla, lai noskaidrotu ūdensgūtves baseinus, kuru ūdens plūst uz noteces kanālā esošu punktu. Lai atrastu tuvāko ūdens noteces kanālu, norādiet meklēšanas attālumu. Ja nenorādīsiet meklēšanas attālumu, rīks veiks aprēķinus un izmantos mērenu meklēšanas attālumu.

Lai izmantotu precīzu sava ievades punkta atrašanās vietu, kā meklēšanas attālumu norādiet nulli.

Analīzes nolūkā Esri ir sākotnēji aprēķinājis ūdens noteces kanālus, izmantojot standarta hidroloģiskos modeļus. Ja meklēšanas attālumā nav neviena ūdens noteces kanāla, tiek izmantota meklēšanas attālumā esoša atrašanās vieta ar visaugstāko plūsmas akumulēšanas rādītāju.

## Rezultāta slāņa nosaukums

Tas ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots lapā Mans saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, jums tiks lūgts norādīt citu nosaukumu.

Lietojot iespēju Saglabāt rezultātu nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt mapes nosaukumu sadaļā Mans saturs, kur tiks saglabāts rezultāts.