## Arvuta kalle

##

See tööriist loob pinna, mis näitab sisendi kõrgusandmetest tuletatud kallet. Kalle näitab kõrguse muutumise määra iga digitaalse kõrgusmudeli (DEM) piksli kohta.

## Valige kalde arvutamiseks sisendandmed

Kõrguste kiht, mille piksliväärtustest kalle arvutatakse.

## Määrake kõrguse suurendustegur

Sisestage Z-tegur.

Z-tegur on suurendustegur, mida kasutatakse kõrguse väärtuse teisendamiseks. Seda kasutatakse kahel otstarbel:

- kõrgusühikute (meetrid või jalad) teisendamine kihi horisontaalsete koordinaatide ühikuteks, mis võivad olla jalad, meetrid või kraadid
- visuaalse efektina vertikaalse liialduse lisamiseks

| Jalgadest | Meetritest
Jalgadest | 1 | 0,3048
Meetritest | 3,28084 | 1

## Tulemkihi nimi

Selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui kiht on juba olemas, palutakse teil sisestada mõni muu nimi.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.