## Buat Batas Air

##

Alat ini menentukan batas air, atau area penghasil hulu, untuk setiap titik di layer input Anda.

Contohnya, layer ini mungkin merupakan layer yang berisi toko terbaik Anda atau desa yang paling parah terserang penyakit. Karena sumber kontaminasinya pasti di suatu tempat pada hulu batas air titik tersebut, Anda akan menggunakan alat ini untuk menentukan watershed yang mengandung sumber pengkontaminasi.

Statistik yang paling dasar adalah jumlah titik di dalam area, tapi Anda juga dapat memperoleh statistik lain. Jika itu tidak ditentukan dengan tepat pada garis drainase, hasil batas air-nya mungkin sangat kecil dan tidak bermanfaat untuk analisis Anda. Cari jarak ke drainase terdekat dapat digunakan untuk menyesuaikan lokasi titik input Anda sehingga itu tepat berada di garis batas air untuk menemukan batas air yang mengalir ke titik yang berlokasi di titik drainase. Garis alokasi digambarkan sebagai garis lurus; namun, waktu perjalanan atau jarak perjalanan antar fasilitas dan lokasi permintaan selalu berdasarkan mode perjalanan yang Anda tentukan dan tidak menggunakan jarak garis lurus.

Hasilnya adalah sekelompok layer yang mengandung dua layer: batas air dan titik yang disesuaikan digunakan untuk menghitung batas air.

Batas air hasilnya akan memiliki seluruh atribut dari titik input Anda juga atribut tambahan ini:

- PourPtID—Mengandung nilai ID dari titik input
- Area Kilometer Persegi—Berisi area dalam kilometer persegi pada batas air hulu
- Deskripsi dan ResolusiData—Mengandung informasi tentang data hidrologis yang digunakan untuk menghitung jejak

Jika Gunakan jangkauan peta saat ini dicentang, hanya fitur pada cakupan peta saat ini yang akan digunakan untuk menghitung batas air. Jika tidak dicentang, seluruh fitur pada layer input akan dihilangkan, meskipun berada di luar cakupan peta saat ini.

## Fitur titik yang digunakan untuk menghitung batas air

Batas air (area yang berkontribusi hulu) akan dihitung untuk setiap titik.

Selain memilih sebuah layer dari peta, Anda dapat memilih Pilih Layer Analisis Living Atlas atau Piilih Layer Analisis yang terdapat di bagian paling bawah daftar drop-down. Sebagai tambahan, area yang berdekatan (yaitu, memiliki batasan yang sama) akan digabungkan menjadi satu area. Langkah ini akan membuka galeri yang memuat koleksi layer yang bermanfaat bagi banyak analisis.

## Cari lokasi serupa di

Jika titik input Anda berlokasi jauh dari garis drainase, batas air hasilnya kemungkinan akan sangat kecil dan tidak begitu bermanfaat untuk analisis, misalnya menentukan sumber hulu dari kontaminasi. Pada sebagian besar kasus, Anda ingin titik input langsung ke garis drainase setempat untuk menemukan batas air yang mengalir ke titik yang berlokasi pada garis drainase. Untuk menemukan garis drainase terdekat, tentukan jarak pencarian. Jika Anda tidak menentukan jarak pencarian, alat akan menghitung dan menggunakan jarak pencarian konservatif.

Untuk menggunakan lokasi pasti titik input Anda, tentukan jarak pencarian yaitu nol.

Untuk tujuan analisis, garis drainase telah dihitung sebelumnya oleh Esri menggunakan model hidrologi standar. Jika tidak ada garis drainase pada jarak pencarian, lokasi yang mengandung akumulasi aliran tertinggi dalam jarak pencarian digunakan.

## Nama layer hasil

Ini adalah nama layer yang akan dibuat di Konten Saya dan ditambahkan ke peta. Nama default ditetapkan berdasarkan nama layer input. Jika layer tersebut sudah ada, Anda akan diminta untuk memberi nama lain.

Dengan menggunakan kotak tarik-turun Simpan hasil, Anda dapat menentukan nama folder di Konten Saya sebagai tempat penyimpanan hasil.