## Zwaartepunten zoeken

##

Deze tool werkt met een laag van multipoint-, lijn- of gebiedsobjecten om het representatieve midden van elk object te bepalen.

Als Huidig extent van de kaart gebruiken is aangevinkt, worden alleen de objecten in de invoermultipoint-, lijn- of gebiedlaag zichtbaar binnen het huidige extent van de kaart geanalyseerd. Als de optie niet is aangevinkt, worden alle objecten in de invoerlaag geanalyseerd, zelfs als deze zich buiten het huidige extent van de kaart bevinden.

## Kies een laag waarvan de objecten worden gebruikt om zwaartepunten te genereren

De multipoint-, lijn- of gebiedslaag die wordt gebruikt om zwaartepunten te vinden.

Naast het kiezen van een laag uit uw kaart, kunt u Analyselaag Levende Atlas kiezen of Analyselaag kiezen selecteren onderaan de vervolgkeuzelijst. Er wordt een galerij geopend met een verzameling lagen die handig zijn voor veel analyses.

## Toon mij uitvoer locaties

Wanneer Bij het echte zwaartepunt is aangevinkt (standaard), retourneert de uitvoer de echte locatie van het zwaartepunt voor elk invoerobject. De zwaartepunten zullen als volgt worden gelokaliseerd:

- Multipoint-objecten—Het output-zwaartepunt bevindt zich op de gemiddelde x- en y-coördinaten van alle punten in het multipoint-object.
- Lijnobjecten—Het uitvoerzwaartepunt bevindt zich op de gewogen gemiddelde x- en y-coördinaten van de middelpunten van alle lijnsegmenten in het lijnobject. Het gewicht is gebaseerd op de lengte van het segment.
- Gebiedseigenschappen—Het uitvoerzwaartepunt bevindt zich in het midden van het gebied.

Wanneer ingeperkt door invoerobjecten is aangevinkt, zullen de uitvoerpuntobjecten binnen elk invoerobject zijn of erdoor bevat worden. De resulterende puntobjecten zullen als volgt verschijnen:

- Multipoint-objecten—Het uitvoerzwaartepunt zal samenvallen met een van de punten in de multipoint-groep.
- Lijnobjecten—Het uitvoerzwaartepunt zal op de lijn zijn. Als de lijn gebogen is, bevindt de uitvoer zich op het middenpunt van de lijn.
- Gebiedsobjecten—Het uitvoerpunt bevindt zich binnen het gebiedsobject.

## Resultaat laagnaam

Dit is de naam van de laag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de toolnaam en de naam van de invoerlaag. Als de laag al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam te geven.

Als u in de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waarin het resultaat wordt opgeslagen.