## Převést rastr na prvek

##

Tento nástroj převede rastr na datovou sadu prvků ve formě bodů, linií nebo polygonů.

Parametr Zvolit pole vám umožňuje zvolit, které atributové pole vstupní rastrové datové sady se stane atributem ve výstupní třídě prvků. Tento parametr je k dispozici pouze pro celočíselné rastry, které mají v připojené tabulce dodatečné atributy.

Vstupní rastr může mít jakoukoli velikost buňky.

Celočíselné rastry lze převést na bodové, liniové nebo polygonové prvky, desetinné rastry lze převést pouze na bodové prvky.

Pokud je zaškrtnuto pole Používat aktuální rozsah mapy, budou převedeny pouze rastrové buňky viditelné v aktuálním rozsahu mapy. Pokud pole není zaškrtnuto, budou převedeny všechny buňky v rastrové vrstvě, i když se nacházejí mimo aktuální rozsah mapy. Na toto je vhodné brát ohled, pokud je rastrová vrstva velká nebo má velmi vysoké rozlišení.

Možnosti použití tohoto nástroje zahrnují:

- Vytvoření polygonových prvků z klasifikačního rastru využití půdy.
- Proudy identifikované v DEM lze převést na liniové prvky.
- DEM lze převést na bodové prvky, které lze použít v pracovních postupech nezaložených na rastrech.

## Zvolte rastrovou vrstvu, kterou chcete převést

Vstupní rastrová vrstva, která bude převedena na vrstvy prvků.

## Zvolit pole

Zadejte pole, které uvádí hodnotu použitou pro převod.

Může mít jakoukoli celočíselnou nebo textovou hodnotu.

Pole obsahující desetinné hodnoty lze použít, pouze pokud je výstupem bodová datová sada.

Výchozí volbou je použít pole Hodnota, které obsahuje hodnotu v každé buňce rastru.

## Zvolit typ výstupu

Zvolte typ výstupu – bodový, liniový nebo polygonový.

- Bodový – Rastr bude převeden na bodovou datovou sadu.
- Liniový – Rastr bude převeden na datovou sadu liniových prvků.
- Polygonový – Rastr bude převeden na datovou sadu polygonových prvků.

## Zjednodušit linie či polygony

Určete, zda mají být prvky zjednodušeny.

Pokud je pole zaškrtnuto (výchozí nastavení), liniové nebo polygonové prvky budou vyhlazeny, aby poskytovaly ucelenější výsledek. Pokud tato možnost zůstane nezaškrtnuta, budou liniové prvky dodržovat hranice buněk rastrové datové sady.

## Název výsledné vrstvy

Název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá se do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.