## 门户分析环境设置

##

Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Online 中的分析环境设置。

## 覆盖结果图层

用来覆盖现有图层的选项。该项选中时，如果内容中已经存在同名的图层，则该图层将被覆盖。

- 选中 - 如果内容中已经存在同名的图层，则该图层将被覆盖。输出将采用与输入相同的坐标系。
- 未选中 - 如果所提供的结果图层名称已经存在，则会发生错误，且在执行工具之前必须对结果图层进行重命名。这是默认设置。

## 在运行分析后关闭分析微件

可在工具处理过程中使分析对话保持在打开和可用状态的选项。此设置将使您可以轻松修改分析参数，同时保证先前的分析作业持续运行。分析是一个迭代过程，将工具对话框保持在打开状态，可使您能够轻松更改参数和重新运行分析。

- 选中 - 分析工具窗口将关闭，且焦点将返回至内容表格。这是默认设置
- 未选中 - 分析工具窗口将保持在打开和启用的状态。

## 将分析结果存储为托管要素图层

该选项用于指定从分析中创建的结果图层是要素集合还是托管要素图层。

- 选中 - 分析结果将创建一个托管要素图层，同时在您的内容中创建一个项目。这是默认设置。
- 未选中 - 分析结果将创建要素集合。

## 输出坐标系

针对栅格分析的环境设置，用于定义结果图层的坐标系。

- 与输入相同 - 分析结果的坐标系将与输入坐标系相同。这是默认设置。
- 如指定 - 选择分析结果的坐标系。选中此选项后，单击地球图标以从已知坐标系列表中进行选择，或在提供的框中添加空间参考 WKID。
- 图层 <名称> - 选择将用于确定分析结果中坐标系的 web 地图中的现有图层。

## 处理坐标系

GeoAnalytics 环境设置，用于确定执行分析期间将使用的坐标系。

对于 GeoAnalytics，某些分析需要在投影坐标系中执行处理。任何实施数据分组或线性单位的工具均需要投影坐标系。

- 与输入相同 - 分析将采用与输入坐标系相同的坐标系进行处理。这是默认设置。
- 如指定 - 选择用于处理分析的坐标系。选中此选项后，单击地球图标以从已知投影坐标系列表中进行选择，或在提供的框中添加空间参考 WKID。
- 图层 <名称> - 从 web 地图中选择现有的图层。将使用所选图层的坐标系来确定将用于处理分析的坐标系。

## 范围

用于确定执行分析期间将使用的范围或边界的环境设置。分析中将使用完全位于指定范围内或与该范围相交的所有输入要素。

- 默认 - 使用工具提供的范围。
- 如指定 - 手动输入坐标以定义范围。
- 图层 <名称> - 从 web 地图中选择现有的图层。将使用所选图层的空间范围来确定用于处理分析的范围。

## 捕捉栅格

执行栅格分析时，设置 捕捉栅格环境将调整输出栅格图层的范围，使其与指定的 捕捉栅格图层的像元对齐方式相匹配。

## 像元大小

在执行栅格分析时，此环境将设置创建输出栅格图层时所用的像元大小或分辨率。默认输出分辨率由输入栅格图层的最大像元大小决定。

- 输入最小值 - 使用所有输入图层中最小的像元大小。
- 输入最大值 - 使用所有输入图层中最大的像元大小。这是默认设置。
- 如指定 - 指定设置像元大小所需的数值。如果选中，则默认值为 1。
- 图层 <名称> - 设置所选择栅格图层的像元大小。

## 掩膜

执行栅格分析时，使用 掩膜环境指定要用于定义感兴趣区域的图层。分析操作仅会涉及分析掩膜中的像元。

- 掩膜可以是栅格，也可以是要素图层。
- 如果分析掩膜是栅格，则定义掩膜时将考虑所有具有值的像元。掩膜栅格中的 NoData 像元将视为位于掩膜之外，并且在分析结果图层中将为 NoData。
- 如果分析掩膜是一个要素图层，则在执行时它将内部转换为栅格。因此，您需慎重地为分析设置恰当的 和 。

## ArcGIS Data Store

GeoAnalytic 结果存储在 ArcGIS Data Store 中并显示为 Portal for ArcGIS 中的要素图层。大多数情况下，结果应存储在时空数据存储中。这是默认设置。下列内容说明了您可能需要将结果存储在关系数据存储中的原因：

- 要在门户到门户协作中应用您的结果
- 要为您的结果开启同步功能

若您希望您的 GeoAnalytics 结果增加并希望利用时空大数据存储功能处理大量数据，则您不应使用关系数据存储。