## Tạo Lưu vực

##

Công cụ này xác định lưu vực, hoặc khu vực góp vào thượng nguồn, cho từng điểm trong lớp đầu vào của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn có các đối tượng điểm thể hiện cho các vị trí ô nhiễm nguồn nước và bạn muốn tìm các nguồn có khả năng nhiễm bẩn. Do nguồn nhiễm bẩn phải ở đâu đó trong phạm vi thượng nguồn lưu vực của điểm, bạn có thể sử dụng công cụ này để xác định các lưu vực có chứa nguồn gây nhiễm bẩn.

Vị trí của các điểm đầu vào rất quan trọng. Nếu chúng không được định vị chính xác trên đường ống thoát nước, kết quả lưu vực có thể rất nhỏ và không hữu ích cho phân tích của bạn. Có thể sử dụng Tìm kiếm khoảng cách hệ thống thoát nước gần nhất giúp điều chỉnh vị trí các điểm đầu vào của bạn sao cho chúng hoàn toàn nằm trong đường ống thoát nước để tìm ra lưu vực chảy vào điểm định vị trên đường ống thoát nước. Các vị trí điều chỉnh được sử dụng để tìm các lưu vực được ghi trên lớp đầu ra—không sửa đổi các điểm đầu vào của bạn.

Kết quả là một nhóm lớp chứa hai lớp: các lưu vực và các điểm điều chỉnh được sử dụng để tính toán lưu vực.

Các kết quả lưu vực sẽ có tất cả các thuộc tính của điểm đầu vào cũng như các thuộc tính bổ sung:

- ID Điểm Đổ vào—Chứa giá trị ID từ điểm đầu vào.
- Kilômét Vuông Khu vực—Chứa khu vực trong phạm vi lưu vực thượng lưu hàng kilômét vuông
- Thông tin Mô tả và Độ phân giải Dữ liệu—Chứa thông tin liên quan đến dữ liệu thủy văn để tính toán truy tìm

Nếu chọn Sử dụng phạm vi bản đồ hiện tại, thì chỉ các đối tượng được nhìn thấy trong phạm vi bản đồ hiện tại sẽ được sử dụng để tính toán lưu vực. Nếu bỏ chọn, tất cả đối tượng trong lớp đầu vào sẽ được phân tích, ngay cả khi chúng ngoài phạm vi bản đồ hiện tại.

## Các đối tượng điểm được sử dụng để tính toán các lưu vực.

Lưu vực (khu vực phân phối thượng nguồn) sẽ được tính toán cho từng điểm.

Bên cạnh việc chọn một lớp từ bản đồ của bạn, bạn cần chọn Chọn Lớp Phân tích Atlas Sinh sống hoặc Chọn Lớp Phân tích nằm dưới cùng trong danh sách xổ xuống. Thao tác này mở ra một bộ sưu tập có chứa các lớp hữu ích cho nhiều sự phân tích khác nhau.

## Tìm kiếm khoảng cách hệ thống thoát nước gần nhất

Nếu các điểm đầu vào của bạn đặt xa đường ống thoát nước, các kết quả lưu vực có thể rất nhỏ và không có tác dụng nhiều trong việc phân tích, ví dụ như xác định những nguồn nhiễm bẩn tại thượng nguồn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn muốn điểm đầu vào gần với đường ống thoát nước gần nhất nhằm tìm ra các lưu vực chảy qua một điểm đặt trên đường ống thoát nước. Để tìm đường ống thoát nước gần nhất, hãy ghi rõ khoảng cách tìm kiếm. Nếu bạn không ghi rõ khoảng cách tìm kiếm, công cụ sẽ tính toán và sử dụng khoảng cách tìm kiếm tượng trưng.

Để sử dụng vị trí điểm đầu vào chính xác, hãy ghi rõ khoảng cách tìm kiếm là không.

Nhằm mục đích phân tích, các đường ống thoát nước đã được Esri tính toán trước bằng mô hình thủy văn chuẩn. Nếu không có đường ống thoát nước trong khoảng cách tìm kiếm, vị trí chứa tích tụ dòng chảy cao nhất trong khoảng cách tìm kiếm sẽ được sử dụng.

## Tên lớp kết quả

Đây là tên lớp sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Tên mặc định dựa vào tên công cụ và tên lớp đầu vào. Nếu lớp đã tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên mới.

Sử dụng chức năng Lưu kết quả trong hộp xổ xuống, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ kết quả của bạn.