## Havza Oluştur

##

Bu araç girdi katmanınızdaki her nokta için su toplama veya yukarı akış alanlarını belirler.

Örneğin, elinizdeki su kaynaklı kirlilik konumlarını gösteren nokta detaylarını kullanarak kirliliğin olası kaynaklarını bulmak istiyorsunuz. Kirliliğin kaynağı su toplama yukarı akış noktasında bir yerlerde olacağından, bu aracı kirlilik kaynaklarını barındıran su havzalarını tanımlamak için kullanabilirsiniz.

Girdi noktalarınızın konumu önemlidir. Bunlar drenaj çizgisi üzerine hassas biçimde yerleştirilmezse, ortaya çıkan su havzaları çok küçük olabilir ve analiz için kullanışlı olmayabilir. En yakın drenaj mesafesini ara özelliği, girdi noktalarınızı ayarlamak için kullanılabilir, böylece bu noktalar tam olarak bir drenaj hattına denk gelerek, bu hattaki noktaya akan su havzası kolayca bulunabilir. Su havzalarını bulmak için kullanılan ayarlanmış konumlar, çıktı katmanına yazılır; girdi noktalarınız değiştirilmez.

Sonuçta ortaya iki katman içeren bir grup katmanı çıkar: su havzaları ve su havzalarını hesaplamak için kullanılan ayarlanmış noktalar.

Sonuç olarak elde edilen su havzaları, söz konusu ek özniteliklerin yanı sıra, girdi noktalarınızın tüm özniteliklerini de içerir:

- PourPtID—Girdi noktasının Kimlik değerini kapsar
- Area Square Kilometers——Kilometre kare cinsinden yukarı akış havzası alanını içerir
- Description ve DataResolution—İzi hesaplamak için kullanılan hidrolojik verilerle ilgili bilgileri içerir

Geçerli harita yayılımını kullan seçeneği işaretliyse, yalnızca geçerli harita yayılımı dahilinde görünür olan detaylar su havzası hesaplaması için kullanılır. İşaretli değilse, girdi katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita yayılımının dışında bile olsa analiz edilir.

## Su havzalarını hesaplamak için kullanılan nokta detayları

Her nokta için bir su toplama (yukarı akış besleme alanı) hesaplanır.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## En yakın drenaja olan mesafeyi ara

Girdi noktalarınız bir drenaj çizgisinden uzağa yerleştirilmişse, ortaya çıkan su havzaları büyük olasılıkla çok küçük olacak ve yukarı akış kirlilik kaynağının belirlenmesi gibi analizlerde kullanışlı olmayacaktır. Çoğu durumda, girdi noktanızın en yakın drenaj çizgisine oturmasını isteyebilirsiniz, böylece drenaj hattındaki bir noktaya akan su havzaları kolayca bulunabilir. En yakın drenaj hattını bulmak için bir arama mesafesi belirtin. Bir arama mesafesi belirtmezseniz, araç kendi kendine hesaplayarak sınırlar dahilinde bir arama mesafesi kullanır.

Girdi noktanızın tam konumunu kullanmak için sıfır değerli bir arama mesafesi belirtin.

Analiz amaçlı olarak drenaj çizgileri standart hidrolojik modeller kullanılarak Esri tarafından önceden hesaplanır. Arama mesafesi içinde drenaj çizgisi yoksa, arama mesafesinde en yüksek akış birikimini içeren konum kullanılır.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.