## Tính toán Mật độ

##

Công cụ Tính toán Mật độ tạo bản đồ mật độ từ các đối tượng điểm bằng cách trải rộng số lượng đã biết của một số hiện tượng (được biểu diễn dưới dạng thuộc tính của các điểm) trên bản đồ. Kết quả là một lớp vùng được phân loại từ mật độ ít nhất đến nhiều nhất.

Đối với điểm đầu vào, mỗi điểm cần thể hiện vị trí của một số sự kiện hoặc sự cố và lớp kết quả thể hiện số lượng sự cố trên một đơn vị diện tích. Giá trị mật độ cao hơn ở một vị trí mới có nghĩa là có nhiều điểm gần vị trí đó. Trong nhiều trường hợp, lớp kết quả có thể được hiểu là một vùng có nguy cơ xảy ra các sự kiện trong tương lai. Ví dụ: nếu điểm đầu vào đại diện cho vị trí sét đánh, lớp kết quả có thể được hiểu là một vùng có nguy cơ bị sét đánh trong tương lai.

Công cụ này được dùng trong các tình huống khác như:

- Tạo bản đồ mật độ tội phạm để giúp phòng cảnh sát bố trí lực lượng phù hợp đến các khu vực có số lượng tội phạm cao.
- Tính toán mật độ bệnh viện trong một quận. Lớp kết quả sẽ hiển thị các khu vực có khả năng tiếp cận cao và thấp đến các bệnh viện, và có thể sử dụng thông tin này để quyết định nơi cần xây dựng thêm bệnh viện mới.
- Xác định các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao dựa vào vị trí từng xảy ra cháy rừng trong lịch sử.
- Xác định các khu dân cư xa đường cao tốc chính để lên kế hoạch nơi cần xây dựng các tuyến đường mới.

## Chọn lớp điểm để tính toán mật độ từ đó

Lớp điểm mà mật độ sẽ được tính toán trên đó.

Bên cạnh việc chọn một lớp từ bản đồ, bạn có thể chọn Duyệt Lớp ở dưới danh sách thả xuống để duyệt đến nội dung của mình đối với tập dữ liệu chia sẻ tệp dữ liệu lớn hoặc lớp đối tượng.

## Chọn một hoặc nhiều trường để tính toán mật độ (tùy chọn)

Cung cấp một hoặc nhiều trường xác định số lượng sự cố tại mỗi vị trí. Ví dụ: nếu bạn có các điểm đại diện cho các thành phố, bạn có thể sử dụng một trường đại diện cho dân số của thành phố là trường số liệu tính, và lớp mật độ dân số kết quả sẽ tính toán mật độ dân số lớn hơn gần các thành phố có dân số lớn hơn.

Mật độ cho số lượng điểm sẽ luôn được tính toán. Nếu không có trường nào được chọn, mỗi vị trí sẽ được giả định để đại diện cho một điểm duy nhất.

## Chọn hình dạng Bin

Hình dạng bin mà các điểm được tập hợp vào và được dùng để tính toán mật độ.

Phân tích bằng cách sử dụng các bin Hình vuông hoặc Hình lục giác phải có hệ tọa độ tham chiếu. Bạn có thể thiết lập Hệ tọa độ xử lý trong Môi trường Phân tích. Nếu hệ tọa độ xử lý của bạn không thiết lập hệ tọa độ tham chiếu, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập khi bạn Chạy Phân tích.

## Chọn kích cỡ bin để tập hợp

Kích cỡ bin được tạo. Đối với bin vuông, kích thước thể hiện chiều cao của hình vuông. Đối với bin lục giác, kích thước thể hiện chiều cao của hình lục giác (từ các mặt song song).

## Chọn cách tính mật độ để áp dụng

Kiểu tính được áp dụng cho tính mật độ. Có hai lựa chọn:

- Đồng nhất—Cách này tính độ lớn trên mỗi khu vực.
- Kernel—Áp dụng chức năng kernel để điều chỉnh phù hợp một bề mặt hình nón mịn cho mỗi điểm.

## Chọn kích cỡ vùng lân cận

Kích cỡ của khu vực được dùng để tính mật độ. Kích cỡ vùng lân cận phải lớn hơn kích cỡ bin.

## Chọn đơn vị đầu ra cho mật độ

Đơn vị đầu ra mong muốn của giá trị mật độ. Theo mặc định, đơn vị này được đặt thành kilômét vuông hoặc dặm vuông dựa trên đơn vị mặc định được quy định trong thông tin của bạn. Nếu giá trị mật độ quá nhỏ, bạn có thể tăng kích cỡ của đơn vị khu vực (ví dụ, mét vuông thành kilômét vuông) để trở lại giá trị lớn hơn. Giá trị chỉ tỷ lệ với kết quả.

## Tính toán mật độ bằng cách sử dụng các bước thời gian (tùy chọn)

Nếu thời gian được kích hoạt trên lớp điểm đầu vào và là thời gian tức thì, thì bạn có thể phân tích bằng cách sử dụng chia bước thời gian. Có ba tham số bạn có thể thiết lập khi sử dụng thời gian:

- Khoảng bước thời gian
- Bao lâu lại lặp lại bước thời gian
- Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian thành

Hãy tưởng tượng bạn có dữ liệu thể hiện thời gian trong một năm và bạn muốn phân tích bằng cách sử dụng các bước hàng tuần. Để thực hiện điều này, bạn có thể thiết lập Khoảng bước thời gian đến `1 tuần`.

Hãy tưởng tượng bạn có dữ liệu thể hiện thời gian trong một năm và bạn muốn phân tích bằng cách sử dụng tuần đầu tiên của tháng. Để thực hiện điều này, bạn có thể thiết lập Khoảng bước thời gian về `1 tuần`, Bao lâu lại lặp lại bước thời gian về `1 tháng`, và Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian về `ngày 1 tháng 1 lúc 12:00 SA.`

## Khoảng bước thời gian

Khoảng thời gian được sử dụng để tạo các bước thời gian. Khoảng bước thời gian có thể được sử dụng một mình hoặc được sử dụng với thông số Bao lâu lại lặp lại bước thời gian hoặc Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian thành.

Nếu bạn muốn tạo các mảnh thời gian diễn ra vào mỗi thứ Hai, từ 9:00 SA đến 10:00 SA, Khoảng bước thời gian sẽ là `1 giờ`, Bao lâu lại lặp lại bước thời gian sẽ là `1 tuần`, và Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian thành sẽ là `9:00:00 SA thứ Hai`.

## Bao lâu lại lặp lại bước thời gian

Bước thời gian được sử dụng để tính toán phân lớp thời gian. Bao lâu lại lặp lại bước thời gian có thể được sử dụng một mình hoặc với Khoảng bước thời gian, với Thời gian tham chiếu, hoặc với cả hai Khoảng bước thời gian và Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian thành.

Nếu bạn muốn tạo các mảnh thời gian diễn ra vào mỗi thứ Hai, từ 9:00 SA đến 10:00 SA, Khoảng bước thời gian sẽ là `1 giờ`, Bao lâu lại lặp lại bước thời gian sẽ là `1 tuần`, và Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian thành sẽ là `9:00:00 SA thứ Hai`.

## Thời gian để hiệu chỉnh các bước thời gian thành

Ngày và giờ được sử dụng để canh chỉnh phân lớp thời gian. Chia bước thời gian sẽ bắt đầu và tiếp tục lùi lại từ thời gian tham chiếu. Nếu không chọn thời gian tham chiếu, chia bước thời gian sẽ canh chỉnh đến ngày 1 tháng 1 năm 1970.

Nếu bạn muốn tạo các mảnh thời gian diễn ra vào mỗi thứ Hai, từ 9:00 SA đến 10:00 SA, Khoảng bước thời gian sẽ là `1 giờ`, Bao lâu lại lặp lại bước thời gian sẽ là `1 tuần`, và Thời gian để canh chỉnh các bước thời gian thành sẽ là `9:00:00 SA thứ Hai`.

## SpatialReference (wkid)

Đây là một tham số thời gian dành cho bản phát hành trước để thiết lập tham chiếu không gian xử lý. Nhiều công cụ dữ liệu lớn yêu cầu sử dụng hệ tọa độ tham chiếu như một tham chiếu không gian để xử lý. Theo mặc định, công cụ sẽ sử dụng hệ tọa độ đầu vào, nhưng sẽ thất bại nếu đó là hệ tọa độ địa lý. Để thiết lập một hệ tọa độ tham chiếu, hãy nhập WKID. Ví dụ, Web Mercator cần được nhập là `3857`.

## Chọn kho dữ liệu

Kết quả GeoAnalytics được lưu trong ArcGIS Data Store và hiển thị như một lớp đối tượng trong Portal for ArcGIS. Trong hầu hết các trường hợp, kết quả nên được lưu trong kho dữ liệu không gian thời gian và điều này là mặc định. Trong một số trường hợp, việc lưu kết quả trong kho dữ liệu liên quan là một lựa chọn tốt. Sau đây là lý do bạn có thể muốn lưu kết quả trong kho dữ liệu liên quan:

- Sử dụng kết quả trong nhóm cộng tác giữa các cổng thông tin.
- Bật tính năng đồng bộ với kết quả của bạn.

Bạn không nên sử dụng kho dữ liệu liên quan nếu bạn mong đợi kết quả GeoAnalytics tăng và cần tận dụng khả năng của kho dữ liệu lớn không gian thời gian để xử lý một lượng dữ liệu lớn.

## Tên lớp kết quả

Đây là tên lớp sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Tên mặc định dựa vào tên công cụ và tên lớp đầu vào. Nếu lớp đã tồn tại, công cụ sẽ thất bại.

Sử dụng chức năng Lưu kết quả trong hộp xổ xuống, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ kết quả của bạn.