## Raster Ayıkla

##

Bu araç bir rasterı sınırına kadar, dikdörtgen bir alana veya ekrandan etkileşimli olarak kendi tanımladığınız bir şekle kırpar. Haritanızda geçerli durumda görüntülediğiniz alan yayılımına kadar veya bir alan tarafından tanımlanan çalışma alanı kadar kırpabilirsiniz.

## Ayıklanacak girdi verilerini seçin

Kırpılacak girdi katmanı.

## Kesilen geometriyi belirt

Katman geometrisi kesilirken kullanılacak yayılım türünü seçin:

- Geçerli yayılımı kullan; istenen katmana kırpmak için geçerli harita yayılımı kullanılır. Varsayılan değerdir.
- Çalışma alanını seç; sonucun geometri yayılımı içinde kalan alanı mı yoksa geometri yayılımının dışında kalan alanı mı göstereceğini belirlemenize olanak tanır. Veri geometrinin içinde seçeneğini belirlerseniz, yayılımın dışındaki görüntü çıkarılır. Veri geometrinin dışında seçeneğini belirlerseniz, yayılımın içinde kalan görüntü çıkarılır. Çizim aracını kullanarak da bir kırpma geometrisi tanımlayabilirsiniz.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.