## データの抽出

##

このツールを使用すると、指定した対象エリアのデータを選択およびダウンロードできます。選択したレイヤーは、ZIP ファイルまたは CSV、または KMZ ファイルに追加されます。

## 抽出するレイヤー

これらは、フィーチャを抽出できる [コンテンツ] ウィンドウ内のレイヤーです。選択されたレイヤーが抽出され、結果の ZIP ファイルまたは CSV ファイルに含められます。

抽出するレイヤーのリストにレイヤーを表示するには、ユーザーがデータを所有しているか、データの所有者が、データのエクスポートを有効化する必要があります。所有するデータでのデータのエクスポートを有効化するには、次の操作を実行します。

- データのアイテム説明を開きます。
- [設定] タブをクリックします。
- [データのエクスポート] セクションまでスクロール ダウンします。
- [他のユーザーが別の形式にエクスポートすることを許可します。] をオンにします。終了したら、 [保存] をクリックします。

解析レイヤーにアタッチメントが含まれている場合、アタッチメントを抽出できるのは、出力データ形式がファイル ジオデータベースで、 [クリップ フィーチャ] がオフの場合のみです。

## 処理範囲

出力される ZIP ファイルまたは CSV ファイルに格納するフィーチャを定義するエリア。以下の選択項目があります。

- マップの現在の表示範囲 ( [表示領域に一致])。
- [コンテンツ] ウィンドウ内のレイヤーの 1 つ。
- 調査エリアを定義するエリアを描画する。

マップ範囲内に完全に含まれるフィーチャは、すべて抽出されます。マップ範囲の境界線を横切ったり交差したりしていて、すべてが範囲内にはないフィーチャの場合、2 つの選択肢があります。

- [選択フィーチャ] - 分析範囲を横切るフィーチャ全体が抽出されます。
- [クリップ フィーチャ] - フィーチャの分析範囲内にある部分だけが抽出されます。

## 出力データ形式

抽出されるデータの形式。ラインまたはエリア フィーチャを CSV ファイルにエクスポートすると、非空間属性のみが抽出されます。ポイント フィーチャをエクスポートする場合は、空間および非空間の属性が抽出されます。

## 出力ファイル名

これは、 [マイ コンテンツ] に追加されるアイテムの名前です。アイテム名は、選択した [出力データ形式] に基づきます。アイテムがすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。

[出力の保存先] ドロップダウン ボックスを使用して、結果を保存する [マイ コンテンツ] 内のフォルダーの名前を指定できます。