## Kurti upių baseinus

##

Šis įrankis nustato upių baseiną arba kiekvieno taško, esančio įvesties sluoksnyje, vandens papildymo plotą aukštupio link.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad turite taškus, kuriuose fiksuota vandens tarša ir jūs norite surasti tikėtinus taršos šaltinius. Taršos šaltinis turi būti kažkurioje upės baseino vietoje, esančioje nuo fiksuoto taško aukštupio link, todėl naudosite šį įrankį, kad nustatytumėte upių baseinus, kuriuose yra taršos šaltiniai.

Vieta, kurioje yra įvesties taškai yra svarbi. Jei jie nėra tiksliai išdėlioti ant tėkmės linijos, gaunami upių baseinai gali būti labai maži ir netinkami analizei. Funkcija Paieškos atstumas iki artimiausios tėkmės gali būti naudojama koreguojant įvesties taškų vietą, kad jie būtų tiksliai ant tėkmės linijos ir būtų galima nustatyti upės baseiną, kurio vanduo atiteka į nurodytą tašką. Pakoreguotos vietos, naudojamos upių baseinams rasti, įrašomos išvesties sluoksnyje. Jūsų įvesties taškai nekeičiami.

Rezultatas bus grupinis sluoksnis, sudarytas iš dviejų sluoksnių: upių baseinų ir koreguotų taškų, naudotų tiems upių baseinams apskaičiuoti.

Gauti upių baseinai turės visus įvesties taškų atributus ir papildomus atributus:

- Lauke PourPtID nurodoma įvesties taško ID reikšmė.
- Lauke Plotas kvadratiniais kilometrais nurodomas upės baseino (aukštupio link) plotas kvadratiniais kilometrais.
- Lauke Aprašymas ir DataResolution nurodoma informacija, susijusi su hidrologiniais duomenimis, kurie naudoti skaičiuojant tėkmę.

Jei Naudoti esamą žemėlapio aprėptį pažymėtas, skaičiuojant vandens baseinus bus naudojamos tik esamos žemėlapio aprėpties ypatybės. Jei nepažymėta, bus analizuojami visi įvesties sluoksnio elementai, net jei jie nepatenka į esamą žemėlapio aprėptį.

## Taškų ypatybės, naudojamos apskaičiuoti baseinus

Upės baseinas (vandens papildymo plotas aukštupio link) apskaičiuojamas pagal kiekvieną tašką.

Pasirinkę sluoksnį žemėlapyje, galite pasirinkti Pasirinkite Gyvojo pasaulio atlaso analizės sluoksnį arba Pasirinkite analizės sluoksnį, kurį rasite iškrentančio sąrašo apačioje. Ši parinktis atidarys galeriją, kurioje yra kolekcija sluoksnių, naudingų daugeliui analizių.

## Paieškos atstumas iki artimiausios tėkmės

Jei jūsų įvesties taškai nepatenka ant tėkmės linijos, tikėtina, kad gaunami upių baseinai bus labai maži ir nelabai naudingi analizei, pavyzdžiui, nustatant prieš srovę esantį taršos šaltinį. Daugeliu atvejų norite, kad įvesties taškas būtų pritrauktas prie artimiausio tėkmės linijos tam, kad surastumėte upių baseinus, tekančius pro upės tėkmėje esantį tašką. Norėdami rasti artimiausią upės tėkmę, nustatykite ieškos atstumą. Jei nenustatysite ieškos atstumo, įrankius skaičiuos ir naudos pastovų ieškos atstumą.

Norėdami naudoti tikslią įvesties taško vietą, ieškos atstumą nurodykite kaip nulį.

Analizės tikslais Esri, naudodama standartinius hidrologinius modelius, iš anksto apskaičiavo upių tėkmes. Jei ieškos atstumu nėra upių tėkmių, naudodama ta ieškos atstumo vieta, kurioje sukauptas kiekis yra didžiausias.

## Rezultatų sluoksnio pavadinimas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas Turinyje ir pridėtas į žemėlapį, pavadinimas. Numatytasis pavadinimas sukuriamas pagal įrankio ir įvesties sluoksnio pavadinimus. Jei toks sluoksnis jau egzistuoja, jūsų paprašys pateikti kitą pavadinimą.

Naudodami išplečiamo meniu parinktį Rezultatą įrašyti į, galite nurodyti puslapyje Turinys esančio aplanko, kur bus įrašyti rezultatai, pavadinimą.