## Voltar a Cartografar Valores

##

Esta ferramenta permite-lhe alterar ou reclassificar os valores de pixeis dos dados raster. Os valores de pixeis são cartografados novamente através da especificação de um intervalo de valores em pixeis a cartografar num valor de pixel de saída. O valor de pixel de saída pode ser um valor válido ou um valor NoData, que são pixeis desprovidos de um valor conhecido associado aos mesmos.

Se a opção Utilizar a atual extensão de mapa estiver marcada , serão novamente cartografadas apenas as células raster que se encontrem visíveis na atual extensão do mapa. Se não marcar a opção, serão processadas todas as células do raster, mesmo que se encontrem fora da extensão atual do mapa.

## Dados de Entrada

Os dados de entrada que cujos valores serão novamente cartografados.

## Voltar a cartografar valores de pixeis para novos valores

Introduzirá um intervalo de valores, especificando um valor mínimo e um valor máximo, e depois um calor de saída ou um valor No Data ao intervalo especificado.

Para voltar a cartografar um novo intervalo de valores, clique em Adicionar, o que adiciona uma linha. Clique em cada um dos valores para editar a tabela em em consonância com os intervalos e o valor cartografado novamente de que necessita. Quando especifica os intervalos de valores, existem duas regras importantes a empregar:

- O valor mínimo no intervalo é inclusivo, e o valor máximo é exclusivo.
- As linhas na tabela são processadas de cima para baixo.

A tabela abaixo mostra que o valor mínimo se encontra incluído na saída, mas o valor máximo não se encontra incluído na saída.

1 | 10 | 1–9
10 | 20 | 10-19
50 | 51 | 50

A ordem de intervalos especificada na tabela também é importante. A linha superior da tabela é processada em primeiro lugar, depois é processada a linha abaixo. As duas tabelas exibidas abaixo mostram como os mesmos intervalos de valores podem produzir resultados diferentes, devido à ordem das linhas na coluna.

1 | 15 | 1-14
10 | 30 | 15-29
30 | 40 | 30-39

10 | 30 | 10-29
1 | 15 | 1–9
30 | 40 | 30-39

Ambas as regras são aplicadas para reordenar os valores. Como cada linha é processada de sima a baixo, estes valores têm precedência na determinação da saída, mesmo quando são utilizados os mesmos intervalos.

## Nome da camada resultante

O nome da camada que será criada em O Meu Conteúdo e adicionada ao mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e do nome da camada de entrada. Se a camada já existir, ser-lhe-á pedido que forneça outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Guardar resultado em pode definir o nome da pasta em O Meu Conteúdo onde o resultado será guardado.