## Preklapanje slojeva

##

Preklapanje kombinira dva ili više sloja u jedan sloj. Možete razmišljati o preklapanju kao o gledanju kroz snop karata i stvaranje jedne karte koja sadrži sve informacije iz snopa. Preklapanje je puno više od spajanja linija. Svi atributi geoobjekata koji sudjeluju u preklapanju prenose se do konačnog proizvoda. Preklapanje se upotrebljava kako bi se odgovorilo na jedno od najosnovnijih pitanja u geografiji: „Što se nalazi na čemu?” Na primjer:

- Koje se parcele nalaze unutar stogodišnje poplavne ravnice? (Unutar je samo drugačiji način da se kaže na nečemu.)
- Koje se ceste nalaze unutar kojih okruga?
- Kakva se upotreba zemlje odvija na kakvoj vrsti tla?
- Koji se bunari nalaze unutar napuštene vojne baze?

Ako je označena opcija Upotrijebi trenutačni obuhvat karte, preklopit će se samo geoobjekti u sloju za unos i sloju preklapanja koji su vidljivi unutar trenutačnog obuhvata karte. Ako opcija nije označena, preklopit će se svi geoobjekti u sloju unosa i sloju preklapanja, čak i ako se nalaze izvan trenutačnog obuhvata karte.

## Izaberi sloj unosa

Točkasti, linijski ili poligonalni sloj koji će se preklopiti.

Osim odabira sloja iz karte, možete odabrati opciju Izaberi sloj za analizu Living Atlasa ili Izaberi sloj za analizu s dna popisa padajućeg izbornika. Time se otvara galerija koja sadrži zbirku slojeva korisnu za mnogo analiza.

## Izaberi sloj preklapanja

Sloj za preklapanje na sloju unosa.

Osim odabira sloja iz karte, možete odabrati opciju Izaberi sloj za analizu Living Atlasa ili Izaberi sloj za analizu s dna popisa padajućeg izbornika. Time se otvara galerija koja sadrži zbirku slojeva korisnu za mnogo analiza.

## Izaberi metodu preklapanja

Metodom preklapanja utvrđuje se kako se kombiniraju sloj unosa i sloj preklapanja.

- Presijeci — rezultat će sadržavati samo one geoobjekte ili dijelove geoobjekata u sloju preklapanja koji se preklapaju s geoobjektima u sloju unosa. Prilikom presijecanja linijskih ili poligonalnih geoobjekata, imate opciju određivanja vrste geoobjekata koje želite kao izlazne.

  Točke s točkama |  |
  Točke s linijama |  |
  Točke s površinama |  |
  Linije s linijama |  |
  Linije s površinama |  |
  Površine s površinama |  |

- Ujedini— rezultat će sadržavati geoobjekte i sa sloja unosa i sa sloja preklapanja. Opcija Ujedini dostupna je samo ako sloj unosa i sloj preklapanja sadrže poligonalne geoobjekte.
- Izbriši — rezultat će sadržavati geoobjekte ili dijelove geoobjekata u sloju preklapanja koji se ne preklapaju s površinama u sloju unosa. Sloj preklapanja može sadržavati poligonalne, linijske ili točkaste geoobjekte.

Ako je označena opcija Upotrijebi trenutačni obuhvat karte, preklopit će se samo geoobjekti u sloju za unos i sloju preklapanja koji su vidljivi unutar trenutačnog obuhvata karte. Ako opcija nije označena, preklopit će se svi geoobjekti u sloju unosa i sloju preklapanja, čak i ako se nalaze izvan trenutačnog obuhvata karte.

## Naziv sloja rezultata

Ovo je naziv sloja koji će se stvoriti u dijelu Moj sadržaj i dodati karti. Imat će iste vrste geoobjekata (poligonalni, linijski ili točkasti) kao sloj preklapanja. Zadani naziv temelji se na metodi preklapanja i nazivu sloja unosa. Ako sloj već postoji, od vas će se zatražiti da unesete drugi naziv.

Upotrebom padajućeg izbornika Spremi rezultat u možete odrediti naziv mape u dijelu Moj sadržaj gdje će se spremiti rezultat.