## 重新建構軌跡

##

此工具使用點或多邊形圖徵的時間啟用圖層，其表示 `即時`時間。它會先使用識別碼來判定哪些圖徵屬於軌跡。藉由在每一個位置使用時間，軌跡會循序排序並轉換至線或多邊形，表示一段時間的移動路徑。（選用）輸入可由欄位緩衝，將在每個位置上建立一個多邊形。接著會循序加入這些緩衝點（或如果輸入是多邊形）來建立一個多邊形軌跡，其中的寬度代表感興趣的屬性。結果軌跡具有開始和結束時間，其暫時表示指定軌跡中的第一個和最後一個圖徵。建立軌跡後，會計算輸入圖徵的相關統計資料並指派給輸出軌跡。最基本的統計資料是區域內的點計數，但也可以計算其他統計資料。

可以兩種方式之一來表示時間啟用圖層中的圖徵：

- 即時 - 單一時間點
- 間隔 - 開起時間和結束時間

例如，假設 GPS 測量出每 10 分鐘會出現颶風。每一次 GPS 測量會記錄颶風的名稱、位置、記錄時間和風速。利用此資訊，您可以使用軌跡識別名稱來建立每個颶風的軌跡，並將產生每個颶風的軌跡。您也可以計算統計資料，如每個颶風的平均、最大和最小風速，以及每個軌跡內的測量計數。

使用相同的範例，您可以按風速緩衝軌跡。這將按該位置的風速欄位來緩衝每一次測量，並一起加入緩衝的區域，從而建立一個多邊形來表示軌跡路徑，以及隨颶風逼近時的風速變化。

## 選擇要重新建構軌跡的來源圖徵

會將點或多邊形圖層重新建構至軌跡中。輸入圖層必須是包含圖徵且啟用時間功能，其表示即時時間。投影的座標系統中必須具有圖層，或必須使用 分析環境，將處理空間參考設為投影座標系統（若已套用緩衝區）。

除了從地圖選擇圖層外，您也可以選擇下拉式清單底部的 瀏覽圖層，以瀏覽到大數據檔案分享資料集或圖徵圖層的內容。

## 選擇用來識別軌跡的一或多個欄位

表示軌跡識別碼的欄位。

例如，若要重新建構颶風的軌跡，可以將颶風名稱作為軌跡欄位。

## 選擇用來重新建構軌跡的方法

用來加入軌跡和套用緩衝區的方法（如果適用）。 平面方法可更快速地計算結果，但不會沿國際換日線來變換軌跡，也不會在緩衝時考量地球的實際形狀。 測地線方法會在必要時沿換日線變換軌跡，並套用測地線緩衝區來考量地球的形狀。

## 建立用來緩衝輸入圖徵的表達式 (選用)

用來環繞輸入圖徵計算緩衝區距離的公式。支援使用緩衝區計算器和基本運算（例如加、減、乘和除）來產生此公式。值是使用分析座標系統所計算。投影的座標系統中必須具有圖層，或必須使用 分析環境，將處理空間參考設為投影座標系統（若已套用緩衝區）。

`$feature.windspeed * 1000` 之類的公式會將緩衝區 1,000 乘以 風速欄位。您可以在緩衝區計算器中使用多個欄位。

## 選擇用來分割軌跡的時間 (選用)

用來分割軌跡的時間。如果輸入點或多邊形之間的有效期間比時間分割還長，則會將其分割成不同的軌跡。

如果指定時間分割和距離分割，則在符合一或兩個條件時將分割軌跡。

想像您具有表示飛機飛行的點圖徵，其中的軌跡欄位是飛機 ID。這架飛機可能飛行多次，並將以一條軌跡表示。如果您知道飛行之間會有 1 小時休息時間，則可使用 `1 小時`作為軌跡分割，且每次飛行將分割到其本身的軌跡中。

## 選擇用來分割軌跡的距離 (選用)

用來分割軌跡的距離。如果輸入點或多邊形之間的距離比距離分割還長，則會將其分割成不同的軌跡。

如果指定時間分割和距離分割，則在符合一或兩個條件時將分割軌跡。

## 新增統計資料 (選用)

您可以在要摘要的圖徵上計算統計資料。在數值欄位上，您可以計算：

- 計數 - 計算非 null 值的數目。可使用於數值欄位或字串。[null, 0, 2] 的計數是 2。
- 總和 - 欄位中的數值總和。[null, null, 3] 的總和是 3。
- 平均值 - 數值的平均值。[0, 2, null] 的平均值是 1。
- 最小值 - 數值欄位的最小值。[0, 2, null] 的最小值是 0。
- 最大值 - 數值欄位的最大值。[0, 2, null] 的最大值是 2。
- 範圍 - 數值欄位的範圍。這是以最大值減去最小值的計算結果。[0, null, 1] 的範圍為 1。[null, 4] 的範圍為 0。
- 變異 - 追蹤中的數值欄位的變異。[1] 的變異為 null。[null, 1,1,1] 的變異是 1。
- 標準差 - 數值欄位的標準差。[1] 的標準差為 null。[null, 1,1,1] 的標準差是 1。

在字串欄位上，您可以計算：

- 計數 - 非 null 字串的數目。
- 任何 - 此統計資料是指定欄位中字串值的隨機樣本。

會以非 null 值計算所有統計資料。結果圖層將為每個已計算的統計資料納入一個新欄位。透過選擇屬性和統計資料可新增任意數量的統計資料。

## 選擇要儲存結果的 ArcGIS Data Store

GeoAnalytics 結果是儲存於 ArcGIS Data Store，並作為 Portal for ArcGIS 中的圖徵圖層公開。在大多數情況下，必須將結果儲存到大型的時空資料儲存庫，且這是預設值。在某些情況下，將結果儲存至關聯式資料儲存庫是個好選擇。在下列情況下，您可能想要在關聯式資料儲存庫中儲存結果：

- 在入口網站之間的協同作業中使用結果。
- 啟用與您結果的同步功能。

如果您預期 GeoAnalytics 結果會增加，並需要利用大型的時空資料儲存庫的功能來處理大量資料，則不應使用關聯式資料儲存庫。

## 結果圖層名稱

在 我的內容中建立並新增到地圖中的圖層的名稱。預設名稱參照工具名稱以及輸入圖層名稱。如果圖層已存在，工具將失敗。

使用 將結果儲存到下拉式方塊，可以在 我的內容中指定储存结果的文件夾的名稱。