## 래스터 추출

##

이 도구는 래스터를 경계(직사각형 영역 또는 화면에서 대화형으로 정의한 쉐이프)에 클립할 수 있습니다. 맵에 현재 표시된 영역의 범위 또는 폴리곤에 의해 정의된 처리 범위로 클립할 수 있습니다.

## 추출할 입력 데이터 선택

클립할 입력 레이어입니다.

## 클리핑 지오메트리 지정

레이어의 지오메트리를 클립할 때 사용할 범위 유형을 선택합니다.

- 현재 범위 사용 - 결과 레이어를 클립하는 데 현재 맵 범위가 사용됩니다. 이 옵션이 기본 설정입니다.
- 처리 범위 선택 - 결과에 지오메트리 범위 내의 영역이 표시될지 또는 지오메트리 범위 밖의 영역이 표시될지 선택할 수 있습니다. 지오메트리 내부의 데이터 옵션을 선택하면 범위 밖의 이미지는 제거됩니다. 지오메트리 외부의 데이터 옵션을 선택하면 범위 내의 이미지가 제거됩니다. 그리기 도구를 사용하여 클리핑 지오메트리를 정의할 수도 있습니다.

## 결과 레이어 이름

내 콘텐츠에 생성되고 맵에 추가되는 레이어의 이름입니다. 기본 이름은 도구 이름과 입력 레이어 이름을 기반으로 합니다. 레이어가 이미 있는 경우 다른 이름을 제공하라는 메시지가 나타납니다.

결과 저장: 드롭다운 상자를 사용하여 내 콘텐츠에서 결과를 저장할 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.