## Suy ra Hướng

##

Công cụ này tạo ra bản đồ hướng từ một nguồn dữ liệu độ cao. Hướng xác định hướng dốc xuống của tốc độ thay đổi giá trị lớn nhất từ mỗi ô đến các vùng lân cận. Hướng có thể được coi là hướng dốc. Các giá trị raster đầu ra sẽ là hướng trên la bàn của hướng.

## Dữ liệu Đầu vào

Lớp độ cao với hướng của mỗi vị trí ô sẽ được tính toán.

## Tên lớp kết quả

Tên lớp sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Tên mặc định dựa vào tên công cụ và tên lớp đầu vào.Nếu lớp đã tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên mới.

Sử dụng chức năng Lưu kết quả trong hộp xổ xuống, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ kết quả của bạn.