## Överlagra lager

##

Överlagring kombinerar två eller flera lager till ett enda lager. Du kan tänka dig överlagring som att titta igenom en hög med kartor och skapa en enda karta med all information som finns i högen. Överlagring handlar om mycket mer än att sammanfoga linjer. Alla attribut för de geoobjekt som ingår i överlagringen följer med till slutprodukten. Överlagring används för att besvara en av de vanligaste frågorna inom geografin, "Vad finns ovanpå vad?"Exempel:

- Vilka fastigheter finns inom gränserna för den 100-åriga flodslätten?(Vilket är ett annat sätt att säga ovanpå.)
- Vilka vägar ligger i vilka länder?
- Vilken typ av markanvändning finns på vilken jordtyp?
- Vilka brunnar finns på övergivna militärbaser?

Om Använd aktuell kartutbredning markeras, överlagras bara de geoobjekt i indatalagret och överlagringslagret som visas i den aktuella kartutbredningen. Om alternativet inte är markerat överlagras alla geoobjekt i både indatalagret och överlagringslagret, även om de ligger utanför den aktuella kartutbredningen.

## Välj indatalager

Det punkt-, linje- eller områdeslager som ska överlagra.

Förutom att välja ett lager på din karta kan du välja Välj analyslager i världsatlasen eller Välj analyslager, som du hittar längst ned i listrutan. Då öppnas ett galleri med en samling lager som kan vara praktiska att använda vid många analyser.

## Välj överlagringslager

Lager som ska överlagras på indatalagret.

Förutom att välja ett lager på din karta kan du välja Välj analyslager i världsatlasen eller Välj analyslager, som du hittar längst ned i listrutan. Då öppnas ett galleri med en samling lager som kan vara praktiska att använda vid många analyser.

## Välj överlagringsmetod

Överlagringsmetoden definierar hur indatalagret och överläggningslagret kombineras.

- Korsa – Resultatet innehåller bara de geoobjekt eller delar av geoobjekt i överlagringslagret som överlappar geoobjekt i indatalagret. Vid korsande linje- eller områdesgeoobjekt har du möjlighet att ange typen av geoobjekt du vill ha som utdata.

  Punkter med punkter |  |
  Punkter med linjer |  |
  Punkter med områden |  |
  Linjer med linjer |  |
  Linjer med områden |  |
  Områden med områden |  |

- Slå samman – Resultatet innehåller geoobjekt från både indatalagret och överlagringslagret. Alternativet Slå samman är bara tillgängligt om både indatalagret och överlagringslagret innehåller områdesgeoobjekt.
- Radera – Resultatet innehåller bara de geoobjekt eller delar av geoobjekt i överlagringslagret som inte överlappar områdena i indatalagret. Överlagringslagret kan innehålla områdes-, linje- eller punktgeoobjekt.

Om Använd aktuell kartutbredning markeras, överlagras bara de geoobjekt i indatalagret och överlagringslagret som visas i den aktuella kartutbredningen. Om alternativet inte är markerat överlagras alla geoobjekt i både indatalagret och överlagringslagret, även om de ligger utanför den aktuella kartutbredningen.

## Resultatlagrets namn

Det här är namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Det kommer att ha samma geoobjektstyp (områden, linjer eller punkter) som överlagringslagret. Standardnamnet bygger på överlagringsmetoden och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.