## 建立流域

##

此工具為分析圖層中的每個點確定流域或上游匯流區域。

例如，假設您有代表水致性污染位置的點圖徵，且想要找出可能的污染源。 由於污染源一定位於該點之流域上游的某處，您可使用此工具定義包含污染源的流域。

輸入點的位置非常重要。 如果輸入點並沒有準確位於排水線上，則生成的流域可能會非常小，且無助於分析。 搜尋到最近水系的距離可用於調整輸入點的位置，使其準確落在排水線上，以便找到流入排水線上點的流域。 用於尋找流域的經調整後的位置會寫入輸出圖層，您的輸入點並未修改。

結果為包含兩個圖層的群組圖層：流域和用於計算流域的調整點。

得到的流域將具有輸入點的所有屬性和以下其他屬性：

- PourPtID—包含輸入點的 ID 值
- 面積平方公里—包含上游流域的面積（單位為平方公里）
- Description 與 DataResolution—包含用於計算結果之水文數據的相關資訊

如果勾選 使用目前地圖範圍，則僅使用目前地圖範圍內的圖徵計算流域。 如果未勾選，則分析輸入圖層中的所有圖徵，包括超出目前地圖範圍的圖徵。

## 用於計算流域的點圖徵

將會計算每個點的流域（上游匯流區域）。

除了從地圖選擇圖層，您也可以選擇下拉清單底部的 選擇生動地圖集分析圖層或 選擇分析圖層。此操作將開啟一個圖庫，其中包含可用於多種分析的圖層集合。

## 搜尋到最近水系的距離

如果您的輸入點位於排水線之外，則得到的流域很可能會非常小，且對於分析的用處不大（例如確定上游污染源）。 在多數情況下，您希望將輸入點捕捉到最近排水線上，以便找出流入位於排水線上某個點的流域。 要尋找最近排水線，請指定搜尋距離。 如果不指定搜尋距離，該工具將計算並使用保守的搜尋距離。

若要使用輸入點的準確位置，請將搜尋距離指定為 0。

基於分析目的，Esri 已使用標準水文模型預先計算排水線。 如果搜尋距離範圍內不存在排水線，則使用搜尋距離範圍內含有最高累積流量的位置。

## 結果圖層名稱

在 我的內容中建立並新增到地圖中的圖層的名稱。預設名稱參照工具名稱以及輸入圖層名稱。如果該名稱的圖層已存在，則系統將要求您提供其他名稱。

使用 將結果儲存到下拉式方塊，可以在 我的內容中指定儲存結果的資料夾名稱。