## Ponownie mapuj wartości

##

To narzędzie umożliwia modyfikowanie lub ponowne klasyfikowanie wartości pikseli w danych rastrowych. Wartości pikseli są ponownie mapowane poprzez podanie zakresu wartości pikseli, które mają być mapowane na wynikową wartość piksela. Wynikową wartością piksela może być prawidłowa wartość lub wartość NoData oznaczająca piksele, z którymi nie są powiązane żadne znane wartości.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, ponownie mapowane będą tylko komórki widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wszystkie komórki w rastrze zostaną przetworzone, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Dane wejściowe

Dane wejściowe, których wartości będą ponownie mapowane.

## Ponownie mapuj wartości pikseli na nowe wartości

Wprowadzany jest zakres wartości poprzez podanie wartości minimalnej i maksymalnej, a następnie do określonego zakresu przypisywana jest wartość wynikowa lub wartość NoData.

Aby ponownie mapować nowy zakres wartości, kliknij przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie wiersza. Kliknij każdą wartość w celu zmodyfikowania tabeli pod kątem potrzebnych zakresów i ponownie mapowanej wartości. Podczas podawania zakresów wartości należy pamiętać o dwóch ważnych regułach:

- Wartość minimalna należy do zakresu, a wartość maksymalna nie.
- Wiersze w tabeli są przetwarzane od góry do dołu.

W poniższej tabeli widać, że wartość minimalna jest uwzględniana w danych wynikowych, a wartość maksymalna nie.

1 | 10 | 1–9
10 | 20 | 10-19
50 | 51 | 50

Kolejność zakresów podanych w tabeli jest także istotna. Górny wiersz tabeli jest przetwarzany jako pierwszy, następnie przetwarzany jest wiersz znajdujący się poniżej. W dwóch poniższych tabelach pokazano, jak na podstawie tych samych zakresów wartości mogą być generowane różne wyniki. Jest to spowodowane inną kolejnością wierszy w tabeli.

1 | 15 | 1-14
10 | 30 | 15-29
30 | 40 | 30-39

10 | 30 | 10-29
1 | 15 | 1–9
30 | 40 | 30-39

Podczas modyfikowania kolejności wartości zastosowano obie reguły. Ponieważ każdy wiersz jest przetwarzany od góry do dołu, te wartości mają pierwszeństwo podczas ustalania wartości wynikowej, nawet jeśli używane są te same zakresy.

## Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.