## Vypočítat hustotu (Calculate Density)

##

Nástroj Vypočítat hustotu vytváří mapu hustoty z bodových prvků rozprostřením známého množství určitého jevu (v podobě atributů bodů) po mapě. Výsledkem je vrstva oblastí klasifikovaných od nejméně hustých po nejhustší.

V případě vstupních bodů by měl každý bod vyjadřovat polohu určité události, výsledná vrstva pak představuje počet událostí na jednotkovou plochu. Vyšší hodnota hustoty v novém umístění znamená, že se blízko daného umístění nachází více bodů. V mnoha případech lze výslednou vrstvu vykládat jako grafické zobrazení rizika budoucích událostí. Pokud například vstupní body představují místa úderu blesku, lze výslednou vrstvu vykládat jako grafické vyjádření rizika budoucích úderů blesku.

Mezi další možnosti použití tohoto nástroje patří:

- Vytváření map hustoty trestných činů na pomoc policejním oddělením vhodně přidělovat zdroje do oblastí s vysokou mírou kriminality.
- Výpočet hustoty nemocnic v kraji. Výsledná vrstva ukáže oblasti s vysokou a nízkou mírou dostupnosti nemocnic. Tuto informaci lze využít při rozhodování, kde by měly být postaveny nové nemocnice.
- Identifikace oblastí s vysokým rizikem lesních požárů na základě historických umístění lesních požárů.
- Vyhledávání komunit (usedlostí), které se nacházejí daleko od hlavních silnic, za účelem zjištění, kde je třeba postavit nové silnice.

## Zvolit bodovou vrstvu, ze které bude vypočítána hustota

Bodová vrstva, ze které bude vypočítána hustota.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položku Procházet vrstvy která se nachází v dolní části rozbalovací nabídky, abyste ve svém obsahu mohli najít vrstvu prvků nebo datovou sadu sdílených souborů velkých dat.

## Zvolit jedno nebo více polí, u kterých bude vypočítána hustota (volitelné)

Uveďte jedno nebo více polí určující počet událostí v každém umístění. Pokud například vaše body představují města, můžete jako pole počtu použít pole, které uvádí počet obyvatel města. Výsledná vrstva hustoty populace vypočítá větší hustoty populace u měst s větším počtem obyvatel.

Bude vždy vypočítána hustota počtu bodů. Pokud nejsou zadána žádná pole, předpokládá se, že každé umístění představuje jedinou událost.

## Zvolit tvar přihrádky

Tvar přihrádek, do nichž jsou body seskupeny a použity pro výpočet hustoty.

Analýza s použitím čtvercových nebo šestiúhelníkových přihrádek vyžaduje rovinný souřadnicový systém. Můžete nastavit Souřadnicový systém pro zpracování v Prostředí analýzy. Pokud váš souřadnicový systém pro zpracování není nastaven na rovinný souřadnicový systém, budete vyzváni k jeho nastavení při Spuštění analýzy.

## Vybrat velikost přihrádky k seskupení

Velikost vygenerovaných přihrádek. U čtvercové přihrádky velikost představuje výšku čtverce. U šestiúhelníkové přihrádky velikost představuje výšku šestiúhelníku (mezi rovnoběžnými stranami).

## Vybrat váhu hustoty pro použití

Typ vážení použitý k výpočtu hustoty. Jsou dvě možnosti:

- Uniformní—Ten vypočítává velikost podle plochy.
- Jádrový—Používá jádrovou funkci pro připojení hladkého zužujícího se povrchu pro každý bod.

## Vybrat velikost sousedství

Velikost oblasti použité k výpočtu hustoty. Velikost sousedství musí být větší než velikost přihrádky.

## Zvolit výstupní jednotky hustoty

Požadované výstupní jednotky hodnot hustoty. Ve výchozím nastavení jsou to kilometry čtvereční nebo míle čtvereční, podle toho, jaké výchozí jednotky máte specifikované ve svém profilu. Jestliže jsou hodnoty hustoty velmi malé, můžete zvětšit velikost plošných jednotek (např. metry čtvereční na kilometry čtvereční), aby byly vráceny větší hodnoty. Hodnoty pouze určují měřítko výsledku.

## Vypočítat hustotu s využitím časových kroků (volitelné)

Pokud vstupní bodová vrstva obsahuje časová data, ve formátu okamžitých dat, můžete provádět analýzu pomocí krokování času. Při použití času můžete nastavit tři parametry:

- Interval časového kroku
- Jak často se má časový krok opakovat
- Čas ke srovnání časových kroků

Představte si, že máte data reprezentující rok v čase a chcete provést analýzu pomocí týdenních kroků. Abyste tak učinili, nastavíte Interval časového kroku na `1 týden`.

Představte si, že máte data reprezentující rok v čase a chcete provést analýzu pomocí prvního týdne v měsíci. Abyste tak učinili, nastavíte Interval časového kroku na `1 týden`, Jak často se má časový krok opakovat na `1 měsíc` a Čas ke srovnání časových kroků na `1. leden ve 12:00`.

## Interval časového kroku

Časový interval použitý ke generování časových kroků. Interval časového kroku může být použit samostatně nebo společně s parametry Jak často se má časový krok opakovat nebo Čas ke srovnání časových kroků.

Pokud chcete vytvořit časové díly, které se konají každé pondělí od 9 do 10 hodin, Interval časového kroku nastavíte na `1 hodinu`, Jak často se má časový krok opakovat na `1 týden` a Čas ke srovnání časových kroků na `9:00:00 v pondělí`.

## Jak často se má časový krok opakovat

Krok použitý pro výpočet časového úseku. Parametr Jak často se má časový krok opakovat se může použít samostatně nebo s parametry Interval časového kroku, Referenční čas nebo Interval časového kroku a Čas ke srovnání časových kroků.

Pokud chcete vytvořit časové díly, které se konají každé pondělí od 9 do 10 hodin, Interval časového kroku nastavíte na `1 hodinu`, Jak často se má časový krok opakovat na `1 týden` a Čas ke srovnání časových kroků na `9:00:00 v pondělí`.

## Čas ke srovnání časových kroků

Datum a čas použité pro srovnání dělení času. Časové kroky začnou v tento čas a budou pokračovat do minulosti. Pokud není vybrán žádný referenční čas, časové kroky se srovnají k 1. lednu 1970.

Pokud chcete vytvořit časové díly, které se konají každé pondělí od 9 do 10 hodin, Interval časového kroku nastavíte na `1 hodinu`, Jak často se má časový krok opakovat na `1 týden` a Čas ke srovnání časových kroků na `9:00:00 v pondělí`.

## SpatialReference (wkid)

Jedná se o dočasný parametr pro předčasné vydání pro nastavení souřadnicového systému zpracování. Mnoho nástrojů pro velká data vyžaduje, aby byl jako souřadnicový systém pro zpracování použit rovinný souřadnicový systém. Ve výchozím nastavení nástroj použije vstupní souřadnicový systém, ale pokud se jedná o zeměpisný souřadnicový systém, nástroj selže. Pro nastavení rovinného souřadnicového systému zadejte WKID. Například Web Mercator zadáte jako `3857`.

## Zvolit datové úložiště

Výsledky GeoAnalytics jsou ukládány do ArcGIS Data Store a jsou zobrazeny jako vrstva prvků v Portal for ArcGIS. Ve většině případů by výsledky měly být uloženy do časoprostorového datového úložiště a toto je výchozí nastavení. V některých případech je vhodné uložit výsledky do relačního datového úložiště. Důvody k uložení výsledků do relačního datového úložiště:

- Použití výsledků mezi spolupracujícími portály.
- Povolení funkcí synchronizace s výsledky.

Relační datové úložiště byste používat neměli, pokud očekáváte nárůst výsledků GeoAnalytics a potřebujete využít výhod časoprostorového úložiště Big Data ke zpracování velkých objemů dat.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud vrstva již existuje, nástroj selže.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.