## Tạo Tầm nhìn

##

Công cụ Tạo Tầm nhìn giúp tạo ra các khu vực mà tại đó người quan sát có thể nhìn thấy các đối tượng trên mặt đất. Các điểm quan sát đầu vào có thể đại diện cho những người quan sát (như người đứng trên mặt đất hoặc trạm quan sát trong một tháp báo động hỏa hoạn) hoặc các đối tượng được quan sát (như tua-bin gió, tháp nước, xe cộ, hoặc những người khác). Các khu vực kết quả là các khu vực ở đó người quan sát có thể nhìn thấy các đối tượng được quan sát và ngược lại: các đối tượng được quan sát có thể nhìn thấy người quan sát.

Cả người quan sát và đối tượng được quan sát đều có thể có độ cao trên mặt đất, các độ cao này được dùng để xác định khả năng nhìn thấy. Ví dụ, tầm nhìn được tính cho các tua-bin gió cao 400 foot và những người cao sáu foot đứng trên mặt đất thường lớn hơn tầm nhìn tính toán cho các tua-bin gió cao 200 foot và những người cao sáu foot.

Lưu ý rằng việc tính toán tầm nhìn không xem xét các vật cản như cây cối hoặc tòa nhà. Bạn có thể nghĩ về việc tính toán giống như xảy ra trên đất trống không có bất cứ vật thể gì trừ người quan sát và các đối tượng được quan sát.

Lớp kết quả chứa các đối tượng khu vực thể hiện cho các khu vực nhìn thấy. Trường Tần số ghi chép số lượng các điểm người quan sát có thể nhìn thấy từng khu vực. Ví dụ, nếu bạn có năm điểm đầu vào, mỗi điểm đại diện cho một tháp quan sát báo động hỏa hoạn, trường Tần số sẽ có các giá trị từ một đến năm; các khu vực có giá trị một chỉ có thể nhìn thấy bởi một tháp, và các khu vực có giá trị năm có thể nhìn thấy bởi tất cả các tháp. Lớp kết quả cũng chứa trường Độ phân giải DEM, ghi chép độ phân giải của mô hình số hóa độ cao (DEM) được sử dụng để tạo tầm nhìn.

Nếu chọn Sử dụng phạm vi bản đồ hiện tại, thì chỉ các điểm người quan sát nhìn thấy trong phạm vi bản đồ hiện tại sẽ được phân tích. Nếu bỏ chọn, tất cả điểm người quan sát trong lớp đầu vào sẽ được phân tích, ngay cả khi chúng ngoài phạm vi bản đồ hiện tại.

## Các đối tượng điểm đại diện cho vị trí người quan sát

Các đối tượng điểm được sử dụng làm vị trí người quan sát.

Bên cạnh việc chọn một lớp từ bản đồ của bạn, bạn cần chọn Chọn Lớp Phân tích Atlas Sinh sống hoặc Chọn Lớp Phân tích nằm dưới cùng trong danh sách xổ xuống. Thao tác này mở ra một bộ sưu tập có chứa các lớp hữu ích cho nhiều sự phân tích khác nhau.

## Độ cao vị trí người quan sát

Đây là chiều cao trên mặt đất của các vị trí người quan sát. Mặc định là gần bằng chiều cao trung bình của một người.

## Chiều cao của các đối tượng khác trên mặt đất

Đây là chiều cao của cấu trúc hoặc người trên mặt đất được dùng để thiết lập khả năng hiển thị. Kết quả tầm nhìn là các khu vực tại đó một điểm người quan sát có thể thấy các đối tượng khác. Điều ngược lại cũng đúng; các đối tượng khác cũng thấy điểm người quan sát.

- Nếu các điểm người quan sát của bạn thể hiện cho các tua-bin gió và bạn muốn xác định nơi người đứng trên mặt đất có thể nhìn thấy tua-bin, hãy nhập chiều cao trung bình của một người (khoảng 6 foot). Kết quả là các khu vực mà tại đó một người đứng trên mặt đất có thể thấy các tua-bin gió.
- Nếu các điểm người quan sát của bạn thể hiện các tháp quan sát báo động hỏa hoạn và bạn muốn xác định các tháp quan sát có thể nhìn thấy chùm khói phun cao từ 20 foot trở lên, hãy nhập độ cao là 20 foot. Kết quả là các khu vực mà tại đó tháp quan sát báo động hỏa hoạn có thể nhìn thấy chùm khói cao ít nhất 20 foot.
- Nếu các điểm người quan sát thể hiện cho các điểm quan sát dọc theo những con đường và bạn muốn xác định nơi có thể nhìn thấy các tua-bin gió cao từ 400 foot trở lên, hãy nhập độ cao là 400 foot. Kết quả là các khu vực mà tại đó một người đứng tại điểm quan sát có thể nhìn thấy tua-bin gió cao ít nhất 400 foot.
- Nếu các điểm phân tích thể hiện cho các điểm quan sát và bạn muốn xác định diện tích trên mặt đất mà người đang đứng tại điểm quan sát có thể nhìn thấy là bao nhiêu, hãy nhập là không. Kết quả là các khu vực có thể được nhìn thấy từ điểm quan sát.

## Khoảng cách xem tối đa

Đây là khoảng cách đường tắt nơi tính toán các khu vực có thể nhìn thấy dừng lại. Ngoài khoảng cách này, không thể biết được các điểm người quan sát và các đối tượng khác có thể thấy nhau hay không. Giá trị càng lớn sẽ làm tăng thời gian tính toán. Giá trị tối đa cho phép là 31 dặm (50 kilômét).

## Tên lớp kết quả

Đây là tên lớp sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Tên mặc định dựa vào tên công cụ và tên lớp đầu vào. Nếu lớp đã tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên mới.

Sử dụng chức năng Lưu kết quả trong hộp xổ xuống, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ kết quả của bạn.