## Teisenda vektorist rastriks

##

Selle toiminguga teisendatakse vektorobjektid rasterandmeteks.

Iga objektiklassi, mis sisaldab punkt-, joon- või pindobjekte, saab teisendada rasterandmestikuks.

Väljundi rasterpiksli väärtus määratakse piksli keskpunkti järgi.

Väljundrastri tüübi määrab sisendvälja tüüp. Kui väli on täisarv, on väljundraster täisarv; kui väli on ujukomaarv, on ka väljund ujukomaarv.

## Valige teisendatav objektikiht

Rasterandmestikuks teisendatav sisendobjektide kiht.

## Valige väli

Valige väli, mida kasutatakse väljundrastrile väärtuste määramiseks.

## Väljundpiksli suurus

Sisestage pikslisuurus ja väljundrastrite ühik.

Kasutatavad ühikud on järgmised: jalg, miil, meeter ja kilomeeter.

## Tulemkihi nimi

Selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui kiht on juba olemas, palutakse teil sisestada mõni muu nimi.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.