## En Yakındakini Bul

##

Bu araç en yakın detayları bulur ve yakındaki detaylara olan mesafeyi raporlar ve sıralar. En yakın olanı bulmak için araç bir düz hat mesafesini ya da seçilen bir seyahat modunu kullanarak ölçüm yapabilir. Bulunacak en yakın detayların sayısını ya da bunların bulunacağı arama aralığını sınırlandırmak için seçenekler vardır. Bu aracın sonuçları aşağıdaki türde sorulara yanıt vermenize yardımcı olabilir:

- Buraya en yakın park nerede?
- Hangi hastaneye en kısa sürüş süresiyle ulaşabilirim? Salı saat 17:30'da yoğun saatlerde yolculuk ne kadar sürebilir?
- Bu ana şehirler arasındaki yol mesafeleri nelerdir?
- Bu hastaların hangisi bu kimyasal tesislere iki kilometre mesafede yaşıyor?

En Yakın Bul, en yakın detayları içeren bir katman ve başlangıç konumlarını kendi en yakın konumlarına bağlayan bir çizgi katmanı döndürür. Çizgi katmanı başlangıç ve en yakın konumlar, ve bunlar arasındaki mesafeler hakkında bilgiler içerir.

Geçerli harita yayılımını kullan işaretliyse, yalnızca geçerli harita kapsamı dahilinde görünür olan detaylar, başlangıç ve potansiyel olarak en yakın detaylar olarak düşünülür. İşaretli değilse, giriş katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita kapsamının dışında olsa bile ele alınacaktır.

## En yakın konumların bulunması için kullanılan katmanı seçin

En Yakın Bul, burada belirttiğiniz katmandan (başlangıç konumları) bir sonraki parametrede belirttiğiniz konumlara kadar ölçüm yapar. Araç, her katmanda 1.000 detaya kadar destekler.

## En yakın konumları bul

En Yakın Bul, ilk katmanındaki detayların her birinden bu katmandaki konumlara ölçüm yapar. Araç, her katmanda 1.000 konuma kadar destekler.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Ölçü

En yakın konumları bulmak için düz hat mesafesi ya da seçilen bir seyahat modundan hangisinin kullanılacağını belirleyin. Seyahat modları, yalnızca girdi katmanınızda nokta varsa etkinleştirilir. Kullanılabilir seyahat modları, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından belirlenir. Bu seyahat modlarından biri kullanılırken, yol veya kaldırım boyunca ölçüm yapılır ve tek yönlü trafik, dönüş yasağı ve benzeri geçerli kurallar dikkate alınır.

Çizgiler ya da alanlar arasında ölçüm yapılırken, çizgi ya da alan sınırı boyunca en yakın noktadan/noktaya olan mesafe bulunur.

Sürüş Süresi, Arazide Sürüş Süresi ya da Kamyonla Taşıma Süresi'ni seçtiğinizde, sürüş süresinin ölçülmesine ilişkin seçenekleriniz olur.

- En yakın detayları, değişen trafik koşullarından kaynaklanan değişken hızlar yerine hız sınırları gibi statik seyahat hızlarına göre bulmak için Trafiği Kullan işaretini kaldırın.

  Genelde en yakın olanı öğrenmek istiyorsanız, ancak belirli bir gün ve saatteki trafik koşullarına göre en yakın gerekli değilse bunu seçin.

- En yakın detayları, belirli bir başlangıç saati ve değişen trafik koşullarına göre bulmak için Trafiği Kullan'ı işaretleyin. Ayrıca Canlı trafik seçeneği belirlenerek başlangıç konumlarından çıkış saati geçerli saate ayarlanır ve hangi detayların en yakın olduğunu belirlemek için geçerli ve tahmin edilen trafik hızları sensörlerden ve beslemelerden alınır. Tahmini trafik hızları, canlı trafik hızları, geçmiş hızlar ve hava durumu gibi geçerli olaylar referans alınarak hesaplanır. Trafik hızları şu andan 12 saate kadar tahmin edilir, bu sayede çıkış saatini ayarlamak için kaydırıcıyı geçerli saatten 12 saat sonrasına kadar ayarlayabilirsiniz.

  Şu anda, bir saat sonra vb. çıkış yapıldığında hangi detaylara en kısa sürede ulaşılacağını öğrenmek için bu canlı trafik ayarlarını kullanın.

- Trafiği Kullan işaretlendiğinde; günün ve saatin Tipik koşullarına bağlı trafik seçildiğinde, araç en yakın detayı rutin bir haftanın her beş dakikalık aralıklarla kaydedilen geçmiş hız ortalamalarına göre bulur. Sonuçlar trafiği içerir ancak geçerli trafik koşullarının ve olaylarının etkisini çıkarır, bunlar normdan büyük oranda sapma gösterebilir.

  Bu geçmiş trafik ayarlarını, örneğin "Çarşamba saat 11:30'da başlangıç detayından çıkış yaparken hangi özelliklere en çabuk ulaşılabilir?" gibi bir soruyu sormak için kullanabilirsiniz.

  Belirlediğiniz saat, başlangıç detayınızın yer aldığı saat dilimini referans alır. Yani saati 08:00'a ayarlarsanız ve biri New York City ve diğeri Los Angeles'ta iki başlangıç detayınız varsa, en yakın konumlar 08:00 başlangıç saati varsayılarak bulunacaktır. Doğu Saati ve 08:00. Pasifik Saati, sırasıyla.

Bir araç bir noktadan dışa doğru sürülürken, saatin geçeceğine ve trafik koşullarının değişeceğine dikkat edin. Bu araç, Trafiği kullan'ı işaretlediğinizde bu değişkenleri hesaba katar; ancak tüm bölgeler trafiği desteklemez. Çalışma alanınızda sunulup sunulmadığını öğrenmek için araçtaki Kullanılabilirliği gör bağlantısına tıklayın.

Kamyonla Taşıma Süresi'nde-dinamik seyahat hızları trafiğe dayalı olarak, ancak yalnızca yasal kamyon hız sınırına kadar kullanılabilir. Örneğin, canlı trafiğe dayalı olarak bir cadde için dinamik hız saatte 65 mil, ancak o cadde için kamyon hız limiti saatte 55 mil ise, hesaplamada o cadde için saatte 55 mil kullanılır.

## Girdi katmanındaki her konum için

En yakın konumları aramayı sınırlandırmak için iki seçeneğiniz vardır. Bir seçenek başlangıç konumu başına bulmak için maksimum en yakın nokta sayısını sınırlandırmaktır. Bir en yakın park, iki en yakın ve bu şekilde devam eden şekilde bulabilirsiniz. Diğer seçenek maksimum arama mesafesini ya da sürüş süresini ayarlamaktır.

Seçeneklerin işaretleri kaldırıldığında, bulunacak maksimum en yakın konum sayısı 100 (aracın sınırı) ve maksimum arama mesafesi sınırsız olur.

İşlem süresi başlangıç konumlarının sayısına, yakın konumların sayısına ve maksimum arama menziline bağlıdır. Birden fazla konum ya da daha büyük arama menzilleri olduğunda işlem süresi artar.

Arama menzilinde bir sınır ayarlandığında, aracın menzil içinde bir en yakın bulamaması ya da belirlediğiniz maksimum en yakın konum sayısından daha az konum bulması ihtimali vardır.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek detay katmanının adıdır. Detay katmanı zaten varsa, başka bir ad girmeniz istenir. Detay katmanı iki katman içerir: biri en yakın konumları gösteren katman, diğeri de girdi konumlarını en yakın konumlara bağlayan çizgileri gösteren katmandır.

Rota katmanlarını ekle öğesini seçtiğinizde, sonuçtaki her rota ayrıca bir rota katmanı olarak da kaydedilir. Bir rota katmanı, seyahat yol tarifinin yanı sıra rotaya atanan duraklar gibi belirli bir rotaya ait bilgilerin tümünü içerir. Rota katmanı oluşturma, kuruluşunuzdaki diğer üyelerle bağımsız rotaları paylaşmak istediğinizde veya rotaları harita görüntüleyici içindeki Yol Tarifleri düğmesini kullanarak daha fazla değiştirmek istediğinizde yararlıdır. Rota katmanları, ön ek olarak detay katmanı için girilen adı kullanır, analiz kapsamında oluşturulan rota adı her rota katmanı için benzersiz bir ad oluşturmak üzere eklenir.

Oluşturulabilecek rota katmanı sayısı üst sınırı 1.000’dir. Sonuç 1.000’den fazla rota içeriyorsa ve Rota katmanlarını ekle seçeneği işaretliyse, araç yalnızca çıktı detay servisini oluşturur.

Sonuçları kaydet aşağı açılır listesini kullanarak İçeriğim alanında detay katmanının ve oluşturulduğu takdirde rota katmanlarının kaydedileceği bir klasör adı belirtebilirsiniz.