## 追蹤下游

##

此工具用於在輸入圖層中各點的下游方向，確定軌跡或水流路徑。

例如，假設您有代表污染源的點圖徵，並且您想要確定污染物將流經研究區域的哪些位置。 您可以使用「追蹤下游」標識污染的路徑。 還可透過指定距離值和單位將此追蹤軌跡劃分成個別的線段。 傳回的線可以是水流路徑的總長度或指定的最大追蹤長度，也可以將其裁剪到區域圖徵（例如，您的研究區域）。 在多數情況下，如果傳回追蹤路徑的總長度，則其來源將追溯至海洋。

結果為代表下游軌跡的一條線。 如果針對 將軌跡分割成線段指定了距離，則軌跡將分割成多條線，並且每條線都具有指定長度。 例如，如果您的輸入點代表污染物洩漏，且以每小時 0.6 英里或每天 15 英里的流速流入河流，那麼您可能希望將該河流分割成長度為 15 英里的區段。 以 15 英里的間隔分割軌跡，可顯示污染物每天流經的大致區域。 這條線將根據距離使用漸層色彩進行符號化，並標註到軌跡起點的距離。

產生的軌跡將具有輸入點的所有屬性和一些附加屬性。

- PourPtID—包含輸入點的 ID 值
- LengthKm—包含下游軌跡的總長度（單位為公里）。
- Description 與 DataResolution—包含用於計算軌跡之水文數據的相關資訊＞
- FromDistance 與 ToDistance—包含各條線段起點到終點的距離。 如果使用 將軌跡分割成線段，則將寫入這些屬性。

如果勾選 使用目前地圖範圍，則僅分析目前地圖範圍中可見的輸入圖層中的點圖徵。 如果未勾選，則使用輸入圖層中的所有圖徵，包括超出目前地圖範圍的圖徵。

## 作為每個下游軌跡起點的點圖徵

作為下游軌跡起點的點圖徵。 輸出將包含每個輸入點的線。

除了從地圖選擇圖層，您也可以選擇下拉清單底部的 選擇生動地圖集分析圖層或 選擇分析圖層。此操作將開啟一個圖庫，其中包含可用於多種分析的圖層集合。

## 將軌跡分割成線段

軌跡將分割成多條線，並且每條線都具有指定的長度。 例如，如果您的輸入點代表污染物洩漏，且以每小時 0.6 英里或每天 15 英里的流速流入河流，那麼您可能希望將該河流分割成長度為 15 英里的區段。 以 15 英里的間隔分割軌跡，可顯示污染物每天流經的大致區域。 這條線將根據距離使用漸層色彩進行符號化，並標註從軌跡起點開始的距離。 所得到的軌跡將具有多條線段，並且每條線段都具有 FromDistance 與 ToDistance欄位。

## 最大軌跡距離

確定將傳回的線條的總長度。 如果您提供用於裁剪軌跡的區域圖徵，則無論在此輸入多大距離，結果都將被裁剪到區域圖徵。

## 將輸出結果裁剪至

繪製或提供您希望將軌跡裁剪至的區域圖層。 例如，如果您希望軌跡結果只位於研究區域內（例如您的縣），則使用縣圖徵作為輸入，這樣便會在縣邊界處停止追蹤。

## 結果圖層名稱

在 我的內容中建立並新增到地圖中的圖層的名稱。預設名稱參照工具名稱以及輸入圖層名稱。如果該名稱的圖層已存在，則系統將要求您提供其他名稱。

使用 將結果儲存到下拉式方塊，可以在 我的內容中指定儲存結果的資料夾名稱。