## वॉटरशेड्स बनाएँ

##

यह टूल आपकी इनपुट लेयर में प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रतिप्रवाह योगदान क्षेत्र, या वाटरशेड निर्धारित करता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास बिंदु फीचर्स हैं जो जलजनित संदूषण के स्थान दर्शाते हैं और आप संदूषण के संभावित स्रोतों का पता लगाना चाहते हैं। चूंकि संदूषण का स्रोत बिंदु के प्रतिप्रवाह वाटरशेड के भीतर कहीं होना चाहिए, इसलिए आप संदूषण के स्रोतों वाले वाटरशेड्स को परिभाषित करने के लिए इस टूल का प्रयोग करेंगे।

आपकी इनपुट बिंदुओं के स्थान महत्वपूर्ण हैं। यदि वे एक ड्रेनेज लाइन पर हूबहू स्थित नहीं हैं, तो परिणामस्वरूप वाटरशेड बहुत छोटे और आपके विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं होगा । ड्रेनेज लाइन पर स्थित बिंदु में प्रवाहित होने वाले वाटरशेड खोजने के लिए निकटतम ड्रेनेज तक दूरी का आपके इनपुट बिंदुओं के स्थान को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि वह हूबहू ड्रेनेज लाइन पर स्थित हों। वाटरशेड खोजने के लिए प्रयुक्त समायोजित स्थान आउटपुट लेयर पर लिखे जाते हैं - आपकी बिंदुओं को संशोधित नहीं किया जाता है।

इसका परिणाम इक स्मुग लेयर होती है जिसमें दो लेयर्स शामिल होती हैं: वाटरशेड और वाटरशेड की गणना करने के लिए प्रयुक्त समायोजित बिंदु।

परिणामी वाटरशेड में आपके इनपुट बिंदुओं के साथ साथ इन अतिरिक्त विशेषताओं के साथ सभी विशेषताएं होंगी:

- PourPtID—में इनपुट बिंदु से ID मान शामिल होता है
- क्षेत्र वर्ग किलोमीटर—प्रतिप्रवाह वाटरशेड के वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र शामिल होता है
- विवरण और डेटा रेसोलूशन—ट्रेस की गणना करने के लिए प्रयुक्त जलीय डेटा से संबंधित जानकारी शामिल होती है

यदि वर्तमान मानचित्र सीमा का प्रयोग करें चयनित है, तो वाटरशेड्स की गणना करने के लिए केवल वर्तमान मानचित्र सीमा में फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट लेयर के सभी फीचर्स का विश्लेषण किया जाएगा, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हो।

## वाटरशेड की गणना के लिए बिंदु के फीचर्स का उपयोग किया जाना चाहिए

प्रत्येक बिंदु के लिए वाटरशेड (प्रतिप्रवाह योगदान क्षेत्र) की गणना की जाएगी।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## निकटतम ड्रेनेज तक दूरी खोजें

यदि आपकी इनपुट बिंदु ड्रेनेज लाइन से दूर स्थित हैं, तो परिणामी वाटरशेड्स बहुत छोटे और विश्लेषण में अधिक उपयोगी ना होने की संभावना है, जैसे कि संदूषण के प्रतिप्रवाह स्रोत का पता लगाना। ज्यादातर मामलों में, उन वाटरशेड्स को खोजने के लिए जो उस बिंदु तक बहते हों जो ड्रेनेज लाइन पर स्थित हों, आप अपने इनपुटबिंदु को निकटतम ड्रेनेज लाइन परअनियोजित कराना चाहते हैं। निकटतम ड्रेनेज लाइन खोजने के लिए, खोज दूरी निर्दिष्ट करें। यदि आप खोज दूरी निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो टूल गणना करेगा और एक पुरानी खोज दूरी का प्रयोग करेगा।

अपने इनपुट बिंदु के सटीक स्थान का उपयोग करने के लिए, शून्य खोज दूरी निर्दिष्ट करें।

विश्लेषण प्रयोजनों के लिए, ड्रेनेज लाइनों की मानक जलीय मॉडल का उपयोग कर ESRI द्वारा पहले से ही गणना की गई है। यदि खोज दूरी के भीतर कोई ड्रेनेज लाइन है, तो दूरी के भीतर उच्चतम प्रवाह संचय युक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।