## Yakındakileri Özetle

##

Bu araç, ilk girdi katmanındaki detayların belirli bir mesafesinde olan detayları bulur ve özetler. Mesafe, düz hat olarak veya seçili bir seyahat modu kullanılarak ölçülebilir. Seyahat modu seçenekleri şunlardır: sürüş mesafesi, sürüş süresi, kamyon sürüş mesafesi, kamyon sürüş süresi, yürüme mesafesi veya yürüme süresi. Daha sonra yakın detaylar için istatistikler hesaplanır. Örneğin

- Önerilen yeni mağaza konumuna beş dakikalık sürüş mesafesindeki toplam nüfusu hesaplayın.
- Mağazaya erişilebilirliğin bir ölçütü olarak kullanmak üzere önerilen yeni mağaza konumuna bir mil sürüş mesafesindeki toplam otoban çıkışı sayısını hesaplayın.

Geçerli harita yayılımını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita yayılımında görünür olan girdi katmanındaki ve özetlenecek katmandaki detaylar analiz edilir. İşaretli değilse, hem girdi katmanı hem de özetlenecek katmandaki tüm detaylar, geçerli harita yayılımının dışında olsa bile analiz edilir.

## Özetlenecek katmandaki detaylara olan mesafelerin ölçüleceği katmanı seçin.

Yakındaki detayları özetlemek için başlangıç konumu olarak kullanılacak nokta, çizgi veya alan katmanı.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

Araç bu katmanda 1.000 detaya kadar destekler.

## Özetlenecek katmanı seçin

Yukarıda belirtilen katmandaki detaylara belirtilen mesafe içinde kalan bu katmandaki detaylar özetlenir.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Şunu kullanarak en yakın detayları özetle:

Kullanmak istediğiniz mesafe ölçümü türünü tanımlayabilirsiniz: düz çizgi mesafesi veya seçili seyahat modu. Seyahat modları yalnızca ilk girdi katmanında (mesafelerin ölçüldüğü katman) nokta varsa etkinleştirilir. Kullanılabilir seyahat modları, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından belirlenir. Bu seyahat modlarından biri kullanılırken, yol veya kaldırım boyunca ölçüm yapılır ve tek yönlü trafik, dönüş yasağı ve benzeri geçerli kurallar dikkate alınır. Sürüş Süresi, Arazide Sürüş Süresi ve Kamyonla Taşıma Süresi, canlı ya da tipik trafik bilgileri kapsamında seyahat hızı seçiminize uyar. Canlı hızlar, geçerli sensör okumalarından alınır, tipik hızlar geçmiş ortalamalardan hesaplanır.

Birden çok mesafe girebilirsiniz. Girdiğiniz mesafeler içinde kalan (ya da bunlara eşit) detaylar özetlenir.

Sınırlayıcı alanları döndür onay kutusu işaretlendiğinde, belirtilen mesafe ölçümü ile tanımlanan bir alan sonuç katmanı döndürülür. Sonuç katmanında istenen özet bilgilerin tümü bulunur. Örneğin, yakındaki noktalar özetlenirken 5 millik bir Çizgi mesafesi kullanıldığında, sonucunuz girdi detaylarının etrafındaki 5 millik yarıçap içinde bulunan alanları ve nokta sayısı ve eklenen istatistikler gibi özet bilgilerin tümünü kapsar. Seçenek işaretlenmezse, ortaya çıkan katman istenen özet bilgilerin tümünü kapsayan ilk girdi katmanındaki detayların aynısını döndürür.

## Özetlenecek katmandan istatistik ekle

Yakın noktaların içinde sayısal özniteliklerinin istatistiklerini isteğe bağlı olarak hesaplayabilirsiniz.

Nokta sayısı onay kutusu, işaretlendiğinde, toplam yakın nokta sayısını hesaplayacaktır. Ek olarak yakın noktaların sayısal alanlarının istatistiklerini hesaplayabilirsiniz.

- Toplam - Belirtilen alanın toplam değeri.
- Ortalama - Belirtilen alanın ortalaması.
- Minimum - Belirtilen alandaki en küçük değer.
- Maksimum - Belirtilen alandaki en büyük değer.
- Std. Sapma—Belirtilen alandaki değerlerin standart sapmasıdır

## Özetlenecek katmandan istatistik ekle

Çizgilerin noktaların içinde sayısal özniteliklerinin istatistiklerini isteğe bağlı olarak hesaplayabilirsiniz.

Toplam uzunluk onay kutusu, işaretlendiğinde, yakın çizgilerin toplam uzunluğunu hesaplar. Ek olarak yakın çizgilerin sayısal alanlarının istatistiklerini hesaplayabilirsiniz.

- Toplam - Belirtilen alanın toplam değeri.
- Ortalama - Belirtilen alanın ortalaması.
- Minimum - Belirtilen alandaki en küçük değer.
- Maksimum - Belirtilen alandaki en büyük değer.
- Std. Sapma—Belirtilen alandaki değerlerin standart sapmasıdır

## Özetlenecek katmandan istatistik ekle

Yakın alanların sayısal özniteliklerinin istatistiklerini isteğe bağlı olarak hesaplayabilirsiniz.

Toplam alan onay kutusu, işaretlendiğinde, yakın detayların toplam alanını hesaplar. Ek olarak yakın detayların sayısal alanlarının istatistiklerini hesaplayabilirsiniz.

- Toplam - Belirtilen alanın toplam değeri.
- Ortalama - Belirtilen alanın ortalaması.
- Minimum - Belirtilen alandaki en küçük değer.
- Maksimum - Belirtilen alandaki en büyük değer.
- Std. Sapma—Belirtilen alandaki değerlerin standart sapmasıdır

## Özetlenecek katmandan istatistik ekle

Özetlenecek bir katman seçtikten sonra yakın noktaların, çizgilerin veya alanların sayısal özniteliklerine ait istatistikleri isteğe bağlı olarak hesaplayabilirsiniz.

- Toplam - Belirtilen alanın toplam değeri.
- Ortalama - Belirtilen alanın ortalaması.
- Minimum - Belirtilen alandaki en küçük değer.
- Maksimum - Belirtilen alandaki en büyük değer.
- Std. Sapma—Belirtilen alandaki değerlerin standart sapmasıdır

Özetlediğiniz detay türlerine bağlı olarak yakın nokta sayısını, yakın çizgilerin toplam uzunluğunu veya yakın alan detaylarının toplam alanını hesaplayabilirsiniz.

## Gruplanacak alanları seçme kriteri

Bu, yakındaki detayların bir özniteliğidir ve istatistikleri her bir benzersiz öznitelik değeri için ayrı ayrı hesaplamak amacıyla kullanılır. Örneğin, diyelim ki ilk girdi katmanınız (mesafelerin ölçüldüğü katman) satış için boş parseller ve yakın detaylarınızın bina alanları içeriyor. Bina ayak izi özniteliklerinden biri olan UseType; RETAIL, RESIDENTIAL, MANUFACTURING, PUBLIC vb. değerlerini içerir. Her boş parsel yakınındaki bina kullanımlarının karışımını karakterize etmek için, UseType öğesini özniteliğe göre grup olarak kullanarak boş parsellerin iki kilometre civarındaki bina kullanımının her bağımsız türü için toplam alanı hesaplayabilirsiniz. Yakındaki detay sayısının yanı sıra, her grubun istatistikleri de açılan sonuç katmanında görüntülenir.

## Azınlık, çoğunluk ekle

Gruplandırma ölçütü olarak bir alan belirlediğinizde bu onay kutusu etkinleştirilir. Her grupta, belirttiğiniz mesafe ya da zaman dilimi içindeki hangi öznitelik değerlerinin azınlık (en az baskın) veya çoğunluk (en baskın) olduğunu bulmak isterseniz, Azınlık, çoğunluk ekle öğesini seçin. Azınlık, çoğunluk ekle öğesini seçtiğinizde, sonuç katmanınıza iki yeni alan eklenir. Ayrıca Yüzde ekle öğesini de seçerseniz, her gruptaki azınlık ve çoğunluk öznitelik değerlerinin yüzdelerini bulunduran sonuç katmanına iki ilave alan eklenir.

- Yakındaki noktaları özetliyorsanız, azınlık ve çoğunluk değerleri belirttiğiniz mesafe ya da zaman dilimi içindeki nokta sayısına göre hesaplanır.
- Yakındaki çizgileri özetliyorsanız, azınlık ve çoğunluk değerleri belirttiğiniz mesafe ya da zaman dilimi içindeki çizgilerin uzunluğuna göre hesaplanır.
- Yakındaki alanları özetliyorsanız, azınlık ve çoğunluk değerleri belirttiğiniz mesafe ya da zaman dilimi içindeki alanlara göre hesaplanır.

## Yüzde ekle

Gruplandırma ölçütü olarak bir alan belirlediğinizde bu onay kutusu etkinleştirilir. Her gruptaki her öznitelik değerinin yüzdesini bulmak isterseniz, Yüzde ekle öğesini belirleyin. Her gruptaki her öznitelik değerinin yüzdesini içeren sonuç tablosuna yeni bir alan eklenir. Azınlık, çoğunluk ekle öğesi de seçili durumdaysa, her gruptaki azınlık ve çoğunluk öznitelik değerlerinin yüzdelerini bulunduran sonuç katmanına iki ilave alan eklenir.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.