## Prekrij sloje

##

Prekrivanje združi dva ali več slojev v en enojen sloj. Prekrivanje si lahko predstavljate kot gledanje skozi skupek kart in ustvarjanje enojne karte, ki vsebuje vse informacije, ki se nahajajo v skupku. Prekrivanje je več kot združevanje elementov; vsi atributi geoobjektov, ki sodelujejo pri prekrivanju, so preneseni na končni izdelek. Prekrivanje se uporablja za odgovor na enega izmed najosnovnejših geografskih vprašanj: »Kaj se nahaja nad nečem?« Na primer:

- Katere parcele se nahajajo na poplavnem območju s 100-letno povratno dobo? (Znotraj je samo drug način, da se pove nad nečim.)
- Katere ceste se nahajajo na plazovith tleh?
- Kakšna raba tal se nahaja na katerem talnemu tipu?
- Kateri vodni viri se nahajajo znotraj zapuščenih industrijskih con?

Če je obkljukana možnost Uporabi trenutni obseg karte, bodo prekriti samo geoobjekti vhodnega sloja in sloja za prekrivanje, ki so vidni znotraj trenutnega obsega karte. Če je možnost odkljukana, bodo prekriti vsi geoobjekti tako na vhodnem sloju kot na sloju za prekrivanje, tudi če so zunaj trenutnega obsega karte.

## Izberi vhodni sloj

Točkovni, linijski ali poligonski sloj, ki bo prekrit.

Poleg izbire sloja s karte lahko izberete Izberi sloj za analizo iz zbirke Living Atlas ali Izberi sloj za analizo, ki se nahajata v spodnjem delu spustnega menija. To odpre galerijo, ki vsebuje zbirko slojev, uporabnih za mnoge analize.

## Izberi sloj za prekrivanje

Sloj, ki ga je treba prekriti, na vhodnem sloju.

Poleg izbire sloja s karte lahko izberete Izberi sloj za analizo iz zbirke Living Atlas ali Izberi sloj za analizo, ki se nahajata v spodnjem delu spustnega menija. To odpre galerijo, ki vsebuje zbirko slojev, uporabnih za mnoge analize.

## Izberi metodo za prekrivanje

Metoda za prekrivanje določa, kako sta združena vhodni sloj in sloj za prekrivanje.

- Presek – Rezultat bo vseboval samo tiste geoobjekte ali dele geoobjekta v sloju za prekrivanje, ki se prekrivajo z geoobjekti v vhodnem sloju. Pri preseku linijskih ali poligonskih geoobjektov imate možnost navesti tip geoobjektov, ki jih želite kot izhodne.

  Točke s točkami |  |
  Točke z linijami |  |
  Točke s poligoni |  |
  Linije z linijami |  |
  Linije s poligoni |  |
  Poligoni s poligoni |  |

- Unija – Rezultat bo vseboval geoobjekte iz vhodnega sloja in sloja za prekrivanje. Možnost Unija je na voljo samo, če vhodni sloj in sloj za prekrivanje vsebujeta poligonske geoobjekte.
- Izbriši – Rezultat bo vseboval geoobjekte ali dele geoobjektov v sloju za prekrivanje, ki se ne prekrivajo s poligoni v vhodnem sloju. Sloj za prekrivanje lahko vsebuje poligonske, linijske ali točkovne geoobjekte.

Če je obkljukana možnost Uporabi trenutni obseg karte, bodo prekriti samo geoobjekti vhodnega sloja in sloja za prekrivanje, ki so vidni znotraj trenutnega obsega karte. Če je možnost odkljukana, bodo prekriti vsi geoobjekti tako na vhodnem sloju kot na sloju za prekrivanje, tudi če so zunaj trenutnega obsega karte.

## Ime sloja z rezultati

To je ime sloja, ki bo ustvarjen v Moji vsebini in dodan na karto. Imel bo enak tip geoobjekta (poligone, linije ali točke) kot sloj za prekrivanje. Privzeto ime temelji na metodi prekrivanja in imenu vhodnega sloja. Če sloj že obstaja, boste morali navesti drugo ime.

S pomočjo spustnega menija Shrani rezultat v lahko navedete ime mape v Moji vsebini, kjer bo shranjen rezultat.