يُتيح لك تحليل البيانات النقطية تنفيذ تحليل لمجموعات البيانات النقطية الكبيرة باستخدام ArcGIS Image Server. وهو ما يُتيح لك تحليل مزيد من البيانات باستخدام قوة الخادم. مجموعات الأدوات المتوفرة حاليًا في تجربة مستخدم ويب Portal for ArcGIS هي تلخيص البياناتو تحليل البياناتو تحليل الصورةو تحليل التضاريسو إدارة البيانات.

## تلخيص البيانات

تحتوي مجموعة الأداة على أداة لاحتساب بعض الإحصائيات لطبقة البيانات النقطية ضمن حدود المنطقة التي تقوم بتعريفها.

- تلخيص البيانات النقطية ضمن تعمل على احتساب الإحصائيات لخلايا البيانات النقطية التي تقع ضمن حدود المنطقة المحددة.

## تلخيص البيانات النقطية ضمن |

احتساب بعض من تلخيص الإحصائيات لخلايا البيانات النقطية ضمن المناطق المحددة.

فيما يلي بعض من أمثلة التطبيقات:

- عند توفير طبقة من مناطق نقطة التحول وطبقة البيانات النقطية للارتفاع، يتم احتساب نطاق الارتفاعات ضمن كل نقطة تحول من أجل تحديد النقاط التحول التي سيكون لديها أعلى تدفق للطاقة.
- عند توفير طبقة من وحدات الإدارة الإدارية وطبقة البيانات النقطية لفئات استعمال الأراضي، يتم احتساب مجموعة متنوعة من قيم استعمالات الأراضي ضمن كل منطقة إدارة لتعريف المناطق التي تتطلب معظم العمل لتحديد خطة الإدارة.

## تحليل الأنماط

تساعد هذه الأدوات في المساعدة في تعريف وتصنيف ورؤية النقوش المكانية في البيانات.

- حساب الكثافة تنقل كميات بعض الظواهر وإنشاء خريطة كثافة عن طريق نشر هذه الكميات عبر الخريطة.
- استيفاء النقاط يتوقع القيم في المواقع الجديدة استنادًا إلى القياسات الموجودة في مجموعة النقاط.

## حساب الكثافة |

تحليل الكثافة ينقل كميات معروفة لبعض الظواهر وإنشاء خريطة كثافة عن طريق نشر هذه الكميات عبر الخريطة. يمكن استخدام هذه الأداة، مثال، لإظهار تركيزات الإضاءة أو الأعاصير والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والكثافات السكانية.

## استيفاء النقاط |

تسمح هذه الأداة بتوقع القيم الموجودة في المواقع الجديدة استنادًا إلى القياسات الموجودة في مجموعة النقاط. تحصل هذه الأداة على البيانات النقطية مع القيم في كل نقطة وتقوم بإرجاع المناطق المُصنفة من قيم القيم المُتوقعة. يمكن استخدام هذه الأداة، مثال، لتوقع مستويات سقوط الأمطار في مُستجمع الأمطار المستندة إلى القياسات التي تم الحصول عليها في نقاط تجمع الأمطار الفردية.

## تحليل صورة

تساعد الأداة التالية في تحليل الصور.

- تطبيق قالب وظيفة البيانات النقطية تُعالج الصور الخاصة بك مع سلسلة من الوظائف، كما هو محدد بواسطة قالب وظيفة البيانات النقطية.
- مراقبة الحياة النباتية يكشف عن الحياة النباتية ضمن الصور بناءً على عمليات حسابية في النطاقات.

## تطبيق قالب وظيفة البيانات النقطية |

تُعالج الصور الخاصة بك مع سلسلة من الوظائف، كما هو محدد بواسطة قالب وظيفة البيانات النقطية.

## مراقبة الغطاء النباتي |

يُنفذ عملية حسابية في نطاقات طبقة بيانات نقطية متعددة النطاقات لإظهار معلومات تغطية الحياة النباتية في منطقة الدراسة.

## تحليل تضاريس

تساعد هذه الأدوات في تحليل أسطح البيانات النقطية.

- احتساب المنحدر يقوم باحتساب انحدار التضاريس.
- اشتقاق الواجهة تقوم باحتساب اتجاه الانحدار والميل لكل موقع.
- إنشاء طريقة العرض تقوم بتحديد ما يمكن رؤيته من أي نقطة أفقيًا.

## حساب الانحدار |

تُحدد سطح يقوم بإظهار منحدر بيانات الارتفاع المدخلة. يُمثل المنحدر معدل تغيير الارتفاع لكل خلية من نموذج الارتفاع الرقمي.

## اشتقاق المظهر |

تستخدم لتحديد اتجاه انحدار الحد الأقصى لمعدل تغيير القيمة من كل خلية إلى الخلايا المجاورة لها. يمكن اعتبار الواجهة في صورة اتجاه انحدار.

## إنشاء طريقة عرض |

يُحدد المواقع على سطح البيانات النقطية التي تكون مرئية لمجموعة من المراقبين.

## إدارة البيانات

يتم استخدام هذه الأدوات لكل من إدارة البيانات الجغرافية اليومية ولدمج البيانات السابقة للتحليل.

- استخراج البيانات النقطية قص أجزاء من مجموعة بيانات نقطية للتحليل مستقبلاً.
- إعادة تخطيط القيم تعيين قيم مختلفة لخلايا البيانات النقطية.
- تحويل المعلم إلى بيانات نقطية تحويل البيانات النقطية الاتجاهية لبيانات نقطية.
- تحويل البيانات النقطية إلى معلم تحويل البيانات الاتجاهية لبيانات نقطية.

## استخراج البيانات النقطية |

استخراج الخلايا من بيانات نقطية بناءً على القيمة أو الشكل أو مدى مجموعة بيانات مختلفة.

## إعادة تعيين القيم |

تغيير القيمة الفردي أو نطاقات قيم الخلية إلى قيم جديدة.

## تحويل معلم إلى بيانات نقطية |

إنشاء مجموعة بيانات نقطية جديدة من مجموعة بيانات معالم حالية.

## تحويل بيانات نقطية إلى معلم |

إنشاء مجموعة بيانات معالم جديدة من مجموعة بيانات نقطية حالية.