A análise raster permite-lhe efetuar análise de conjuntos de dados de grandes dimensões utilizando o ArcGIS Image Server. Isto permite-lhe analisar mais dados, mais depressa, aproveitando a potência do servidor. Os conjuntos de ferramentas atualmente disponíveis através da experiência de utilizador web do Portal for ArcGIS são Resumir Dados, Analisar Padrões, Analisar Imagem, Analisar Terreno, e Gerir Dados.

## Resumir Dados

Este conjunto de ferramentas contém uma ferramenta para calcular estatísticas para uma camada raster incluída em limites de áreas definidos por si.

- Resumir Raster Em calcula estatísticas para células raster que se localizam em limites de área definidos.

## Resumir Raster Em |

Calcula algumas estatísticas resumidas para células raster em áreas definidas.

Alguns exemplos de aplicações incluem as seguintes:

- Tendo em conta uma camada de áreas de bacia hidrográfica (watershed) e uma camada raster de elevação, calcule o intervalo de elevações em cada bacia hidrográfica por forma a determinar quais têm o maior caudal para produção de energia.
- Tendo em conta uma camada de unidades de gestão administrativa e uma camada raster de categorias de utilização do solo, calcule a variedade de valores de utilização do solo dentro de cada área de gestão, por forma a identificar quais exigem um esforço maior para determinar um plano de gestão.

## Analisar Modelos

Estas ferramentas ajudam-no a identificar, quantificar, e visualizar modelos espaciais nos seus dados.

- Calcular Densidade considera quantidades conhecidas de determinado fenómeno e cria um mapa de densidade espalhando estas quantidades pelo mapa.
- Interpolar Pontos prevê valores em novos locais baseados em medições encontradas numa colecção de pontos.

## Calcular Densidade |

A análise de densidade considera quantidades conhecidas de determinado fenómeno e cria um mapa de densidade espalhando estas quantidades pelo mapa. Pode usar essa ferramenta, por exemplo, para mostrar a concentração de quedas de raios ou tornados, o acesso a serviços de cuidados de saúde, e as densidades populacionais.

## Interpolar Pontos |

Esta ferramenta permite-lhe prever valores em novos locais baseados em medições encontrados numa colecção de pontos. A ferramenta leva dados de ponto com valores em cada ponto e retorna zonas classificadas pelos valores previstos. Pode usar esta ferramenta, por exemplo, para prever os níveis de precipitação numa bacia hidrográfica com base em medições feitas em pluviómetros individuais.

## Analisar Imagem

A ferramenta seguinte ajuda-o a analisar imagens.

- Aplicar Modelo de Função Raster processa as suas imagens com a sequência de funções, como especificado no modelo de função raster.
- Monitorizar Vegetação deteta vegetação numa imagem com base em operações aritméticas nas bandas.

## Aplicar Modelo de Função Raster |

Processa as suas imagens com a sequência de funções, como especificado no modelo de função raster.

## Monitorizar Vegetação |

Efetua uma operação aritmética nas bandas de uma camada raster multibanda para revelar informações de cobertura de vegetação da área de estudo.

## Analisar Terreno

Estas ferramentas ajudam-no a analisar superfícies de raster.

- Calcular Inclinação calcula o declive do terreno.
- Derivar Aspeto calcula a direção da inclinação mais acentuada para cada local.
- Criar Viewshed identifica o que pode ser visto a partir de qualquer ponto da paisagem.

## Calcular Inclinação |

Identifica uma superfície que apresente a inclinação dos dados de elevação introduzidos. Inclinação representa a taxa de mudança de elevação por cada célula de modelo digital de elevação (digital elevation model -DEM).

## Derivar Aspeto |

Identifica a direção de inclinação descendente da taxa máxima de mudança em valor desde cada uma das células até às respetivas células vizinhas. Aspeto pode ser visto como a direção da inclinação.

## Criar Viewshed |

Determina os locais, numa superfície de raster, que são visíveis para um conjunto de observadores.

## Gerir Dados

Esta ferramenta é utilizada para a administração de dados geográficos, e para conciliar os dados antes da análise.

- Extrair Raster recorta porções de um conjunto de dados raster para uma análise mais aprofundada.
- Voltar a Cartografar Valores atribui diferentes valores a células raster.
- Converter Elemento para Raster transforma dados vetoriais em dados raster.
- Converter Raster para Elemento transforma dados raster em vetoriais.

## Extrair Raster |

Extrair células de um raster com base no valor, no formato, ou na extensão de outro conjunto de dados.

## Voltar a Cartografar Valores |

Alterar os valores individuais ou de intervalos dos valores de células para novos valores.

## Convert Feature to Raster |

Criar um novo conjunto de dados raster a partir de um conjunto de dados de elementos existente.

## Converter Raster para Elemento |

Criar um novo conjunto de dados de elementos a partir de um conjunto de dados raster existente.