## Kokoa pisteet

##

Työkalu käyttää pistekohdetasoa ja aluekohdetasoa. Lähtöaineiston aluekohteet voivat olla aluekarttatasosta, tai ne voivat olla työkalun suorittamisen aikana laskettuja neliö- tai kuusiolohkoja. Työkalu määrittää ensin, mitkä pisteet kuuluvat kuhunkin määritettyyn alueeseen. Tämän jälkeen toiminto laskee alueen kaikkien pisteiden tilastotiedot ja kohdistaa ne alueeseen. Perustiedot käsittävät alueen pistemäärän, mutta myös muita tilastotietoja on saatavilla.

Voit esimerkiksi laatia yhteenvedon piirikuntakohtaisesta kahvinmyynnistä, kun käytät kahvilasijainteja sisältäviä pistekohteita sekä piirikuntia sisältäviä aluekohteita. Jos kahviloille on määritetty ominaisuustieto TOTAL_SALES, voit laskea kaikkien ominaisuustietojen TOTAL_SALES summan piirikunnittain ja ominaisuustietojen TOTAL_SALES vähimmäis- tai enimmäisarvon piirikunnittain. Voit myös laskea muita tilastotietoja, kuten määrän, vaihteluvälin, keskihajonnan ja diversiteetin.

Tätä työkalua voi käyttää myös ajan huomioivan aineiston analysoimiseen. Jos aika on otettu käyttöön lähtöaineiston pisteissä, aikaleikkeiden asetukset ovat käytettävissä. Aikaleikkeiden avulla voit laskea piste alueella -suhteen ja tarkastella tiettyä aikaleikettä. Voit esimerkiksi tarkastella tulosaineiston tuloksia tunneittain.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on pistekohteet eri kahviloiden ostotapahtumista eikä aluekarttatasoa. Aineisto on tallennettu vuoden aikana, ja jokaisella ostotapahtumalla sijainti- ja aikaleima. Jos kullekin ostotapahtumalle on määritetty ominaisuustieto TOTAL_SALES, voit laskea kaikkien ominaisuustietojen TOTAL_SALES-summan haluamasi sijainnin ja ajan mukaan. Jos nämä ovat vain yhden kaupungin ostotapahtumia, voit muodostaa alueita, jotka ovat yhden kilometrin ruudukoita, ja laatia yhteenvedon tapahtumista ajan ja sijainnin mukaan tarkastelemalla viikoittaisia aikaleikkeitä.

## Valitse karttataso, joka sisältää alueisiin koostettavat pisteet

Pistekarttataso, joka koostetaan alueisiin. Pistekarttatasoilla, jotka on koottu neliö- tai kuusikulmiolohkoissa, on oltava käsittelevä koordinaatisto, joka on määritetty projisoituun koordinaattijärjestelmään käyttämällä analyysiympäristöjä.

Sen lisäksi, että voit valita karttatason kartasta, voit valita Selaa karttatasoja -vaihtoehdon avattavan luettelon alareunasta ja selata Big Data -tiedostoresurssin aineistoryhmän tai karttatason sisältöön.

## Valitse aluekarttataso, johon tiedot koostetaan

Alueet, joihin pistekarttataso koostetaan. Voit valita antamasi aluekarttatason tai työkalun suorittamisen aikana luodut lohkot. Luotaessa neliölohkoja määritetyt yksiköt ja määrä määrittävät neliön korkeuden ja pituuden. Luotaessa kuusiolohkoja määritetyt yksiköt ja määrä määrittävät rinnakkaisten sivujen välisen etäisyyden.

Analysointi neliö- tai kuusikolmiolohkojen avulla edellyttää projisoitua koordinaattijärjestelmää. Voit määrittää käsittelevän koordinaattijärjestelmän Analyysiympäristöt-kohdassa. Jos käsittelevää koordinaattijärjestelmää ei ole määritetty projisoiduksi koordinaattijärjestelmäksi, sinua pyydetään määrittämään se sellaiseksi, kun valitset Suorita analyysi.

## Valitse aluekarttataso, johon tiedot koostetaan

Aluekarttataso, johon pisteet kootaan Karttatason alueiden rajojen sisäpuolelle kuuluvat pisteet lasketaan ja haluttaessa koostetaan yhteenvedoksi valittujen tilastotietojen perusteella.

Sinun on määritettävä joko Lohkon koko lohkoille tai Aluekarttataso.

## Valitse etäisyys, jolta lohkot luodaan ja tiedot koostetaan

Niiden lohkojen muodostamiseen käytetty etäisyys, joihin lähtöaineiston pisteet koostetaan. Neliölohkoissa koko tarkoittaa neliön korkeutta. Kuusikulmioissa koko tarkoittaa kuusikulmion korkeutta (rinnakkaisilta sivuilta).

Sinun on määritettävä joko Lohkon koko lohkoille tai Aluekarttataso.

## Koosta käyttäen aikavälejä (valinnainen)

Jos aika on otettu käyttöön lähtöaineiston karttatasossa ja jos ajan tyyppinä on hetki, voit käyttää analysointiin aikavälejä. Voit määrittää kolme parametria, kun käytät aikaa:

- Aikavälijakso
- Miten usein aikaväliä toistetaan
- Aika, johon aikavälit kohdistetaan

Oletetaan, että sinulla on vuotta kuvaava aineisto ja että haluat käyttää analysointiin viikon mittaisia aikavälejä. Voit tehdä tämän määrittämällä Aikavälijakso-parametrin arvoksi `1 viikko`.

Oletetaan, että sinulla on vuotta kuvaava aineisto ja että haluat käyttää analysointiin kuukauden ensimmäistä viikkoa. Voit tehdä tämän määrittämällä Aikavälijakso-parametrin arvoksi `1 viikko`, Miten usein aikaväliä toistetaan -parametrin arvoksi `1 kuukausi` ja Aika, johon aikavälit kohdistetaan -parametrin arvoksi `1. tammikuuta klo 24.00`.

## Aikavälijakso

Aikaväli, jota käytetään aikavälien luomiseen. Aikavälijakso-parametria voidaan käyttää yksin tai Miten usein aikaväliä toistetaan- tai Aika, johon aikavälit kohdistetaan -parametrin kanssa.

Jos haluat luoda aikaleikkeitä, joiden aikaväli on maanantaina klo 9.00–10.00, määritä Aikavälijakso-parametrin arvoksi `1 tunti`, Miten usein aikaväliä toistetaan -parametrin arvoksi `1 viikko` ja Aika, johon aikavälit kohdistetaan -parametrin arvoksi `9.00 maanantaina`.

## Miten usein aikaväliä toistetaan

Askel, jota käytetään aikaleikkeen laskemiseen. Miten usein aikaväliä toistetaan -parametria voidaan käyttää yksin tai Aikavälijakso- tai Viiteaika-parametrin kanssa taikka sekä Aikavälijakso- että Aika, johon aikavälit kohdistetaan -parametrien kanssa.

Jos haluat luoda aikaleikkeitä, joiden aikaväli on maanantaina klo 9.00–10.00, määritä Aikavälijakso-parametrin arvoksi `1 tunti`, Miten usein aikaväliä toistetaan -parametrin arvoksi `1 viikko` ja Aika, johon aikavälit kohdistetaan -parametrin arvoksi `9.00 maanantaina`.

## Aika, johon aikavälit kohdistetaan

Päivämäärä ja kellonaika, joita käytetään aikaleikkeiden kohdistamiseen. Aikaväli alkaa tästä ajasta ja jatkuu siitä taaksepäin. Jos viiteaikaa ei valita, aikaväli kohdistetaan aikaan 1.1.1970.

Jos haluat luoda aikaleikkeitä, joiden aikaväli on maanantaina klo 9.00–10.00, määritä Aikavälijakso-parametrin arvoksi `1 tunti`, Miten usein aikaväliä toistetaan -parametrin arvoksi `1 viikko` ja Aika, johon aikavälit kohdistetaan -parametrin arvoksi `9.00 maanantaina`.

## Lisää tilastotiedot (valinnainen)

Voit laskea tilastotiedot kohteista, joista on laadittu yhteenveto. Numerokentistä voit laskea seuraavat tilastotiedot:

- Määrä: laskee muiden kuin nolla-arvojen määrän. Voidaan käyttää numerokentissä tai merkkijonoissa. Arvojen [nolla, 0, 2] nolla-arvojen määrä on 2.
- Summa: kunkin kentän numeroarvojen summa. Numeroarvojen [nolla, nolla, 3] summa on 3.
- Keskiarvo: numeroarvojen keskiarvo. Arvojen [0, 2, nolla] keskiarvo on 1.
- Minimi: numerokentän minimiarvo. Arvojen [0, 2, nolla] minimiarvo on 0.
- Maksimiarvo: numerokentän maksimiarvo. Arvojen [0, 2, nolla] maksimiarvo on 2.
- Alue: numerokentän alue. Tämä lasketaan minimiarvoina, jotka on vähennetty maksimiarvosta. Arvojen [0, nolla, 1] alue on 1. Arvojen [nolla, 4] alue on 0.
- Varianssi: numerokentän varianssi reitillä. Arvon [1] varianssi on nolla. Arvojen [nolla, 1,1, 1] varianssi on 1.
- Vakio keskihajonta: numerokentän keskihajonta. Arvon [1] varianssi on nolla. Arvojen [nolla, 1,1, 1] vakio keskihajonta on 1.

Merkkijonokentistä voit laskea seuraavat tilastotiedot:

- Määrä: muiden kuin nolla-merkkijonojen määrä.
- Mikä tahansa: Tämä tilastotieto on satunnainen otos määritetyn kentän merkkijonoarvosta.

Kaikki tilastotiedot lasketaan muina kuin nolla-arvoina. Tuloskarttataso sisältää uuden kentän jokaiselle lasketulle tilastotiedolle. Voit lisätä niin paljon tilastotietoja kuin haluat valitsemalla ominaisuustiedon ja tilastotiedon.

## Koordinaatistotieto (wkid)

Tämä on esijulkaisun tilapäinen parametri käsittelyn koordinaatistotiedon määrittämiseen. Monet Big Data -työkalut edellyttävät, että projisoitua koordinaattijärjestelmää käytetään käsittelyn koordinaatistotietona. Oletusarvon mukaan työkalu käyttää lähtöaineiston koordinaattijärjestelmää, mutta työkalua ei voi suorittaa, jos kyseessä on maantieteellinen koordinaattijärjestelmä. Jos haluat määrittää projisoidun koordinaattijärjestelmän, anna WKID. Jos haluat esimerkiksi määrittää Web Mercator -koordinaattijärjestelmän, anna `3857`.

## Valitse ArcGIS Data Store -tietokanta, johon tulokset tallennetaan

GeoAnalytics-tulokset tallennetaan ArcGIS Data Store -tietokantaan ja julkaistaan karttatasona Portal for ArcGIS -portaalissa. Useimmissa tapauksissa tulokset pitää tallentaa spatiotemporaaliseen tietokantaan (tämä on oletusarvo). Joissakin tapauksissa tulosten tallentaminen relaatiotietokantaan on hyvä vaihtoehto. Tiedot kannattaa tallentaa relaatiotietokantaan seuraavista syistä:

- Haluat käyttää portaalissa olevia tietoja portaaliyhteistyöhön.
- Haluat ottaa käyttöön tulosten synkronointitoiminnot.

Relaatiotietokantaa ei tule käyttää, jos GeoAnalytics-tulosten määrä kasvaa ja sinun täytyy hyödyntää spatiotemporaalisen big data -tietokannan toimintoja suurten tietomäärien käsittelyyn.

## Tulostason nimi

Sen tason nimi, joka luodaan kohtaan Oma sisältö ja joka lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos karttataso on jo olemassa, työkalua ei voi suorittaa.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.